`22년 일반수도사업자 수도시설 점검 계획

□ 배 경

○ 적수, 유충 등 수도사고로 인한 수도권 주민들의 불안 해소 필요

- 정수시설의 체계적 관리계획을 수립하여 수도사고 사전예방 및 안전한 수돗물을 공급하고자 함

※ (근거)「수도법」제62조 지휘‧감독, ‘정수장‧운영관리 업무 지침(2022.1. 환경부)’

□ 점검 대상

○ 정수장 61개소, 취수장 36개소, 마을상수도 415개소

※ `21.12월 국가상수도정보시스템 등록 기준

구 분		계	서울	인천	경기	K-water
계		476	6	139	322	9
정수장	소계	61	6	7	39	9
	1만t/일 이상	51	6	4	32	9
	1만t/일 미만	10	-	3	7	-
취수장		36	4	4	24	4
마을상수도*		415	-	132	283	-

□ 점검 계획

○ (연간 점검계획)

연간 점검계획 수립 (한강청)	⇨		소형생물 유입 대비실태 자체점검 (지자체)	⇨	수도시설 점검 (한강청, 지자체)		⇨	현장점검 결과 취합 및 보고 (→환경부)
`22.1월			`22.2월		`22.3~12월			‘23.1월
					⇩
일자		점검내용				점검대상			점검주체
`22.3~12월		정기 현장점검				정수장, 마을상수도			한강청, 지자체
`22.3월		소형생물 유입 대비 실태 미흡 시설 현장점검				정수장, 취수장			한강청
`22.4~5월		녹조 및 풍수해(호우, 태풍 등) 대비태세 점검				정수장, 취수장			한강청, 지자체
`22.6~8월		수도사업자 운영·관리 실태점검				수도사업자			한강청

※ (기타) 국가안전대진단, 국가핵심기반 점검 등과 병행하여 점검 실시

○ (소형생물 유입 대비) 유충 주요 발생시기(5~10월) 이전 점검(2월)

- (대상/방법) 61개 정수장 및 36개 취수장 / 서면점검

- (내용) 정수시설 청결 여부, 시설 유입부 미세방충망 설치 여부, 유충 모니터링(정수 등) 적정 여부 등

○ (정기 현장점검) 관련 지침에 따른 정기 점검(연중, 시설별 연 1회 이상)

- (대상/방법) 61개 정수장 및 415개 마을상수도* / 현장점검**

* 51개(1만톤/일 이상) 정수장은 한강청, 10개(1만톤/일 미만) 정수장 및 마을상수도는 지자체 점검(정수장 운영‧관리 업무 지침(2022.1. 환경부))

** K-water, 상하수도협회 합동, 타 점검과 병행 실시

- (내용) 수도법(관리자, 교육, 기술진단 등) 등 관련 법령 준수 여부, 위생관리 상태, 수도사고 대응체계 적정 구축 여부 등 점검

○ (녹조·풍수해 대비) 녹조 및 태풍·호우 빈발시기(5~10월) 이전 점검(4~5월)

- (대상/방법) 61개 정수장 및 36개 취수장 / 서면 및 현장점검

- (내용) 비상대응체계 구축 적정성, 녹조 대응설비, 수방자재 및 응급복구 장비, 배수시설 관리실태 등

○ (수도사업자 운영·관리 실태점검) 실태평가 현장점검(6~8월)

- (대상/방법) 34개 일반수도사업자 / 현장점검(K-water, 상하수도협회 합동)

- (내용) 수도사업 운영·관리 실태평가를 위한 현장점검

□ 향후계획

○ 지자체에 점검계획 통보 및 자체점검계획 수립 요청(`22.1월)

- 소형생물 유입 대비 자체점검 요청

○ 수도시설 현장점검 실시(~`22.12월)

○ 현장점검 결과 취합 및 환경부에 보고(’23.1월)