붙임 1		국내 폭염 피해사례

연도	폭염 일수	인명피해(명)		재산피해 (가축피해)
		온열질환자	온열질환 사망자
2011년	8일	443명	6명
2012년	15일	984명	15명	47만 마리 폐사
2013년	19일	1,189명	14명	2,129천여 마리 폐사
2014년	7일	556명	1명	1,177천여 마리 폐사
2015년	10일	1,056명	11명	2,438천여 마리 폐사
2016년	22일	2,125명	17명	4,298천여마리 폐사
2017년	14일	1,574명	11명	726만 마리 폐사
2018년	31.5일	4,526명	48명	907만 마리 폐사
2019년	31.5일	1,841명	11명	가축 2,190천여 마리 폐사 어류 405천여 마리 폐사

※ 출처 : 관계부처합동(2011～2019년), 재해연보(2011～2018년)

붙임 2		최근 7년간 여름철 기온 및 폭염 현황

□ 월별 전국 평균 폭염일수(일 최고기온 33℃ 이상)

(단위 : 일)

구 분	5월		6월		7월		8월		9월		합계
2013	0.2	1.1%	0.4	2.2%	4.9	26.3%	13.0	69.9%	0.1	0.5%	18.5
2014	1.3	17.6%	0.2	2.7%	4.9	66.2%	1.0	13.5%	-	-	7.4
2015	0.4	4.0%	0.6	5.9%	3.2	31.7%	5.9	58.4%	-	-	10.1
2016	0.0	0.2%	0.2	0.9%	5.5	24.5%	16.7	74.4%	-	-	22.4
2017	0.5	3.5%	1.7	11.8%	6.4	44.4%	5.8	40.3%	-	-	14.4
2018	0.0	0.0%	1.6	5.1%	15.5	49.2%	14.3	45.4%	-	-	31.5
2019	0.7	5.1%	0.7	5.1%	3.4	24.6%	9.0	65.2%	-	-	13.8

□ 주요 도시 폭염일수

(단위 : 일)

구 분	서울	강릉	대구	광주	부산	수원	전주	합천	전국평균
2013	2	26	54	22	13	14	39	30	18.5
2014	10	9	22	8	0	8	9	15	7.4
2015	8	9	21	14	1	12	13	19	10.1
2016	24	12	32	31	9	30	32	41	22.4
2017	13	12	33	29	6	13	12	35	14.4
2018	35	23	40	43	18	38	41	47	31.5
2019	15	20	29	12	3	16	17	27	13.8

□ 주요 도시 최고기온 극값

(단위 : °C)

구 분	서울	강릉	대전	대구	광주	부산	전국(기온/지역/발생일)
2013	33.9	36.1	35.0	37.9	36.2	35.0	39.2	김해	8.10
2014	35.8	36.1	34.9	37.5	36.5	32.9	37.9	밀양	7.31
2015	36.0	36.8	36.3	38.3	36.2	33.5	38.7	의성	8.7
2016	36.6	35.5	37.6	38.1	37.2	37.3	39.6	영천	8.13
2017	35.4	37.1	35.9	38.4	37.3	36.2	39.0	밀양	8.6
2018	39.6	38.2	39.4	39.2	38.5	36.4	41.0	홍천	8.1
2019	36.8	36.4	36.0	36.9	34.8	35.0	37.6	의성	8.5

□ 폭염특보 발표건수

(단위 : 회)

구 분	폭염특보 전체	폭염경보	폭염주의보
2013	113	32	81
2014	62	6	56
2015	101	33	68
2016	173	74	99
2017	203	55	148
2018	159	61	98
2019	171	55	116

붙임 3		폭염대응 단계별 구급활동 절차

구분		준비단계
기본활동		◦ 온열질환/감염병 구급 필수장비 현황파악 및 확충 ◦ 구급대원의 열손상 응급처치 능력 향상 ◦ 구급차 등 냉방기기의 성능점검 및 정비

폭염대응

1단계

‣ 시·도 여건 및 의견수렴 후 폭염구급대책 계획 수립

‣ 온열질환/감염병에 대한 응급처치 기자재 수요조사 실시

폭염대응

2단계

‣ 구급대원의 온열질환/감염병에 대한 응급처치 능력 함양

◊ 1급응급구조사, 간호사 정맥로 확보 수액공급 능력 향상

◊ 전 직원 대상 온열질환/감염병에 대한 응급처치 교육

‣ 온열질환/감염병 치료가 가능한 응급의료기관 및 병상 등 파악

폭염대응

3단계

‣ 폭염관련 응급처치 기자재 구입 및 비치

생리식염수(정맥주사용, 세척용), 정맥주사세트, 얼음조끼 또는 얼음팩, 정제소금, 구강용 전해질 용액, 물 스프레이

폭염대응

4단계

‣ 폭염관련 구급출동 및 지원태세 확립

◊ 구급차에 응급처치 기자재 탑재 및 응급처치 능력 최종 점검

◊ 추가지원 장비 및 인력보강 조치 완료

구분		대응단계
기본활동		◦ 119구급대 출동, 환자평가 및 응급처치, 이송 ◦ 온열질환자에 대한 상담 및 119구급대 출동체계 홍보 ◦ 119자전거 구급대 활동 지양

폭염특보

‣ 온 열질환(열사병, 열경련, 열부종, 열실신, 열탈진)에 대한 응급처치 상담

및 119신고체계 집중 홍보

◊ KBS 등 주요방송사, 전광판, 인터넷 등 활용

환자발생

‣ 신속한 출동, 정확한 환자평가, 응급처치 및 이송

【보고체계】소방서 → 시·도 소방본부 → 소방청 119구급과

【사 망 자】폭염피해로 사망 추정 시 즉시 보고

구분		평가단계
주요내용		◦ 폭염기간 온열환자 발생 원인, 장소, 시간별 분석 ◦ 정확한 환자평가 및 응급처치의 적절성 평가 및 정책환류

붙임 4		폭염으로 인한 온열질환 및 응급처치 방법

분류	주요증상
열사병	- 중추신경 기능장애(의식장애/혼수상태) - 땀이 나지 않아 건조하고 뜨거운 피부(>40℃) - 심한 두통 / 오한 - 빈맥, 빈호흡, 저혈압
열탈진	- 체온은 정상, 혹은 상승 (≤40℃) - 땀을 많이 흘림 (과도한 발한) - 극심한 무력감과 피로 - 창백함, 근육경련 - 오심 또는 구토
열경련	- 근육경련(어깨, 팔, 다리, 복부, 손가락)
열실신	- 실신(일시적 의식소실) - 어지러움증
열부종	- 손, 발이나 발목의 부종
기타	- 기타 열 및 빛의 영향 - 상세불명의 열 및 빛의 영향

열사병

① 열사병은 아주 위험한 상황입니다. 기도를 확보하십시오.

의식이 없는 경우는 구토 등에 의한 이물질이 기도를 폐쇄할 경우가 있습니다. 입안을 면밀히 조사하십시오.

② 시원하고 환기가 잘되는 곳으로 환자를 이동시키고 젖은 물수건·에어컨·선풍기 또는 찬물을 이용하여 빠른 시간대에 체온을 냉각시켜 주십시오. 만일 얼음주머니나 얼음대용이 있다면 그것을 감싸서 환자의 겨드랑이, 무릎, 손목, 발목, 목에 각각 대어서 체온을 낮추십시오.

③ 환자의 상태를 조심스럽게 관찰하고 쇼크증상이 나타나는지를 관찰하십시오. 무의식이 계속되거나 평소 내과질환이 있는 경우는 응급상황입니다.

④ 머리를 다리보다 낮추고 구급대를 기다리는 시간이 길면 시원한 물이 담긴 욕조에 머리만 남기고 잠기게 해주십시오.

열탈진

① 시원하고 환기가 잘되는 곳으로 환자를 이동시켜 쉬게한다.

② 스포츠 음료나 주스(투명과즙) 등을 마시면 좋습니다.

③ 시원한 물로 샤워를 하는 것도 한 방법입니다.

④ 한 시간 이상 증상이 지속되고 회복되지 않으면 진료를 받도록 합니다.

열경련

① 환자를 시원한 곳으로 이동하십시오.

② 환자에게 소금물 또는 전해질(이온음료)음료를 마시게 하십시오.

예) 포카리스웨트, 게토레이 등의 이온음료를 매 15분마다 반 컵씩, 소금물의 경우는 1/4컵에 티스푼 1개 분량 정도.

③ 편하게 휴식을 취하게 하고 경련이 있는 근육을 스트레칭 해주십시오.

④ 경련이 멈춘 후 약간씩 움직이게 하십시오. 땀을 흘리면 경련이 재발될 가능성이 있습니다. 최소한 24시간 동안은 격렬한 운동을 삼가도록 하십시오.

열실신

① 시원하고 환기가 잘되는 곳으로 평평한 곳에 눕히도록 한다.

예) 물, 이온음료, 주스 등 음료를 마시게 한다

② 일시적 의식소실로 계속 의식이 없으면 진료를 받도록 합니다.

열부종

① 시원하고 환기가 잘되는 곳으로 평평한 곳에 눕히도록 한다.

② 평평한 곳에 눕힌 상태로 발을 높인 자세로 휴식 하도록 합니다.

붙임 5		폭염 대비 소방차량 등 점검방법

<소방차 일반>

○ (배터리) 소방차는 경광등, 사이렌 등 전기장치가 많고, 폭염으로 인해 상시 에어컨을 작동하고 있으므로 배터리 방전에 유의

↳ 배터리는 온도가 높을수록 수명이 빨리 단축되므로 일일점검 시 배터리 잔량을 수시로 확인

< 소방차 배터리 점검 방법 >

◈ 배터리 단자, 마그네트 단자 훼손, 연결 상태를 손으로 흔들어 확인 - 배터리 체결상태, 배선의 단선, 단자와 터미널 사이의 황산, 이물질 발생여부 확인 - 배터리 단자와의 조임상태가 헐거울 경우 스패너를 사용하여 움직임이 없도록 고정 - 메인릴레이(마그네틱)의 터미널 연결상태를 확인하여 고정 * 터미널 교체 시 +, - 단자를 확인하여 교체 * 배터리 단자의 분리는 (-) 단자부터 하며, 조립은 (+)단자부터 실행 * 점검창에 흰색표기 시 또는 잦은 방전 시(충전불량) 교환(정상은 청색 또는 녹색)

○ (타이어) 고온으로 타이어 내부압력이 팽창하면 차량이 균형을 잃고 제동력이 저하되거나, 폭염으로 뜨거워진 도로(아스팔트)로 인한  타이어 파손으로 대형사고로 이어질 수 있으므로 타이어 점검 철저

↳ 제조사가 권장하는 타이어 공기압을 상시 유지하고, 마모상태, 손상여부를 수시로 확인

< 소방차 타이어 마모상태 점검 방법 >

◈ 타이어의 마모상태를 기록 - 트레드: 지면과 맞닿는 부분을 말하며 이상마모를 확인(편마모, 과다마모) - 타이어 측면에는 마모 한계점(▲로 표시)이 있어 이것을 통하여 교환시기를 확인할 수 있으며, 통상 타이어 트레드 마모한계선 1.6mm가 되면 교환 * 교환시기 : 타이어 교환표시, 파손 시 또는 3년

< 소방차 타이어 공기압력 점검 방법 >

◈ 차가운 타이어란 3시간 이내에 주행한 적이 없거나, 1.6km 이내로 주행한 차량의 타이어를 말함(주행한 타이어의 공기압은 4~6psi 정도 높게 나옴) - 낮은 공기압: 트레드 내, 외측이 중앙부에 비해 과다하게 마모 - 높은 공기압: 트레드 중앙부가 내, 외측에 비해 과다하게 마모 - 타이어공기압: 타이어 규격에 따라 공기압이 다르므로 타이어를 직접 확인 * 교환시기 : 타이어 교환표시, 파손 시 또는 3년

○ (냉각수) 복사열이 큰 화재현장에서 장시간 방수작업을 할 경우 소방차 엔진 과열로 냉각수가 소진될 수 있으므로 냉각수 잔량 및 엔진온도 수시로 체크

↳ 보충용 냉각수를 소방차에 상시 적재하고, 교환한지 2년이 넘은 소방차는 가급적 다시 교환*

*「소방장비 관리 규칙」상 교환주기는 40,000km 또는 3년, 오염 시

< 소방차 냉각수 점검 방법 >

◈ 냉각수 보조통에 적정량이 있는지 확인 - 사용 냉각수 ① 수돗물과 부동액과의 혼합액 ② 냉각수의 동결방지 및 냉각계통 부식방지를 위해 꼭 부동액을 사용 ③ 냉각수는 우물물, 지하수 등은 염분과 산성이 많아 엔진, 라디에이터의 부식 및 냉각 성능저하를 가져올 수 있으므로 반드시 수돗물 또는 빗물을 사용 - 점검 및 보충방법 ① 보충할 냉각수는 혼합비율이 같은 것을 사용 ② 엔진이 냉각상태에서 보조탱크의 옆면에 표기된 최대와 최소 사이에 냉각수의 수준이 위치하면 정상이나 최소에 가까우면 보충 ③ 보조탱크에 냉각수가 없어 보충 시에는 엔진 시동을 걸고 냉각수가 순환되면 냉각수 상태를 확인한 후 부족하면 냉각수를 더 보충 ④ 엔진이 차가울 때 보조탱크의 냉각 수위는 MIN 표시눈금 이상을 유지

○ (오일류) 지휘차, 구급차, 구조버스 등 유압 브레이크를 사용하는 소방차는 브레이크액* 온도가 높아지면 액이 끓어올라 제동력이 감소(베이퍼락 현상 등)될 수 있으므로 수분도를 주기적으로 측정

* 브레이크액의 성분인 피마자기름은 수분을 흡수하는 성질이 있어 적정시기에 교환하지 않을 경우 비등점이 낮아져 쉽게 끓게 되어 제동력 감소의 원인

↳ 교환한지 2년이 넘은 소방차는 즉시 교환

< 소방차 브레이크 오일 등 점검 방법 >

◈ 유압방식, 유‧공압방식 차량의 브레이크 오일통(에어탱크 부근)의 누유 및 바퀴 안쪽의 휠 실린더 오일 누유, 클러치 마스터 연결부 등 누유 확인

<소방차 특장>

○ (소방펌프) 펌프가동 중 방수구를 닫은 상태로 5분 이상 공회전 금지

- 냉각수밸브 또는 자체급수밸브 개방 후 물이 순환되도록 조치

* 공회전 상태로 5분 초과 시 소방펌프 내부수온이 55℃을 초과하여 고장의 원인이 될 수 있어 적절한 조치를 하도록 규정(EN 1028)

소방펌프 조작반	냉각수 밸브	자체급수밸브

○ (유압장치) 소방사다리차를 유압발전기와 동시에 작동할 경우 유압유 작동온도 및 냉각팬의 정상 작동상태* 점검

- 유압유 고온상승 시 유압계통 고장 및 유압유 사용시간 단축

* 냉각팬 가동(40~45℃)→고온경보(70℃)→유압발전기 자동작동정지(80℃)

유압발전기 위치	유압발전기	냉각팬

○ (아우트리거) 고온에 의한 아스팔트 도로의 강도 약화로 지반침하가 우려되므로 소방사다리차 전도방지를 위해 받침목 설치 철저

* 아스팔트는 60℃ 고온영역에서 하중크기와 상관없이 일정한 비율로 강성이 감소

아우트리거	받침목 설치	받침목 미설치

붙임 6		여름철 폭염 국민행동요령

평 상 시 행동요령

폭염은 열사병, 열경련 등의 온열질환을 유발할 수 있으며, 심하면 사망에 이르게 됩니다. 뿐만 아니라, 가축·수산물 폐사 등의 재산피해와 여름철 전력 급증 등으로 생활의 불편을 초래하기도 합니다. 더위가 잦은 여름철에는 다음 사항을 숙지하여 피해를 사전에 예방할 수 있도록 미리 준비합니다.

사전 준비

1. 여름철에는 항상 기상상황에 주목하며 주변 사람들과 함께 정보를 공유합니다.

∙ 여름철에는 TV, 라디오, 인터넷 등을 통해 무더위와 관련한 기상상황을 수시로 확인합니다.

2. 열사병 등 온열질환의 증상과 가까운 병원 연락처 등을 가족이나 이웃과 함께 사전에 파악하고 어떻게 조치해야 하는지를 알아둡니다.

∙ 집에서 가까운 병원 연락처를 알아두고, 본인과 가족의 열사병 등 증상을 확인합니다.

∙ 어린이, 노약자, 심뇌혈관질환자 등 취약계층은 더위에 약하므로 건강관리에 더욱 유의해야 합니다.

∙ 더위로 인한 질병(땀띠, 열경련, 열사병, 울열증, 화상)에 대한 증상과 대처방법을 사전에 알아둡니다.

3. 폭염예보에 맞추어 무더위에 필요한 용품이나 준비사항을 가족이나 이웃과 함께 확인하고 정보를 공유합니다.

∙ 에어컨, 선풍기 등을 사용할 수 있도록 사전에 정비합니다.

∙ 집안 창문에 직사광선을 차단할 수 있도록 커튼이나 천, 필름 등을 설치합니다.

∙ 외출하는 경우를 대비하여 창이 긴 모자, 햇빛 가리개, 썬크림 등 차단제를 준비합니다.

∙ 정전에 대비하여 손전등, 비상 식음료, 부채, 휴대용 라디오 등을 미리 확인해 둡니다.

∙ 단수에 대비하여 생수를 준비하고, 생활용수는 욕조에 미리 받아 둡니다.

∙ 오래된 주택은 변압기를 사전에 점검하여 과부하에 대비합니다.

∙ 장거리 운행계획이 있다면 폭염에 의해 도로, 철도 선로 변형 등으로 교통사고 등이 발생할 수 있으므로 신중히 판단합니다.

4. 무더위 안전상식

∙ 냉방기기를 사용하는 경우에는 실내ㆍ외 온도차를 5℃ 내외로 유지하여 냉방병을 예방하도록 합니다.(건강 실내 냉방온도는 26℃~28℃가 적당)

∙ 무더위에는 카페인이 들어간 음료나 주류는 삼가고, 생수나 이온음료를 마시는 것이 좋습니다.

∙ 여름철 오후 2시에서 오후 5시 사이는 가장 더운 시간으로 실외 작업은 되도록 하지 않습니다.

∙ 여름철에는 음식이 쉽게 상할 수 있으므로 외부에 오랫동안 방치된 것은 먹지 않습니다.

5. 취약계층 안전 확인

∙ 어린이, 노약자 등은 사전에 연락처를 확인하고 폭염 대처 상황을 꼼꼼하게 챙깁니다.

폭염발생 시

행동요령

TV, 라디오, 인터넷 등에서 폭염이 예보된 때에는 최대한 야외활동을 자제하고 주변의 독거노인 등 건강이 염려되는 분들의 안부를 살펴봅니다.

폭염발생 시

1. 일반 가정에서는 가족들과 함께

∙ 야외활동을 최대한 자제하고, 외출이 꼭 필요한 경우에는 창이 넓은 모자와 가벼운 옷차림을 하고 물병을 반드시 휴대합니다.

∙ 물을 많이 마시고, 카페인이 들어간 음료나 주류는 마시지 않습니다. ∙ 냉방이 되지 않는 실내에서는 햇볕을 가리고 맞바람이 불도록 환기를 합니다. ∙ 창문이 닫힌 자동차 안에는 노약자나 어린이를 홀로 남겨두지 않습니다. ∙ 거동이 불편한 노인, 신체허약자, 환자 등을 남겨두고 장시간 외출할 경우에는 친인척, 이웃 등에 부탁하고 전화 등으로 수시로 안부를 확인합니다.

∙ 현기증, 메스꺼움, 두통, 근육경련 등의 증세가 보이는 경우에는 시원한 곳으로 이동하여 휴식을 취하고 시원한 음료를 천천히 마십니다.

2. 직장에서는 직원들과 함께

∙ 휴식시간은 장시간 한 번에 쉬기보다는 짧게 자주 갖는 것이 좋습니다.

∙ 야외 행사, 스포츠경기 등 각종 외부 행사를 자제합니다.

∙ 점심시간 등을 이용하여 10~15분 정도의 낮잠으로 개인 건강을 유지합니다.

∙ 직장인들은 편한 복장으로 출근하여 체온을 낮추도록 노력합니다.

∙ 냉방이 되지 않는 실내에서는 햇볕이 실내에 들어오지 않도록 하고, 환기가 잘 되도록 선풍기를 켜고 창문이나 출입문을 열어둡니다.

∙ 건설 현장 등 실외 작업장에서는 폭염안전수칙(물, 그늘, 휴식)을 항상 준수하고, 특히, 취약시간(오후 2~5시)에는 ‘무더위 휴식시간제’를 적극 시행합니다.

3. 학교에서는 학생들과 함께

∙ 초·중·고등학교에서 에어컨 등 냉방장치 운영이 곤란한 경우에는 단축수업, 휴교 등 학사일정 조정을 검토하고, 식중독 사고가 발생하지 않도록 주의합니다.

∙ 냉방이 되지 않는 실내에서는 햇볕이 실내에 들어오지 않도록 하고, 환기가 잘 되도록 선풍기를 켜고 창문이나 출입문을 열어둡니다.

∙ 운동장에서의 체육활동 및 소풍 등 각종 야외활동을 자제합니다.

4. 축사ㆍ양식장에서는 지역 주민들과 함께

∙ 축사 창문을 개방하고 지속적인 환기를 실시하며, 적정 사육 밀도를 유지합니다. ∙ 비닐하우스, 축사 천장 등에 물 분무 장치를 설치하여 복사열을 낮춥니다. ∙ 양식 어류는 꾸준히 관찰하고, 얼음을 넣는 등 수온 상승을 억제합니다. ∙ 가축·어류 폐사 시 신속하게 방역기관에 신고하고 조치에 따릅니다.

5. 무더위쉼터 이용

∙ 외부에 외출 중인 경우나 자택에 냉방기가 설치되어 있지 않은 경우 가장 더운 시간에는 인근 무더위쉼터로 이동하여 더위를 피합니다. 무더위쉼터는 안전디딤돌 앱, 시군구 홈페이지 등에서 확인할 수 있으며 평소에 위치를 확인해 둡니다.

폭염

관련 정보

폭염에 대한 특보 기준과 질병상식 등을 미리 알아두고 폭염특보나 응급상황 시 즉시 대처할 수 있도록 합니다.

폭염특보

종류	주의보	경보
폭염	일 최고기온 33℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때	일 최고기온 35℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때

더위질병 상식

종류	증상	대처요령
땀띠 (한진)	땀을 많이 흘려 피부가 자극을 받으면 붉은색이나 무색의 좁쌀 같은 발진이 생기는 것을 말한다. 긁으면 땀구멍이 막혀서 피부 상태가 나빠지고 화상이나 습진으로 악화될 수 있다.	일단 환자를 시원한 곳으로 옮기고, 땀에 젖은 옷을 마른 옷으로 갈아입히고 상처 부위를 잘 닦아 주어야 한다. 환자가 가려움증을 호소할 경우에는 의사의 진료에 따라 항히스타민을 처방할 수 있다.
열경련	땀을 많이 흘렸을 때 우리 몸에 꼭 필요한 수분과 염분이 부족해서 생기는 것으로 주로 근육 중심으로 경련이 일어나는 증상이다. 심하면 현기증과 구토를 유발한다.	환자는 그늘에서 쉬게 하고 소금을 물에 녹여 섭취하게 해주어야 한다. 의사의 진료에 따라 조치한다.
열사병	고온 다습한 환경에서 몸의 열이 발산하지 못하여 생기는 병으로 높은 온도와 습도에 방치되거나 바람이 통하지 않는 뜨거운 방에 오래 있을 경우 발생될 수 있다. 열사병이 생기면 얼굴이 창백해지고 식은땀이 나며, 현기증이나 순간적으로 정신착란을 일으킬 수 있다.	즉시 119에 신고하고, 환자를 그늘로 옮겨 겉옷을 벗기고, 미지근한 물로 몸을 적셔 체온이 내려가도록 한 후 의사·의료기관 등의 지시에 따른다.
울열증	태양열 아래 오랜 시간 노출되었을 경우 체온은 매우 높지만 땀이 나지 않는 상태가 되고 두통과 구토 증세를 동반하며 심할 경우 의식을 잃을 수 있다.	그늘로 옮겨 겉옷을 벗기고 미지근한 물로 옷을 적셔 물이 증발하며 체온을 낮출 수 있다. 의식이 있을 경우 물을 주고, 체온이 돌아오면 옷이나 담요로 몸을 따뜻하게 하여 냉기를 없애준다.
화상	태양열로 인해서 피부가 그을리거나 수포까지 발생할 수 있다. 신체의 3분의 2이상 화상을 입으면 생명이 위험할 수 있다.	그늘로 환자를 이동시켜 햇빛에 노출되지 않게 하고 피부에 수포가 생긴 경우에는 거즈를 이용하여 덮어 주되 세균 감염 위험이 있으므로 수포를 터뜨려서는 안 된다.