【붙임 2】      시설물 안전점검 매뉴얼

(안내센터용)

□ 안전점검 주기 : 월 1회(매월 둘째 월요일)

ㅇ 점검결과를 점검 익일 아래 양식에 의거 제출

※ 조치결과 기재요령

- 단순사항은 즉시 조치하고 ‘조치사항’ 기재, 장기사항은 ‘조치계획’ 기재

- 자체조치 불가사항은 ‘본부 조치의뢰’ 기재

< 안전점검표 > ㅇ 시설명 :
분야별	점 검 사 항	점검결과 (‘양호’, 또는 미흡내용 기재)	조치결과
시설구조	◦벽체, 지붕, 바닥, 계단 등 주요 구조부의 균열, 누수 여부
전기분야	◦누전차단기, 콘센트 등의 정상작동 여부
	◦전선 상태(박리, 훼손 등) 확인
가스분야	◦가스용기 보관상태 - 넘어질 염려, 보관실 내 가연성 물질 방치 등
	◦가스차단기, 경보기 등 임의차단 여부 및 정상작동 여부
	◦가스배관 표식상태, 노후 여부
	◦가스안전점검 수검여부
소방분야	◦소화기 상태 확인(아래 2개 조건 모두 충족해야 정상) 1. 소화기 압력 표지판의 지침이 초록색에 가 있을 것. 2. 소화기를 거꾸로 뒤집었을 때 그 안에 가루 떨어지는 소리가 날 것.
	◦옥내소화전 등 소방시설 주변 물건 적재 여부
	◦경보설비 임의차단 등 관리상태 확인
	◦가연성 위험물질 관리․보관 등의 적정성 여부
기타사항	◦수방에 장애가 되는 시설물 내․외부 적치물 유무 등
점검일 : 2016. . . (점검자) 000안내센터 직 성명 : (서명) 연락처(hp) :