<가정 온실가스 배출활동 진단표>

일반 정보
성명			전화번호
주소			이메일
주거 형태	단독주택( ), 공동주택( ) 연립주택( ), 주상복합( ) 오피스텔( )		건물명
거주 면적	( )㎡ 또는 ( )평		거주 인원	( ) 명
난방 형태	개별난방( ), 중앙난방( ), 지역난방( )		난방 연료
탄소포인트제도 가입여부	예( ), 아니오( )
컨설턴트명	/	진단일		2016년 ( )월 ( )일

동월 대비 에너지 사용량 비교
구분	전국 월별 평균 사용량1) (a)	해당 가정의 월별 평균 사용량 (b)
전기	(kWh)	(kWh)
수도	(㎥)	(㎥)
도시가스(LNG)	(Nm3)	(Nm3)
1) 전국 평균 사용량 : 가족 구성원수와 거주면적에 따른 전국 평균 월별 에너지 사용량으로써, 해당 자료는 [부록 D]에서 확인 가능함

3. 제품별 대기전력 측정 및 계산
대상 제품		대기전력 (W)	대기시간1) (시간/일)	월간 대기전력량2)
TV
TV수신용 셋톱박스
에어컨
세탁기
전자레인지
전기밥솥 (보온 시)
컴퓨터	본체
	모니터
전기장판 (매트, 담요)
휴대폰 충전기
기타 (방문 가정이 보유한 경우)	공기 청정기
	제습기
	인터넷 모뎀
	오디오 스피커
	홈시어터
	비디오
	오디오(컴포넌트)
	유무선 공유기
	기타( )
1) 대기시간 : 코드를 꼽은 채로 하루 중 사용하지 않는 시간(예, TV의 경우 24시간 코드를 꼽고 있고, TV 시청시간이 5시간이라면, 대기시간은 19시간) 2) 월간 대기전력량(kWh) = 대기전력(W)×대기시간(h/일)×30(일)÷1,000(W단위를 kWh로 전환)

4. 온실가스 배출 시설 파악 및 온실가스 감축 방안
에너지원	시설 또는 제품	진단 컨설팅 내용		확인 내용
전기 전기 전기	전기제품공통	보유 대수
		가동 시간
		소비 전력 (W)
		에너지효율등급
		멀티탭 및 타이머 사용 여부
		빌트인 제품 사용 여부
		에너지효율등급이 높은 제품 사용 권고 (「한국에너지공단 효율관리제도」참고.1등급에 가까울수록 효율이 높으며, 24시간 사용하는 제품에 우선 적용-냉장고)
		대기전력이 낮거나 절전모드가 있는 제품 도입 권고 (대기전력 저감기준 미달 제품 사용 자제)
		대기전력 차단 권고 (대기전력차단콘센트 또는 타이머 등을 활용. 빌트인 제품과 사용시간이 짧고, 대기시간이 긴 제품 위주로 파악-세탁기, 전자레인지, PC 등)
		월별 사용량 파악을 통한 누진구간 파악 및 절전 권고 (누진구간이 적용되는 기준전력량 파악하고 소비전력 높은 제품 누진적용 시간에 미사용 권고-에어컨, 전자레인지, 전기레인지, 개인온열기 등)
	에어컨	에어컨 형태 (천정형, 스탠드형, 벽걸이형)
		에어컨 실내기 위치
		에어컨 실외기 위치
		제습, 송풍 기능의 적절한 사용 권고 (실외기 가동이 적어 전력 절약 가능)
		냉·난방 온도 조절 권고 (여름철 26℃, 겨울철 20℃ 권고)
		실내기 필터의 주기적인 청소 권고 (사용 시기 중, 2주에 1회)
		실외기 방열판의 주기적인 청소 권고 (사용 시기 중, 1달에 1회)
		실외기 차양막 설치 권고 (실외기 온도 저하로 냉방효율 증가)
		에어컨 대신 선풍기 사용 권고 (선풍기는 에어컨 전력 사용량의 20분의 1임)
	세탁기	온수 세탁 및 세탁 횟수 줄이기 (온수 세탁은 냉수 세탁의 10배의 전력 사용)
		건조 기능 지양 권고 (세탁시 전기 소비량의 5배)
		더럽지 않은 세탁물의 경우 불림세탁 지양 권고 (얼룩 또는 오염된 세탁물이 아닌 경우에는 표준세탁 권고)
	전기 밥솥	보온 기능 사용 자제 권고 (먹을만큼만 요리하기, 대기전력 0.3~73W, 제품마다 상이)
	냉장고	냉장고 문 자주 열지 않기 및 음식물 식혀서 보관 권고 (하루 4회 문을 더 열면 월간 전력 소비량 1.4% 증가)
		비닐커튼 설치 권고 (열고 닫을 때 냉기 손실 방지)
		냉장고 적정 용량 사용 권고 (약 60%만 채우는 것이 가장 효율적. 10% 증가할 때마다 1.8kWh 증가)
		냉장고 내부온도 적절히 조절 (냉장 2~4℃, 냉동 –15~-18℃)
		냉장고 위치 조정 권고 (벽과 거리를 두고(뒷면 10cm 이상), 뒷면 방열판 주기적 청소 권고)
		냉장고 다수일 경우, 가동 냉장고 수 조정 권고
	컴퓨터 (데스크탑)	그린터치 프로그램 사용 독려 (한국기후·환경네트워크 홈페이지에서 무료 다운로드)
	정수기	새벽 시간 가동 중지 또는 여름철·외출·취침 시 온수 모드 off 독려 (가동 중지 여부는 제품에 따라 상이. 온수 사용 시, 냉수의 2배~10배정도의 전력이 사용됨)
	비데	여름철 예열 기능 미작동 또는 온도 낮추기 권고
	전자레인지	냉동식품 해동 기능 지양 (전자레인지 해동기능보다 미리 꺼내어 냉장고 또는 상온에서 해동)
	태양광 발전시설	태양광 발전기 설치 여부
		설치했을 경우, 설치 용량
		태양광발전시설 설치 지원사업 안내 (한국에너지공단 그린홈 100만호 보급사업 또는 각 지자체)
	조명 (오래 사용되는 장소의 조명부터 우선 교체)	현관 및 신발장	조명 종류 (형광등, LED, 삼파장, 백열등 등)
			조명 운영형태 (수동, 센서)
			조명 소비전력(W)
			고효율 조명(LED 등) 설치 권고 (센서등 설치 권고)
		거실	조명 종류 (형광등, LED, 삼파장, 백열등 등)
			조명 소비전력(W)
			고효율 조명(LED 등) 설치 권고
		방	조명 종류 (형광등, LED, 삼파장, 백열등 등)
			조명 소비전력(W)
			고효율 조명(LED 등) 설치 권고
		부엌	조명 종류 (형광등, LED, 삼파장, 백열등 등)
			조명 소비전력(W)
			고효율 조명(LED 등) 설치 권고
		화장실	조명 종류 (형광등, LED, 삼파장, 백열등 등)
			조명 소비전력(W)
		베란다	조명 종류 (형광등, LED, 삼파장, 백열등 등)
			조명 소비전력(W)
		창고	조명 종류 (형광등, LED, 삼파장, 백열등 등)
			조명 소비전력(W)
		기타	조명 종류 (형광등, LED, 삼파장, 백열등 등)
			조명 소비전력(W)
도시가스(LNG, 프로판가스 등) 또는 열	개별보일러	보일러 대수
		보일러 용량(kcal)
		보일러 연식
		고효율 개별 보일러 도입 권고 (15년 정도의 사용으로 노후 됐을 시, 열효율 90%이상(1~2등급) 제품 도입. 콘덴싱 보일러 등)
		난방 상세 운영 방안
		[개별보일러] 주기적인 보일러 배관 청소 권고 (2~4년 주기로 진행하며, 시설이 노후될수록 주기가 짧음, 효율 3~5% 증가)
	개별보일러 지역난방	절약모드 권고 (예, 약 10분 난방, 40~50분 미가동 반복. 제품마다 상이)
		적절한 외출 모드 권고 (겨울철 동파 우려 시 또는 잠시 외출 시)
		적절한 난방분배기 조절 권고 (작은 평수는 모두 열어놓고, 큰 평수의 경우 안쓰는 방은 분배기 폐쇄, 주 차단밸브를 조절해 전체량 조절 필요)
		온수 사용 줄이기 권고 (연료 사용량 : 온수(배출) > 난방(순환))
		온·쿨맵시 착용 캠페인 소개 (겨울철 내복 착용, 여름철 가벼운 옷차림 착용)
		바닥에 카펫이나 러그 깔기 권고 (겨울철 불필요한 난방 자제)
		수도꼭지 밸브 방향을 냉수 쪽으로 설정하기 권고 (온수 쪽으로 놓여있을 때 보일러가 불필요하게 가동될 수 있음)
		단열제품 설치 권고
		창문에 단열제품 설치 권고 (단열에어캡(저가), 단열필름, 로이유리(고가))
		겨울철 커튼 또는 블라인드 활용 권고 (차가운 외부 공기의 영향 감소)
		벽지에 단열벽지 설치 권고 (벽을 통해 냉기 또는 열기 전달이 많은 경우 설치)
		난방텐트 제품 권고 (겨울철 외풍 및 습도 유지 가능)
상수 상수	물 사용 시설	절수설비 또는 절수기기 설치 여부
		절수설비 또는 절수기기 설치 위치
		절수설비 또는 절수기기 설치 권고 (샤워기, 세면대, 양변기, 싱크대 등에 설치하며, 설치 시 온수 절약 효과도 함께 발생)
		상수 사용시설의 상세 운영 방안
		설거지 또는 세면 시, 물 받아 놓고 사용하기 권고
		기름기 있는 음식은 유리 용기에 담기 권고 (플라스틱 용기의 경우 기름기 제거로 인행 물 사용량 증가)
		온수 사용 시, 초기에 버려지는 물 모아 사용하기 권고 (손닦기, 화장실 청소 등에 사용)
		샤워시간 줄이기 권고 (샤워시간 15분에서 10분으로 줄일 시, 상수 사용량 33%절감 가능)
		모아서 한번에 빨래하기 권고
기타 자원*	차량	친환경 교통문화 참여 권고 (에코드라이빙 어플 활용, 승용차요일제 참여 등)
	폐기물	생활폐기물 분리배출 생활화 권고 (철저한 분리수거를 통해 일반폐기물 감축 및 종량제봉투 비용 절감 가능)
		빈병 보증금 제도 참여 권고 (보증금액과 재사용 표시가 있는 유리용기를 수집하여 20~300원의 보증금 반환 가능)
	음식물 폐기물	올바른 음식물폐기물 분리 권고
	종이	종이 청구고지서(이동통신, 카드, 전력, 상수 등)를 모바일 청구서로 변경 권고 (예. 해당되는 이동통신사, 카드사의 웹사이트나 전화를 통해 종이청구서를 이메일 청구서로 변경 가능)
	기타	탄소포인트제도 가입 권고
		에코머니제휴카드 사용 권고
		저탄소 또는 탄소중립 인증 제품 사용 권고

5. 가정의 현황 및 개선방법

※ 에너지 사용량 확인을 위한 고객 정보
에너지원	에너지 사용 고객 정보	확인방법
전기	고객번호 :	전력 요금 고지서
수도	사용자명 : 고객번호 :	수도 요금 고지서
LNG	가스회사명 : 고개번호 :	도시가스 요금 고지서
LPG	LPG회사명 : 고객번호 : 비밀번호 :	프로판 요금 고지서, 영수증
열 (지역난방)	지역난방회사명 : 고객번호 : 비밀번호 :	열(지역난방)요금 고지서
* 관리비고지서로 고지되는 경우, 가정에서 직접 관리사무소에 연락을 취해, 컨설턴트가 사용량 데이터를 받을 수 있도록 요청

6. 에너지 사용량
기간	전기 사용량	도시가스 사용량	수도 사용량	기타( )
	kWh	MJ 또는 N㎥	㎥ 또는 ton	단위( )
2016년 1월
2016년 2월
2016년 3월
2016년 4월
2016년 5월
2016년 6월
2016년 7월
2016년 8월
2016년 9월
2016년 10월
2016년 11월
2016년 12월
2017년 1월
2017년 2월
2017년 3월
2017년 4월
2017년 5월
2017년 6월
2017년 7월
2017년 8월
2017년 9월
2017년 10월
2017년 11월
2017년 12월

가족 구성원 수 및 거주면적 별 평균 에너지 사용량

기간	거주면적 (평)	전기 (kWh)	수도 (m3)	도시가스 (Nm3)
2인
상반기	15	142.7	9.1	51.7
하반기	15	148.1	10.0	21.1
상반기	18	157.9	9.8	57.1
하반기	18	164.1	10.6	22.6
상반기	20	167.1	10.2	60.3
하반기	20	173.6	11.0	23.5
상반기	23	182.4	10.8	65.7
하반기	23	189.6	11.6	25.0
상반기	25	193.1	11.3	69.5
하반기	25	200.8	12.1	26.0
3인
상반기	20	200.2	13.1	72.7
하반기	20	207.8	14.4	30.2
상반기	23	215.5	13.7	78.1
하반기	23	223.8	15.0	31.7
상반기	25	226.2	14.2	81.9
하반기	25	234.9	15.5	32.8
상반기	26	230.8	14.4	83.5
하반기	26	239.7	15.7	33.3
상반기	28	241.5	14.8	87.3
하반기	28	250.9	16.1	34.3
4인
상반기	25	259.3	17.1	94.3
하반기	25	269.1	18.9	39.6
상반기	26	263.9	17.3	95.9
하반기	26	273.9	19.1	40.0
상반기	28	274.6	17.8	99.7
하반기	28	285.1	19.5	41.1
상반기	30	283.8	18.2	10.3
하반기	30	294.6	19.9	42.0
상반기	32	294.5	18.6	106.7
하반기	32	305.8	20.4	43.0
5인
상반기	30	316.9	21.1	115.3
하반기	30	328.8	23.3	48.7
상반기	32	327.6	21.5	119.1
하반기	32	340.0	23.8	49.8
상반기	34.2	338.3	22.0	122.8
하반기	34.2	351.1	24.2	50.8
상반기	38.1	358.2	22.8	129.8
하반기	38.1	371.9	25.0	52.8
상반기	40	367.3	23.2	133.1
하반기	40	381.4	25.4	53.7
6인
상반기	40	400.5	26.2	145.5
하반기	40	415.6	28.8	60.5
상반기	42	411.1	26.6	149.2
하반기	42	426.8	29.3	61.5
상반기	45	426.4	27.3	154.6
하반기	45	442.7	29.9	63.0
상반기	48	441.7	27.9	160.0
하반기	48	458.7	30.5	64.5
상반기	50	450.9	28.3	163.2
하반기	50	468.3	30.9	65.4

<상가 온실가스 배출활동 진단표>

일반 정보
상가명		업종/사업자등록번호
주소
대표자성명/전화번호 (또는 직원)		이메일
직원 수		1일 고객 수
주간 영업일		1일 영업시간
건물 총 면적(㎡)		매장 면적(㎡)
사용량이 고지되는 에너지	전기 / 수도 / 도시가스 / LPG / 열(지역난방)
전기 계약종별		전기 계약전력	kW
컨설턴트명	/	진단일	2016년 ( )월 ( )일

2. 온실가스 배출 시설 파악 및 온실가스 감축 방안
구분		진단 컨설팅 내용	확인 내용
에너지 절약 실천 유도		컴퓨터나 지면을 이용해 전기/가스/수도사용량 기록 관리 (스스로 에너지 사용 패턴 확인하고 에너지절약)
		직원 조회시간 등을 통해 직원들에게 절전 및 자원절약 강조하고 실천 독려
		탄소포인트제도 가입
냉난방		냉난방기 종류(천정형, 스탠드형, 벽걸이형)
		에너지원(도시가스, 전기 등)
		냉난방기 대수
		1일 사용시간, 주간 사용일수
		실내기와 실외기 위치
		적정 실내온도 준수 (여름철26℃이상, 겨울철20℃이하)
		층별 온도 다르게 설정 (냉난방 시, 2층온도는 1층온도보다 1~2도 낮게 설정)
		출입문을 닫고 냉난방기 가동하고 출입문에 ‘문을 닫아주세요’ 붙이기
		냉방기 사용할 경우 약하게 가동하고 선풍기 같이 사용
		전력피크시간대 냉난방기 순차 운휴 실시 [여름철 전력피크시간대(오후2~5시), 겨울철 전력피크시간대(10~12시,오후5-7시)]
		영업종료 1시간 전에 냉난방 중지
		송풍 기능의 적절한 사용 (실외기 가동이 적어 전력 절약 가능)
		냉난방기 뒷면에 장애물이나 벽이 있는 경우, 40cm이상 간격 두기
		실내기 필터의 주기적인 청소 (2주에 1회 등)
		실외기 방열판의 주기적인 청소 (사용시기 중, 1달에 1회)
		실외기 차양막 설치 (실외기 온도 저하로 냉방효율 증가)
		고효율 냉난방기 도입
		선택가능할 경우, 전기 냉난방은 가급적 자제하고, 지역냉난방 또는 가스냉난방 실시
단열		창이나 문 틈새 기밀유지 (난연 스폰지를 사용하여 찬바람 유입 방지)
		창문에 단열제품 설치 (단열에어캡(저가), 단열필름, 로이유리(고가))
		창문에 블라인드 활용 (겨울철 차가운 외부 공기의 영향 감소)
		벽에 단열벽지 설치 (벽을 통해 냉기 또는 열기 전달이 많은 경우 설치)
조명		조명 종류(LED, 형광등, FPL등, 삼파장, 메탈할라이드 등)
		조명 운영형태 (수동, 센서)
		조명 소비전력(W)
		교체 시기
		야간 시간 운영 여부
		고효율조명 설치(LED조명)
		화장실, 탈의실 등은 센서등 설치
		사용하지 않는 공간 조명 소등
		주간에는 창측 조명 소등하여 자연 채광 이용 (창측자동조명센서 설치가능 : 햇빛의 밝기에 따라 조명 자동적으로 소등)
		간판조명과 옥외조명은 낮시간, 영업외시간에 소등 (타이머콘센트 활용 가능)
		영업시간 종료시 모든 진열장 조명 소등
		조명의 겹침이 있는 공간 제거(소등, 한등빼기)
		조명스위치에 조명공간 표시(스티커)
		고조도반사갓 달기(밝기 증가, 절전효과)
		조명반사갓 주기적 청소하여 충분한 조도 확보(예. 한달에 1번)
전기전자제품	공통	전기요금제도 적정운영으로 전기요금 절감 실천 (전력사용량 분석에 따른 적정 계약전력 설정)
		제품 구매시, 에너지소비효율등급 높은 제품 구매(TV,선풍기 등) (「한국에너지공단 효율관리제도」참고.1등급에 가까울수록 효율이 높으며, 24시간 사용하는 제품에 우선 적용)
		제품 구매시, 대기전력저감 우수제품이나 절전모드 있는 제품 구매
		대기전력차단제품 (멀티탭, 타이머콘센트) 설치 (사용시간이 짧고, 대기시간이 긴 제품에 우선 도입)
		영업종료 전 멀티탭 끄는 습관 갖기
		보이는 곳, 손에 닿기 쉬운 곳에 멀티탭 두기
	컴퓨터	컴퓨터 그린터치(절전형 프로그램) 설치 (한국기후·환경네트워크 홈페이지에서 무료 다운로드)
	정수기	여름철, 비영업일에 온수 스위치 OFF (온수 사용 시, 냉수의 2배~10배정도의 전력이 사용됨)
		절전타이머 설치하여 저녁시간 가동 중지(단, 중공사막방식의 경우만 해당)
	냉장고	냉장고 문 자주 열지 않기(음식물 목록 적어서 붙여두기) (하루 4회 문을 더 열면 월간 전력 소비량 1.4% 증가)
		냉장고 적정 용량 사용 (약 60%만 채우는 것이 가장 효율적. 10% 증가할 때마다 1.8kWh 증가)
		냉장고 내부온도 적절히 조절 (냉장 2~4℃, 냉동 –15~-18℃)
		냉장고 위치 조정 (벽과 거리를 두고(뒷면 10cm 이상), 뒷면 방열판 주기적 청소 권고)
		냉장고 다수일 경우, 가동 냉장고 수 조정
		개방형 냉동/냉장 진열장은 냉기가 새지 않도록 비닐커튼 설치
		냉동·냉장 저장고 2분이상 Open시 알람 발생
	전열기	전기패널, 전기온풍기 등 전열기 사용 자제
		온풍기보다 전기히터 또는 라디에이터 사용
급수, 온수		물 사용처, 온수 사용처
		물(온수)사용 줄이기(물받아서 사용하기)
		계절에 따라 온수 온도 설정 변경
		개수대, 세면기와 양변기에 절수설비(절수기기) 설치 (주로 화장실, 조리실에 설치하며, 설치 시 온수 절약 효과도 발생)
		식기세척시, 음식물쓰레기와 기름기 제거한 다음 세정
차량 이용		친환경운전 (친환경운전 10가지 약속)
		실시간 교통상황 네비게이션 활용 (교통 체증 구간 운행 방지로 연료 절감)
		에코 인디케이터설치 (경제운전 모니터링으로 연비 개선)
		타이어 공기압 체크 (타이어 최대공기압의 80% 유지)
폐기물 처리		1회용품 사용 자제
		분리수거함 설치 및 생활폐기물 분리배출 생활화 (철저한 분리수거를 통해 일반폐기물 감축)
		음식물폐기량 절감

3. 상가의 현황 및 개선방법

4. 에너지 사용량
기간	전기 사용량	도시가스 사용량	수도 사용량	기타( )
	kWh	MJ 또는 N㎥	㎥ 또는 ton	단위( )
2016년 1월
2016년 2월
2016년 3월
2016년 4월
2016년 5월
2016년 6월
2016년 7월
2016년 8월
2016년 9월
2016년 10월
2016년 11월
2016년 12월
2017년 1월
2017년 2월
2017년 3월
2017년 4월
2017년 5월
2017년 6월
2017년 7월
2017년 8월
2017년 9월
2017년 10월
2017년 11월
2017년 12월

※ 에너지 사용량 확인을 위한 고객 정보
에너지원	에너지 사용 고객 정보	확인방법
전기	고객번호 :	전력 요금 고지서
수도	사용자명 : 고객번호 :	수도 요금 고지서
LNG	가스회사명 : 고개번호 :	도시가스 요금 고지서
LPG	LPG회사명 : 고객번호 : 비밀번호 :	프로판 요금 고지서, 영수증
열 (지역난방)	지역난방회사명 : 고객번호 : 비밀번호 :	열(지역난방)요금 고지서
* 관리비고지서로 고지되는 경우, 상가에서 직접 관리사무소에 연락을 취해, 컨설턴트가 사용량 데이터를 받을 수 있도록 요청