붙임 2	전통사찰 관계자 자율안전점검 체크리스트

사 찰 명				소 재 지
점 검 자		연 락 처				점검일자	2024. . .
구 분	화재위험요소		안전관리 착안사항				안전점검 결과
화재예방	○ 주방화기(가스렌지, 가마솥, 전열기기)		소화기 관리(자동확산소화용구, 분말 및 K급 소화기)
	○ 난방보일러 (가스, 기름, 화목)		가스누출, 기름누유, 가연물(가스용기, 기름탱크, 장작 등) 안전관리, 가스누설경보기 설치□관리, 소화기 및 자동화산소화용구 관리
	○ 화기사용(아궁이, 소각로, 촛불, 담뱃불)		소화기 비치, 불씨 제거, 금연표지
	○ 전기사용(연등, 콘센트, 차단기, 분전함)		연등(분기회로마다 누전차단기 설치, 규격전선, 전문업체 설치), 문어발실 콘센트 금지, 전기안전점검, 누전 및 배전용차단기 설치
	○ 가스사용(LPG, LNG, 휴대용 부탄)		가스누설차단기 및 경보기 설치, 가스용기 옥외보관, 주변 가연물 제거, 호스길이 3m이내(초과 시 배관형 설치)
	○ 사찰 실내(침실, 법당 등)		단독경보형감지기 설치, 전기용품 전원차단, 소화기 비치
	○ 사찰 주변 연소확대 요인		사찰 또는 산불 상호 연소확대 요인
공공소방	○ 소방관서 및 소화전		가장 가까운 소방서(119안전센터)와 거리, 소화전 개수
	○ 소방차 진입로 및 부서위치		전통사찰 화재 시 소방차량 진입로 및 부서위치 확보
소방시설	○ 소화설비 설치□관리		옥내소화전설비, 스프링클러설비, 옥외소화전설비 등
	○ 경보설비 설치□관리		비상경보설비, 자동화재탐지설비 등
	○ 피난구조설비 설치□관리		유도등, (휴대용)비상조명등
	○ 기타 설비 설치□관리		소화활동설비, 방수총 등
대응체계	○ 비상연락망 확인		(외부) 소방서, 경찰서, 자치단체 등 (내부) 자위소방대 등 필수요원 확인
	○ 자위소방대 및 초기대응체계 구성□운영		초기소화팀, 피난유도팀, 응급구조팀, 방호안전팀 구성원 임무 숙지 훈련 자위소방대 구성표 비치 여부
※ □ (소방서) 소방서 담당자는 전통사찰에 자율안전점검 체크리스트를 우편 또는 이메일 등을 통하여 사전 통지 □ (사 찰) 자율안전관리체계 정착을 위하여 화재안전조사 전에 사찰 관계자 스스로 사전 점검 후 소방서에 제출