조류 발생 대비 취․정수장 중점관리 계획

	< 특별관리 방향 >
▣ 최근 3년간 조류경보 1회 이상, 59개 정수장 중점관리(고도포함) ▣ 정수장 조류 대응능력 민관합동 특별점검(표준공정 38개 정수장) ▣ 조류대응 모의훈련 및 우수사례 세미나 개최 ▣ 조류 경보제 연계․협업을 통한 공동대응 체계 강화

□ 중점관리 정수장 선정

◈ 최근 3년간 조류경보 1회 이상 발령, 59개 정수장(고도처리 포함)

* 한강 40개(표준29, 고도11), 낙동강 12개(표준5, 고도7), 금강 7개(표준4, 고도3)

* 전국 508개 정수장의 11.6%, 한강수계에 집중(68%)

❍ (한강) 팔당호 부근 취수 40개 정수장(최근 3년 조류경보 192회)

❍ (낙동강) 강정고령보~칠곡보 취수 12개 정수장(최근 3년 조류경보 215회)

❍ (금강) 대청호 취수 7개 정수장(최근 3년 조류경보 61회)

중점관리 정수장 위치도	한강수계 정수장 위치도(관리대상의 68%)

□ 정수장 조류 대응능력 민관합동 특별점검

◈ 정수장 기술지원, 운영 유경험자(공단, 수공 등)로 합동점검반 구성

* 유역환경청 주관, 38개 표준정수처리 정수장 점검 및 기술지원

❍ (점검기간) 조류 대응능력 사전점검(5월말까지)

❍ (점검반구성) 수계별로 유역 환경청 주관, 합동점검반 구성․운영

❍ (점검내용) 조류 경보제와 연계한 정수장 최적 운영방안, 이․취미 물질 제거 방법, 조류 대비 수처리 약품 및 장비 상태 점검 등(점검표 활용)

❍ (결과보고) 정수장 점검결과 및 유관기관 협업체계 보고(6월초까지)

* 유역(지방)환경청별 정수장 점검결과 보고시 조류 경보제와 연계한 유관기관 협업체계(조류발생시 기관별 역할 및 비상연락망 등) 보고 포함

❍ (사전점검 이후) 조류발생시 현장상황에 따라 추가점검 및 상황보고

* 조류농도, 정수장 대응 상황, 언론보도 내용 등 상황보고 철저

□ 정수장 조류대응 최적운영 모의훈련 및 우수사례 세미나 개최

◈ 표준정수처리 공정을 활용한 최적운영 방안 모의 훈련

* 조류발생시 수계별 정수장 최적운영 우수사례 세미나 병행

❍ (훈련장소) 한강 수계, 수공 정수장(6월)

* 중점관리 대상 정수장의 68%가 한강수계에 집중

❍ (참여기관) 환경청, 환경공단, 수공, 정수장 운영자 등 100여명

❍ (훈련내용) 가상 시나리오 따라 중염소, 분말활성탄 투입 등 표준정수처리공정에서의 최적운영 방안 모의 훈련(고도처리에 비해 조류에 상대적으로  취약한 표준처리공정으로 훈련 실시)

* (가상 시나리오) 조류발생에 따라 맛·냄새 유발물질이 정수장 유입

메시지 전파	취수 원수 맛·냄새유발물질 발생	⇨	유관기관 상황전파	⇨	현장대응 (취/정수장)	⇨	훈련상황 보고 및 훈련 종료

❍ (우수사례 세미나) 수계별 조류 특성, 정수장 공정 특성을 고려한 실제 최적 운영사례 발표 및 토론(모의훈련시 병행)

* 수계별로 조류 대응능력 우수 정수장의 운영 사례 공유(전문가 약 3명 발표)

□ 조류 경보제 연계․협업을 통한 공동대응 체계 강화

◈ 조류 경보제 연계, 조류 대응 패트롤팀 구성․운영

* 조류 발생 단계에 따라, 유역환경청 주관 상시 점검․보고

◈ 조류수계-댐 연계운영 체계 점검․운영

* 조류발생 농도, 하천유지용수 등을 고려, 댐방류량 조절

❍ (조류대응 패트롤팀 운영) 조류모니터링(물환경연구소) → 조류경보발령(환경청*)→취․정수장(지자체, 수공)이 공동으로 조류대응 패트롤팀 구성

* 환경청(조류경보발령, 정수장 점검) 주관으로 조류대응 패트롤팀 구성 및 비상연락체계 현행화, 현장상황에 따라 기술지원(환경공단협조) 및 정수장 점검

❍ (조류수계-댐․보 연계운영) 조류농도, 하천유지용수량, 정수처리능력 등을 고려해 수질개선 증가방류 체계 사전점검 및 운영(수공협조)

참 고 1		중점관리대상 정수장 현황(표준 38개, 고도 21개)

연번	수계	취수원	수도 사업자	조류 측정소	수질조사 기관	조류경보 발령권자	취수장	정수장	설계시설 용량 (㎥/일)	처리방법	특별점검 기관
1	한강	호소수	인천	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	팔당3	수산	623,000	표준	한강청
2	한강	하천수	인천	한강	서울물 연구원	서울시	풍납	부평	580,000	표준	한강청
3	한강	하천수	인천	한강	서울물 연구원	서울시	풍납	공촌	413,000	표준	한강청
4	한강	호소수	인천	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	팔당2	남동	542,000	표준	한강청
5	한강	호소수	수원	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	팔당1	파장	50,000	표준	한강청
6	한강	호소수	수원	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	팔당1 (광교)	광교	50,000	표준	한강청
7	한강	호소수	성남	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	팔당1	복정3	280,000	표준	한강청
8	한강	호소수	안양	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	팔당1	포일	150,000	표준	한강청
9	한강	호소수	안양	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	팔당1	비산	72,000	표준	한강청
10	한강	호소수	의왕	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	팔당3	청계 통합	182,000	표준	한강청
11	한강	호소수	부천	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	팔당3	까치울	235,000	표준	한강청
12	한강	호소수	광명	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	팔당2	노온	220,000	표준	한강청
13	한강	호소수	안산	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	팔당2	안산	83,000	표준	한강청
14	한강	호소수	안산	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	팔당2	연성	260,000	표준	한강청
15	한강	호소수	과천	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	팔당1	과천	50,000	표준	한강청
16	한강	하천수	구리	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	토평	토평	30,000	표준	한강청
17	한강	하천수	남양주	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	금남	화도	55,000	표준	한강청
18	한강	호소수	군포	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	팔당2	군포	110,000	표준	한강청
19	한강	하천수	하남	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	하남	하남	70,000	표준	한강청
20	한강	하천수	용인	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	광주용인공동	용인	100,000	표준	한강청
21	한강	하천수	광주	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	광주용인공동	광주	124,000	표준	한강청
22	한강	하천수	양평	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	양서	양서	5,000	표준	한강청
23	한강	하천수	춘천	춘천호	춘천시	강원도	용산	용산	53,000	표준	한강청
24	한강	하천수	수공	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	덕소	덕소	450,000	표준	한강청
25	한강	호소수	수공	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	팔당2	성남	786,000	표준	한강청
26	한강	호소수	수공	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	팔당3	수지	711,000	표준	한강청
27	한강	호소수	수공	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	팔당2	시흥	101,000	표준	한강청
28	한강	호소수	수공	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	팔당2	와부	130,000	표준	한강청
29	한강	호소수	수공	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	팔당1	일산	250,000	표준	한강청
30	낙동강	하천수	구미	강정 고령보	낙동강 물환경 연구소	대구청	해평	구미	50,000	표준	낙동강청
31	낙동강	호소수	진주	남강호	수공	낙동강청	진양호	진주2	140,000	표준	낙동강청
32	낙동강	호소수	진주	남강호	수공	낙동강청	진양호	진주1	60,000	표준	낙동강청
33	낙동강	호소수	수공	칠곡보	낙동강 물환경 연구소	대구청	해평	구미	276,000	표준	낙동강청
34	낙동강	호소수	수공	남강호	수공	낙동강청	남강	사천	325,000	표준	낙동강청
35	금강	호소수	대전	대청호	금강 물환경 연구소	금강청	중리	송촌	300,000	표준	금강청
36	금강	호소수	대전	대청호	금강 물환경 연구소	금강청	중리	월평	600,000	표준	금강청
37	금강	호소수	수공	대청호	금강 물환경 연구소	금강청	현도	천안	351,000	표준	금강청
38	금강	호소수	수공	대청호	금강 물환경 연구소	금강청	현도	청주	403,000	표준	금강청
39	한강	하천수	서울	한강	서울물 연구원	서울시	풍납	영등포	600,000	고도	자체 점검
40	한강	하천수	서울	한강	서울물 연구원	서울시	암사	암사	1,600,000	고도	자체 점검
41	한강	하천수	서울	한강	서울물 연구원	서울시	강북	구의	250,000	고도	자체 점검
42	한강	하천수	서울	한강	서울물 연구원	서울시	자양	뚝도	500,000	고도	자체 점검
43	한강	호소수	서울	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	팔당1	광암	400,000	고도	자체 점검
44	한강	하천수	서울	한강	서울물 연구원	서울시	강북	강북	1,000,000	고도	자체 점검
45	한강	하천수	남양주	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	도곡	도곡	16,000	고도	자체 점검
46	한강	호소수	의왕	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	팔당2	청계	38,000	고도	자체 점검
47	한강	호소수	수공	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	팔당1	고양	210,000	고도	자체 점검
48	한강	호소수	수공	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	팔당1	반월	190,000	고도	자체 점검
49	한강	호소수	김포	팔당호	한강 물환경 연구소	한강청	팔당1	고촌	175,000	고도	자체 점검
50	낙동강	호소수	수공	강정 고령보	낙동강 물환경 연구소	대구청	고령	고령	18,000	고도	자체 점검
51	낙동강	하천수	대구	강정 고령보	낙동강 물환경 연구소	대구청	문산	문산	200,000	고도	자체 점검
52	낙동강	호소수	대구	공산댐	대구시	대구시	공산댐	공산	40,000	고도	자체 점검
53	낙동강	하천수	대구	강정 고령보	낙동강 물환경 연구소	대구청	매곡	매곡	800,000	고도	자체 점검
54	낙동강	하천수	창원시	창녕 함안보	낙동강 물환경 연구소	낙동강청	칠서	칠서	400,000	고도	자체 점검
55	낙동강	호소수	창원시	창녕 함안보	낙동강 물환경 연구소	낙동강청	성주	석동	100,000	고도	자체 점검
56	낙동강	호소수	수공	창녕 함안보	낙동강 물환경 연구소	낙동강청	본포	반송	120,000	고도	자체 점검
57	금강	호소수	공주시	대청호	금강 물환경 연구소	금강청	대청 광역	옥룡	28,000	고도	자체 점검
58	금강	호소수	수공	대청호	금강 물환경 연구소	금강청	현도	공주	30,000	고도	자체 점검
59	금강	호소수	수공	대청호	금강 물환경 연구소	금강청	현도	석성	103,600	고도	자체 점검

참 고 2		정수장 조류 유입 대응 점검표

□ 기관명 :

❍ 시설명 :         정수장(시설용량:           ㎥/일)

□ 점검내용 및 결과

구 분	점검 내용	점검 결과
조류경보 발령 대응체계	설비 운영 및 점검 매뉴얼 비치 여부
	정기 점검 및 유지보수 일지 작성 여부
	교육계획 및 실시여부
	보고 및 비상소집 체계
조류 유입시 비상 운영체계	분말활성탄 주입 위치 및 주입 장비 운영관리 적정성
	응결, 응집시설 관리 실태(운영효율)
	침전지 목표탁도 및 슬러지 배출주기
	여과지 관리상태(역세척 주기 등)
	정수지 용량 및 체류시간 관리
	탁도계 등 각종 계측기 유지관리 실태
	배슬러지조, 배출수지 유지관리 실태
약품설비	약품보관량
	약품설비 및 보관상태의 적정성
조류대책	이․취미물질, 조류독소 제거 방법의 적정성
	조류발생시 초기대응책
	조류발생시 장기대응책

□ 수도사업자 건의사항

□ 점검자 종합의견

※ 점검결과 세부 개선사항은 별지 작성‧통보

년     월     일

확인자   소속                 직급             성명             (인)

소속                 직급             성명             (인)

점검자   소속                 직급             성명             (인)

소속                 직급             성명             (인)

참 고 3		조류경보제 개요

□ 운영 개요

○ (목 적) 조류발생 상황을 주기적으로 모니터링하여 관계기관별로 필요한 조치를 취함으로써 수돗물을 안정적으로 공급하기 위함

○ (도 입) 1998년

○ (대 상) 주요 상수원 호소·하천 28개 지점(호소 22, 하천 5, 친수 1)

○ (기 간) 매년 연중

○ (주 기) 주1회 이상(조류 경계·대발생시 주 2회 이상)

○ (항 목) 남조류세포수

□ 발령 및 해제기준

○ (발령권자) 유역·지방환경청장 또는 시․도지사

○ (발령기준) 남조류세포수

《단계별 조류경보 발령기준》

상수원 구간	관심	2회 연속 채취 시 남조류 세포수가 1,000 세포/mL 이상 10,000 세포/mL 미만인 경우
	경계	2회 연속 채취 시 남조류 세포수가 10,000 세포/mL 이상 1,000,000 세포/mL 미만인 경우
	조류 대발생	2회 연속 채취 시 남조류 세포수가 1,000,000 세포/mL 이상인 경우
	해제	2회 연속 채취 시 남조류 세포수가 1,000 세포/mL 미만인 경우
친수활동 구간	관심	2회 연속 채취 시 남조류 세포수가 20,000 세포/mL 이상 100,000 세포/mL 미만인 경우
	경계	2회 연속 채취 시 남조류 세포수가 100,000 세포/mL 이상인 경우
	해제	2회 연속 채취 시 남조류 세포수가 20,000 세포/mL 미만인 경우

참 고 4		정수장 조류대응 가이드 라인 주요 내용(16.4.11시행)

구분

입자성 조류(세포 內)

용존성 조류(세포 外)

처리공정

응집-침전-여과

활성탄, 오존

공정운전

- 전염소 감소, 중염소 전환

- 최적 pH 조절

- 응집제 최적 주입

- 응집보조제 사용

- 침전슬러지 회수주기 단축

- 분말활성탄 최적 주입

(주입지점, 주입량 등)

- 오존/입상활성탄 적정 운영

취수장

- 선택취수 가능 시 취수지점 변경

- 취수시설 주변 조류방지막 설치

- 분말활성탄 적량 주입(최소 5mg/L, 최대 25~30 mg/L)

착수정

혼화지

- 전염소 주입량 조절(세포 內 조류독소 염소량↓, 규조류 염소량↑)

- 분말활성탄 주입(최소 20분 이상 접촉시간 확보)

- 적정 pH 조절에 따른 응집제, 응집보조제(폴리아민) 사용

- 여과지 역세척수 회수 중지 고려

응집지

침전지

- 분말활성탄 누출 최소화를 위한 응집공정 강화(G값 변경)

- 침전슬러지 회수 주기 단축

여과지

- 분말활성탄 누출 유무 점검(여과지별 탁도 운영 강화)

- 여과보조제(폴리아민) 사용 검토

- 역세척 시간 단축 및 표면세척 시간 연장

- 단일여재의 경우 안트라사이트 긴급 포설

정수지

- 전염소 주입량에 따른 후염소 관리 강화

- 적정 소독능 유지를 위한 정수지 고수위 유지

- 정수 수질 모니터링 강화

제거 효율

구 분	분말활성탄	오 존	입상활성탄	오존 ․ 입상활성탄
Geosmin	95~98%	99~100%	91~93%	100%
2-MIB	79~93%	83~88%	96~97%	100%

참 고 5		조류 이취미물질의 특성 및 안전성

□ 이취미물질 특성

구 분	지오스민	2-MIB
분자구조
화학식	C12H22O	C11H20O
분자량	182.31	168.15
후각감지농도	약 10 ng/L
냄새특성	흙냄새, 곰팡이냄새
발생원	조류, 방선균 등 대사산물

□ 이취미물질의 안전성

○ 지오스민과 2-MIB는 건강상 위해성이 없는 것으로 보고됨

실험대상	실험조건 및 결과	비고
어류 독성시험 Tanichthys albonubes	- 지오스민, 2-MIB 1~0.05 mg/L 48시간 노출 - 어류 모두 생존	石橋良信, 1986
변이원성 시험 Salmonella typhimurium strain TA98, TA100	- 2-MIB 300 μg/plate, Geosmin 100 μg/plate - 변이원성이 나타나지 않음	間崎眞典, 1987
염색체 이상 시험 포유동물의 배양세포	- 염색체 이상을 유발하지 않음	增田孝弘, 1993
환경영향 평가시험 성게 수정 저해 시험	- 수정막 형성에 대한 50% 저해 농도 2-MIB 68.77 mg/L, Geosmin 16.67 mg/L - 난할에 대한 50% 저해 농도 2-MIB 66.86 mg/L, Geosmin 16.58 mg/L	增田孝弘, 1993

참 고 6		남조류 독소(Microcystin) 처리가능 여부

□ 남조류 독소(Microcystin) 처리 가능 여부

- 입자형태(세포내 존재)는 응집/침전/여과로 90% 이상 제거, 용존형태(세포외 분비)는 분말활성탄 및 염소처리로 99%이상 제거

- 낙동강 상수원수에서 측정된 최대 농도 51.7ug/L(‘09.6)를 일반처리공정에 적용할 경우에 권고기준(1.0 ug/L) 이내로 처리 가능

처리공정	기대되는 제거율(WHO, 1999, Yoo et al, 1995))
	세포내	세포외
급속여과	> 60%	< 10%
완속여과	~ 99%	-
응집/침전/여과	> 90%	< 10%
DAF(부상법)	> 90%	-
PAC(분말활성탄)	-	> 85%
GAC(입상활성탄)	-	> 80%
BAC(생물활성탄)	-	> 90%
오존	-	> 98%
염소	-	>80%, 99%(Nicholson et al, 1994)※

※ 국외 문헌에 의하면 잔류염소 0.5 mg/L, 접촉시간 30분 이상조건에서 용존형 마이크로시스틴 99% 제거 가능(Nicholson et al, 1994)

- 마이크로시스틴(세포내외) 분포 형태(Microsystis aeruginosa 실험실 배양)

Age of Culture(조류 성장조건)		독소의 분포 비율(%)
		Cells	Water
Young	Slowly-growing cells	100	0
	Rapidly-growing	75~90	10~25
Old	Slowly-growing intact cell	70~80	20~30
	Decaying cell(leaking cell contents)	30~40	60~70

※ Toxic Cyanobacteria in water(WHO, 1999)

□ 남조류 독소(Microcystin) 특성

- 남조류 중 Microcystis 둥(Aphanizomenon, Anabaena, Planktothrix, Anabaenopsis)에 의해 2차 대사산물로 생성되는 간독소 물질

- 7개의 아미노산으로 이루어진 환상펩타이드성 물질로 두 개의 치환기에 결합하는 아미노산 종류에 따라 70여종 이상의 변이체가 있으며, Adda기가 독성을 나타내는 작용기임

- Microcystin-LR은 Leucine과 aRginine이 결합된 형태이고 Microcystin-YR은 tYrosine과 aRginine, microcystin-RR은 aRginine과 aRginine, microcystin-LA는 Leucine과 Alanine이 결합된 형태임

(a)	(b)
(c)	(d)

Microcystin 분자구조

(a) microcystin-LR (b) microcystin-YR (c) microcystin-RR (d) microcystin-LA