1		소방펌프차 기능조작 실시요령 및 평가기준

구 분	내 용
공통상황	1. 펌프차 물탱크에 물이 떨어져 물탱크차량을 이용 중계하여 화재를 진압해야 하는 상황 1-1. 물탱크차량의 송수 지원 상황(물탱크 조작 유연성 등) 2. 펌프차에 진공펌프가 고장난 상태에서 배수지원 출동을 하는 상황 3. 동절기 출동하여 화재진압하고 귀소 시 하여야 할 사항 4. 출동하여 펌프작동스위치를 작동하였으나 펌프가 작동하지 않는 상황
인원 및 소요장비	1. 인원 : 총 3명(운전원 1명, 물탱크차 1명, 보조요원 1명) 2. 소요장비 : 펌프차 1대, 물탱크차 1대, 저수조(가반식펌프 수조), 안전모, 안전장갑, 활동화, 방화복 상의 흡수관 1본(스트레이너 포함), 65m수관 1본
안전관리 확인사항	1. 평가 전 운전원 및 보조요원은 안전모, 안전장갑, 활동화, 방화복 상의(하의는 활동복)를 착용한다. 2. 안전장갑은 적색 반코팅, 면, 목장갑 착용을 금하고 가죽장갑을 착용한다. 3. 차량의 각종 안전장치 및 장치물의 장착상태 등을 필히 확인한다. 4. 안전상의 위험이 있다고 판단될 때 평가관에게 보고한다. 5. 고임목은 차량의 움직임이 없도록 타이어에 밀착한다.

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	득점
1	확인점검 및 임무복창	1. 참가자는 차량의 장비를 안전점검한 후 3인이 한조가 되어 복장을 착용하고 출발선에서 대기한다. (평가관이 임의지정) ◦ 평가관은 차량의 이상유․무 및 평가 전 대원의 임무를 확인한다. ⇒ 임무복창 : 1번 펌프차 운전원, 2번 탱크차 운전원 3번 보조요원	◦ 복장상태 등	1
			◦ 차량 안전상태 등	3
			◦ 구령 및 복창	1
			소 계	5
2	부서확인	1. 평가관의 지시에 따라 임무 복창을 하고 출발 신호와 동시에 “실시” 복창 후 신속히 차량에 승차한다. 2. 부서는 평가관이 지정한 장소에 해당 운전요원이 부서 후 주차브레이크를 작동한다. 3. 부서 후 보조요원은 고임목을 운전석 뒷바퀴 앞 ․ 뒤로 고이고 펌프차 운전원을 향해 오른팔을 들어 “고임목 고임” 이라고 외친다. 4. 펌프차 운전원은 고임목을 안전하게 고인 것을 확인한 후 왼손을 창밖으로 펼치며 “고임목 고임 확인”을 외친 후 펌프를 작동한 후 하차한다. - 운전원은 고임목 상태를 직접 확인한 후 조작 대기를 한다. 5. 물탱크차 운전원은 펌프차 후면에 안전한 거리를 확보, 정차한 후 주차브레이크를 작동한다. 6. 부서 후 보조요원은 고임목을 운전석 뒷바퀴 앞 ․ 뒤로 고이고 물탱크차 운전원을 향해 오른팔을 들어 “고임목 고임” 이라고 외친다. 7. 물탱크차 운전원은 고임목을 안전하게 고인 것을 확인한 후 왼손을 창밖으로 펼치며 “고임목 고임 확인”을 외친 후 펌프를 작동한 후 하차한다. - 운전원은 고임목 상태를 직접 확인한 후 조작 대기를 한다.	◦ 부서위치 적정성 (펌프차, 물탱크차)	2
			◦ 주차브레이크 조작 (펌프차, 물탱크차)	2
			◦ 고임목 설치 (펌프차, 물탱크차)	2
			◦ 수신호 및 구령 (펌프차, 물탱크차)	1
			◦ 펌프작동 여부 (펌프차, 물탱크차)	3
			소 계	10

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	득점
3	중계방수	1. 평가관은 펌프차에 물이 떨어진 상황을 부여하고 중계방수를 하도록 지시한다. 2. 물탱크차 운전원은 메인밸브를 열고, 에어빼기를 실시한 후 적정압력으로 올린 후 대기하고 펌프차에 수관을 연결한다. 3. 펌프차 운전원은 수관을 중계구에 체결 후 중계구밸브를 연다. 4. 물탱크차 운전원은 방수구를 열어 송수하고 펌프차는 송수받아 방수한다. (평가관의 방수중지 신호에 따라 방수중지 함) ※ 평가관은 중계방수 시 조작유연성을 확인한다. (운전원의 펌프작동, 밸브조작 등을 평가하는 것임)	◦ 수관체결 상태 (출력)	2
			◦ 수관체결 상태 (입력)	2
			◦ 밸브작동순서	6
			◦ 방수압력 적정성 (출력-rpm 조작 등)	3
			◦ 방수압력 적정성 (입력-rpm 조작 등)	3
			◦ 밸브개폐 조작여부	4
			소 계	20
4	진공펌프 작동 및 고장 시	1. 평가관은 배수지원출동을 하는 상황을 부여하고 진공펌프 사용 및 고장시 마중물 사용 지시한다. 2. 펌프차 운전원은 펌프를 작동한 후 흡수구에 흡수관을 장착한다. 3. 보조요원은 흡수구 스트레이너를 저수조(가반식펌프 수조)에 집어넣는다. 4. 진공펌프를 작동하여 진공도확인 후 물을 흡수하고 방수구를 열어 방수한다. (평가관의 방수중지 신호에 따라 방수중지 함) 5. 다음은 진공펌프 고장 시 마중물을 이용하는 방법 흡수밸브를 열고 메인밸브를 열어 물을 흘려내려 보내어 흡수관에 물을 채우고 방수구를 열어 방수한다.(평가관의 방수중지 신호에 따라 방수중지 함) ※ 평가관은 진공펌프 조작 및 고장 시 조치방법을 확인한다. (운전원의 진공펌프작동, 고장 시 마중물이용을 평가하는 것임) 6. 평가관은 펌프 및 밸브의 누수 등의 확인을 지시한다.	◦ 흡수관장착상태	3
			◦ 진공도 확인여부	3
			◦ 진공펌프 작동 시 RPM적정여부	3
			◦ 압력계확인 후 방수여부	3
			◦ 마중물 사용방법	5
			◦ 펌프 및 밸브누수 확인	3
			소 계	20

구 분		내 용	평 가 항 목	배점		득점
5	동절기 화재출동 후 조치	1. 평가관은 동절기 펌프사용 후 조치해야 할 상황을 부여한다. 2. 배관에 있는 물을 배수시킨다. 3. 부동액밸브를 열어 펌프내로 흘러들어가게 한 후 펌프를 회전시켜준다. ※ 평가관은 부동액밸브 사용의 적절성을 확인한다. (운전원의 부동액밸브 조작 등 평가하는 것임)	◦ 부동액밸브 사용법	5
			◦ 부동액 주입 등 밸브 조작법	5
			소 계	10
6	수동작동	1. 평가관은 펌프스위치 고장상황을 부여하고 수동조작을 지시한다. 2. 운전원은 에어자동/수동 전환밸브를 수동위치로 전환한다. 3. 보조요원 1은 운전석에서 클러치를 밟고 운전원은 수동레버를 조작하여 P T 0를 넣는다. (수동 P T 0가 없는 차량은 구두로 평가) 4. 수동으로 메인밸브를 열고, 에어빼기를 실시한 후 적정압력으로 올린 후 방수한다.(평가관의 방수중지 신호에 따라 방수중지 함) 5. 작업완료 후 메인밸브를 닫고 방수압력 제거 후 P T 0를 역순으로 한다. ※ 평가관은 펌프스위치 등 고장 시 수동조작 방법을 확인한다. (운전원의 수동조작순서 및 조작의 적절성을 평가하는 것임)	◦ 수동작동 여부	8
			◦ 수동작동 조작순서	5
			◦ 방수압력 적정성	2
			◦ 밸브개폐 조작여부	5
			소 계	20
7	평가 종료 및 철수	1. 평가관은 종료 및 철수를 지시한다. 2. 펌프차 운전원은 모든 밸브 및 차량상태 점검 후 차량에 승차하여 P T 0등 모든 스위치 및 시동을 끄고 하차한다.	◦ P T 0해제여부	3
			◦ 스위치 해제 등 조작 여부	2
			소 계	5
8	KeyWord 응답하기	1. 특장차량에 관하여 운전원이 반드시 알아야 하는 점검사항이나 특장부분 조작 시 준수하여야 하는 사항을 키워드로 분야별 3문항을 질의 응답하는 방식으로 한다. 2. 운전원은 평가관의 요구에 따라 키워드응답 과제를 선택하고 선택한 키워드를 읽어서 질문하고 운전원이 답한다.	◦ KeyWord 질의응답	상: 2 중: 3 하: 5
			소 계	10

2		다목적펌프차 기능조작 실시요령 및 평가기준

구 분	내 용
공통상황	1. 펌프차 물탱크에 물이 떨어져 물탱크차량을 이용 중계하여 화재를 진압해야 하는 상황 1-1. 물탱크차량의 송수 지원 상황(물탱크 조작 유연성 등) 2. 펌프차에 진공펌프를 사용 배수지원출동을 하는 상황 3. 건물 3층에서 화재발생 사다리를 전개하여 인명구조 해야 할 상황
인원 및 소요장비	1. 인원 : 총 3명(운전원 1명, 물탱크차 1명, 보조요원 1명) 2. 소요장비 : 다목적펌프차 1대, 물탱크차 1대, 저수조(가반식펌프 수조), 안전모, 안전장갑, 활동화, 방화복 상의 흡수관 1본(스트레이너 포함), 65m수관 1본
안전관리 확인사항	1. 평가 전 운전원 및 보조요원은 안전모, 안전장갑, 활동화, 방화복 상의(하의는 활동복)를 착용한다. 2. 안전장갑은 적색 반코팅, 면, 목장갑 착용을 금하고 가죽장갑을 착용한다. 3. 차량의 각종 안전장치 및 장치물의 장착상태 등을 필히 확인한다. 4. 안전상의 위험이 있다고 판단될 때 평가관에게 보고한다. 5. 고임목은 차량의 움직임이 없도록 타이어에 밀착한다.

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	득점
1	확인점검 및 임무복창	1. 참가자는 차량의 장비를 안전점검한 후 3인이 한조가 되어 복장을 착용하고 출발선에서 대기한다. (평가관이 임의지정) ◦ 평가관은 차량의 이상유․무 및 평가 전 대원의 임무를 확인한다. ⇒ 임무복창 : 1번 펌프차 운전원, 2번 탱크차 운전원 3번 보조요원 1	◦ 복장상태 등	1
			◦ 차량 안전상태 등	3
			◦ 구령 및 복창	1
			소 계	5
2	부서확인	1. 평가관의 지시에 따라 임무 복창을 하고 출발 신호와 동시에 “실시” 복창 후 신속히 차량에 승차한다. 2. 부서는 평가관이 지정한 장소에 해당 운전요원이 부서 후 주차브레이크를 작동한다. 3. 부서 후 보조요원은 고임목을 운전석 뒷바퀴 앞 ․ 뒤로 고이고 펌프차 운전원을 향해 오른팔을 들어 “고임목 고임” 이라고 외친다. 4. 펌프차 운전원은 고임목을 안전하게 고인 것을 확인한 후 왼손을 창밖으로 펼치며 “고임목 고임 확인”을 외친 후 펌프를 작동한 후 하차한다. - 운전원은 고임목 상태를 직접 확인한 후 조작 대기를 한다. 5. 물탱크차 운전원은 펌프차 후면에 안전한 거리를 확보, 정차한 후 주차브레이크를 작동한다. 6. 부서 후 보조요원은 고임목을 운전석 뒷바퀴 앞 ․ 뒤로 고이고 물탱크차 운전원을 향해 오른팔을 들어 “고임목 고임” 이라고 외친다. 7. 물탱크차 운전원은 고임목을 안전하게 고인 것을 확인한 후 왼손을 창밖으로 펼치며 “고임목 고임 확인”을 외친 후 펌프를 작동한 후 하차한다. - 운전원은 고임목 상태를 직접 확인한 후 조작 대기를 한다.	◦ 부서위치 적정성 (펌프차, 물탱크차)	2
			◦ 주차브레이크 조작 (펌프차, 물탱크차)	2
			◦ 고임목 설치 (펌프차, 물탱크차)	2
			◦ 수신호 및 구령 (펌프차, 물탱크차)	1
			◦ 펌프작동 여부 (펌프차, 물탱크차)	3
			소 계	10

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	득점
3	중계방수	1. 평가관은 펌프차에 물이 떨어진 상황을 부여하고 중계방수를 하도록 지시한다. 2. 물탱크차 운전원은 메인밸브를 열고, 에어빼기를 실시한 후 적정압력으로 올린 후 대기하고 펌프차에 수관을 연결한다. 3. 펌프차 운전원은 수관을 중계구에 체결 후 중계구밸브를 연다. 4. 물탱크차 운전원은 방수구를 열어 송수하고 펌프차는 송수받아 방수한다. (평가관의 방수중지 신호에 따라 방수중지 함) ※ 평가관은 중계방수 시 조작유연성을 확인한다. (운전원의 펌프작동, 밸브조작 등을 평가하는 것임)	◦ 수관체결 상태 (출력)	2
			◦ 수관체결 상태 (입력)	2
			◦ 밸브작동순서	6
			◦ 방수압력 적정성 (출력-rpm 조작 등)	3
			◦ 방수압력 적정성 (입력-rpm 조작 등)	3
			◦ 밸브개폐 조작여부	4
			소 계	20
4	진공펌프 작동	1. 평가관은 배수지원출동을 하는 상황을 부여하고 진공펌프 사용 및 고장시 마중물 사용 지시한다. 2. 펌프차 운전원은 펌프를 작동한 후 흡수구에 흡수관을 장착한다. 3. 보조요원 1은 흡수구 스트레이너를 저수조(가반식펌프 수조)에 집어넣는다. 4. 진공펌프를 작동하여 진공도확인 후 물을 흡수하고 방수구를 열어 방수한다. (평가관의 방수중지 신호에 따라 방수중지 함)	◦ 흡수관장착상태	3
			◦ 진공도 확인여부	4
			◦ 진공펌프 작동 시 RPM적정여부	5
			◦ 압력계확인 후 방수여부	3
			소 계	15

구 분		내 용	평 가 항 목		배점		득점
5	아웃트리거 작동 및 사다리전개	1. 운전원은 평가관 지시에 따라 펌프작동을 멈추고 유압펌프를 작동 시킨다. 2. 조작반에서 아웃트리거측으로 유압변경 후 잭(Jack) 실린더를 작동하여 차량을 지지한다. 3. 사다리측으로 유압변경 후 평가관이 지시하는 위치에 사다리를 전개한다.	◦ 잭 실린더 조작	7
			◦ 사다리조작 유연성	8
			소 계	15
6	수동작동	1. 평가관은 운전원에게 유압밸브 고장 시 조치방법을 지시한다. 2. 펌프관련 쏠밸브(메인밸브 등)고장 시 수동조작방법을 지시한다. (수동 P T 0가 없는 차량은 구두로 평가)	◦ 유압밸브 조작여부		15
			◦ 밸브개폐 조작여부		5
			소 계		20
7	평가 종료 및 철수	1. 평가관은 종료 및 철수를 지시한다. 2. 운전원은 사다리를 수축하여 안착 시킨 후 아우트리거 측으로 유압변경 잭(Jack) 실린더를 원위치 한다. 3. 운전원은 차량에 승차 유압펌프스위치 및 사다리 동력 전원을 끄고, 모든 스위치 및 시동을 끄고 대기한다.	◦ 사다리조작 유연성		3
			◦ P T 0해제여부		2
			소 계		5
8	KeyWord 응답하기	1. 특장차량에 관하여 운전원이 반드시 알아야 하는 점검사항이나 특장부분 조작 시 준수하여야하는 사항을 키워드로 하여 분야별 3문항을 질의 응답하는 방식으로 한다. 2. 운전원은 평가관의 요구에 따라 키워드응답 과제를 선택하고 선택한 키워드를 읽어서 질문하고 운전원이 답한다.	◦ KeyWord 질의응답		상: 2 중: 3 하: 5
			소 계		10

3		화학차 기능조작 실시요령 및 평가기준

구 분	내 용
공통적인 가상상황	1. 주변화단 및 주차장 주차구획선 이외의 불법주차로 인해 차량부서 선정이 용이하지 못한 상태 2. 화학차 홈을 사용하여 화재를 진압해야하는 상황 2-1. 홈 사용 후 홈액 등을 클리닝 등 정비하는 상황 3. 분말장치를 이용하여 화재를 진압해야 하는 상황 3-1. 분말장치 사용 후 클리닝 등 정비하는 상황
인원 및 소요장비	1. 인원 : 총 2명(운전원 1명, 보조요원 1명) 2. 소요장비 : 화학차 1대, 안전모, 안전장갑, 활동화, 방화복 상의, 40m수관 1본
안전관리 확인사항	1. 평가 전 운전원 및 보조요원은 안전모, 안전장갑, 활동화, 방화복 상의(하의는 활동복)를 착용한다. 2. 안전장갑은 적색 반코팅, 면, 목장갑 착용을 금하고 가죽장갑을 착용한다. 3. 차량의 각종 안전장치 및 장치물의 장착상태 등을 필히 확인한다. 4. 안전상의 위험이 있다고 판단될 때 평가관에게 보고한다. 5. 고임목은 차량의 움직임이 없도록 타이어에 밀착한다.

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	득점
1	확인점검 및 임무복창	1. 참가자는 차량의 장비를 안전점검한 후 3인이 한조가 되어 복장을 착용하고 출발선에서 대기한다. (평가관이 임의지정) ◦ 평가관은 차량의 이상유․무 및 평가 전 대원의 임무를 확인한다. ⇒ 임무복창 : 1번 화학차 운전원, 2번 보조요원, 3번 폼 및 분말처리 요원	◦ 복장상태 등	1
			◦ 차량 안전상태 등	3
			◦ 구령 및 복창	1
			소 계	5
2	부서확인	1. 평가관의 지시에 따라 임무 복창을 하고 출발 신호와 동시에 “실시” 복창 후 신속히 차량에 승차한다. 2. 부서는 평가관이 지정한 장소에 해당 운전요원이 부서 후 주차브레이크를 작동한다. 3. 부서 후 보조요원은 고임목을 운전석 뒷바퀴 앞 ․ 뒤로 고이고 화학차 운전원을 향해 오른팔을 들어 “고임목 고임” 이라고 외친다. 4. 화학차 운전원은 고임목을 안전하게 고인 것을 확인한 후 왼손을 창밖으로 펼치며 “고임목 고임 확인”을 외친 후 펌프를 작동한 후 하차한다.	◦ 부서위치 적정성	2
			◦ 주차브레이크 조작	2
			◦ 고임목 설치	2
			◦ 수신호 및 구령	1
			◦ 펌프작동 여부	3
			소 계	10

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	득점
3	홈(포말) 사용	1. 평가관은 홈사용을 지시한다. 2. 운전원은 메인밸브 등을 열고 방수준비를 실시한다. (보조요원은 홈 관창을 잡고 방수준비를 하고 있어야 한다.) 3. 운전원은 소방펌프 RPM을 조작하여 펌프압력을 약 3 ~ 5㎏/㎠ 까지 순차적으로 압력을 맞춘다. (압력의 급격한 조작은 감점한다) 4. 운전원은 홈 메인밸브, 송수밸브를 열고 홈 조절밸브를 확인 후 방수구를 열어 방수를 실시한다. (평가관의 방수중지 신호에 따라 방수중지 함) 5. 운전원은 “방수중지” 복창 후 홈 메인밸브를 잠그고, 세척밸브를 열어 세척한 후 소방펌프 RPM을 줄이면서 방수구를 잠근다. (방수압을 순차적으로 줄이고 방수구를 잠근다 - 방수구를 먼저 잠그고 압력을 줄인는 경우에는 감점한다) ※ 평가관은 화학차 홈 혼합비율과 홈 생성이 잘 되는지 확인 (운전원의 펌프작동, 홈 사용방법 등 여러 가지 조작을 평가 하는 것임)	◦ 펌프 조작 상태	5
			◦ 펌프 및 밸브 누수 상태	5
			◦ 방수압력 상승 - 유연성평가	5
			◦ 방수압력 강하 - 유연성평가	5
			◦ 방수구 개폐 - 개폐급조작	5
			◦ 홈 사용 조작 숙련도	5
			◦ 홈 혼합비율, 홈 생성 적정성 여부	5
			◦ 폼 사용 후 클리닝 방법 등 적정성 여부	5
			소 계	40
4	분말장치사용	1. 평가관은 분말장치 사용을 지시한다. 2. 보조요원은 호스릴을 이동하여 화점 위치에 방사 준비를 한다. 3. 운전원은 질소용기밸브를 개방하여 1차측 압력 약10 0~ 150㎏/㎠ 확인과 2차측 송압밸브 압력이 약10 ~ 14㎏/㎠ 위치에 있는지 확인한다. ※ 평가관은 화학차 질소가스 및 1, 2차측 방사압력 적정성 확인 3-1. 분말 탱크 압력을 확인하고 송분밸브를 열어 분말을 방사한다. 4. 운전원은 방사 후 송분밸브를 닫고 탱크압력을 해제한다. 5. 운전원은 클리닝밸브를 개폐하여 라인을 청소한다. ※ 운전원의 분말장치 사용방법 등 여러 가지 조작을 평가 하는 것임	◦ 질소가스 충진 및 누설 여부	5
			◦ 분말소화약제 충진상태	5
			◦ 1차, 2차측 압력확인	5
			◦ 분말장치 조작 숙련도	5
			◦ 분말장치 조작 유연성	5
			◦ 클리닝 밸브 조작 등 숙련도	5
			소 계	30

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	득점
5	평가종료 및 철수	1. 평가관은 종료 및 철수를 지시한다. 2. 운전원은 각종 방수구 및 차량상태 확인 후 차량에 승차하여 펌프스위치 및 전원을 끄고 보조요원은 호스릴을 자동(수동)조작 원위치 시킨 후, 모든 스위치 및 시동을 끄고 하차한다.	◦ 호스릴 감김상태	2
			◦ PTO 해제 여부	3
			소 계	5
6	KeyWord 응답하기	1. 특장차량에 관하여 운전원이 반드시 알아야 하는 점검사항이나 특장부분 조작 시 준수하여야 하는 사항을 키워드로 분야별 3문항을 질의 응답하는 방식으로 한다. 2. 운전원은 평가관의 요구에 따라 키워드응답 과제를 선택하고 선택한 키워드를 읽어서 질문하고 운전원이 답한다.	◦ keyword 질의응답	상: 2 중: 3 하: 5
			소 계	10

4		배연차 기능조작 실시요령 및 평가기준

구 분	내 용
공통적인 가상상황	1. 지하시설물(지하공동구 등) 주변 불법주차로 인해 차량부서 선정이 용이하지 못한 상태 2. 화재로 발생한 농연으로 송풍기를 이용 미분무 및 송풍하여 연소가스를 배출시켜 화재를 진압해야 하는 상황 3. 배연차 송풍기 사용 후 철수하여야 할 상황
인원 및 소요장비	1. 인원 : 총 2명(운전원 1명, 보조요원 1명) 2. 소요장비 : 배연차 1대, 안전모, 안전장갑, 활동화, 방화복 상의
안전관리 확인사항	1. 평가전 운전원 및 보조요원은 안전모, 안전장갑, 활동화, 방화복 상의(하의는 활동복)를 착용한다. 2. 안전장갑은 적색 반코팅, 면, 목장갑 착용을 금하고 가죽장갑을 착용한다. 3. 차량의 각종 안전장치 및 장치물의 장착상태 등을 필히 확인한다. 4. 안전상의 위험이 있다고 판단될 때 평가관에게 보고한다. 5. 고임목은 차량의 움직임이 없도록 타이어에 밀착한다.

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	득점
1	확인점검 및 임무복창	1. 참가자는 차량의 장비를 안전점검한 후 2인이 한조가 되어 복장을 착용하고 출발선에서 대기한다. (평가관이 임의지정) ◦ 평가관은 차량의 이상유․무 및 평가 전 대원의 임무를 확인한다. ⇒ 임무복창 : 1번 배연차 운전원, 2번 보조요원	◦ 복장상태 등	1
			◦ 차량 안전상태 등	3
			◦ 구령 및 복창	1
			소 계	5
2	부서확인	1. 평가관의 지시에 따라 임무 복창을 하고 출발 신호와 동시에 “실시” 복창 후 신속히 차량에 승차한다. 2. 부서는 평가관이 지정한 장소에 해당 운전요원이 부서 후 주차브레이크를 작동한다. 3. 부서 후 보조요원은 고임목을 운전석 뒷바퀴 앞 ․ 뒤로 고이고 운전원을 향해 오른팔을 들어 “고임목 고임” 이라고 외친다. 4. 배연차 운전원은 고임목을 안전하게 고인 것을 확인한 후 왼손을 창밖으로 펼치며 “고임목 고임 확인”을 외친 후 펌프를 작동한 후 하차한다.	◦ 부서위치 적정성	2
			◦ 주차브레이크 조작	2
			◦ 고임목 설치	2
			◦ 수신호 및 구령	1
			◦ 펌프작동 여부	3
			소 계	10

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	득점
3	펌프조작 성능유지	1. 평가관은 펌프조작(진공펌프 및 내압시험)을 지시한다. 2. 운전원은 모든 밸브가 닫혀 있는지 확인 및 진공펌프를 작동하여 엔진 회전수 1200RPM으로 조정 30초 작동 후 진공펌프를 정지한다. (진공압력이 30초 이내에 660mmHg에 도달하는지 여부 확인) 3. 메인밸브 개방 펌프압력계 7㎏/㎠ 까지 되도록 RPM 상승 압력 7㎏/㎠ 확인 후 RPM을 원 위치로 한다. (순차적으로 압력을 맞추고 압력의 급격한 조작은 감점한다) ※ 평가관은 배연차 펌프압력 및 진공상태가 잘 되는지 확인 (운전원의 펌프작동, 진공펌프 사용방법 등 여러 가지 조작을 평가 하는 것임)	◦ 진공도 확인여부	5
			◦ 진공펌프 작동 시 RPM적정여부	5
			◦ 밸브작동순서	10
			◦ 방수압력 적정성	10
			소 계	30
4	송풍장치 및 미분무 조작	1. 평가관은 송풍장치 및 미분무 장치 조작을 지시한다. 2. 보조요원은 송풍기 자바라 1개를 송풍기에 연결하고 대기 한다. 3. 운전원은 송풍기 시동 후 회전수를 1700~1800RPM으로 조정하고 송풍이 되는지 확인 후 운전원은 오른손을 들어 보조요원을 향해 “방수”라고 외친다. 4. 운전원은 미 분무장치를 개폐하여 10초간 방수하고 보조요원에게 “방수중지”를 외친다. (평가관의 방수중지 신호에 따름) 5. 운전원은 미 분무장치를 잠그고 송풍기 RPM을 원위치 시킨다. 6. 송풍기 전원을 OFF 시킨다. ※ 평가관은 배연차 미분무 및 송풍이 잘 되는지 확인 (운전원의 송풍기작동, 미 분무 사용방법(고발포제외) 등 여러 가지 조작을 평가 하는 것임)	◦ 송풍기엔진조작 여부	5
			◦ 송풍기RPM상승 - 유연성평가	10
			◦ 미분무장치조작 - 유연성평가	15
			◦ 송풍기 및 미분무 사용 조작 숙련도	10
			소 계	40

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	득점
5	평가종료 및 철수	1. 평가관은 종료 및 철수를 지시한다. 2. 운전원은 각종 방수구 및 차량상태 확인 후 차량에 승차 소방펌프(PTO) 스위치 및 전원을 끄고 하차한다. 3. 보조요원은 송풍기 자바라를 원위치 시킨다.	◦ 송풍기 상태	3
			◦ PTO 해제 여부	2
			소 계	5
6	KeyWord 응답하기	1. 특장차량에 관하여 운전원이 반드시 알아야 하는 점검사항이나 특장부분 조작 시 준수하여야 하는 사항을 키워드로 분야별 3문항을 질의 응답하는 방식으로 한다. 2. 운전원은 평가관의 요구에 따라 키워드응답 과제를 선택하고 선택한 키워드를 읽어서 질문하고 운전원이 답한다.	◦ KeyWord 질의응답	상: 2 중: 3 하: 5
			소 계	10

5		조연차 기능조작 실시요령 및 평가기준

구 분	내 용
공통적인 가상상황	1. 지하시설물(지하공동구 등) 주변 불법주차로 인해 차량부서 선정이 용이하지 못한 상태 2. 화재로 발생한 농연으로 송풍기를 이용 미분무 및 송풍하여 연소가스를 배출시켜 화재를 진압해야 하는 상황 3. 조연차 송풍기 사용 후 철수하여야 할 상황
인원 및 소요장비	1. 인원 : 총 3명(운전원 1명, 물탱크차 1명, 보조요원 1명) 2. 소요장비 : 조연차 1대, 물탱크차 1대, 안전모, 안전장갑, 활동화, 방화복 상의, 65m수관 1본
안전관리 확인사항	1. 평가 전 운전원 및 보조요원은 안전모, 안전장갑, 활동화, 방화복 상의(하의는 활동복)를 착용한다. 2. 안전장갑은 적색 반코팅, 면, 목장갑 착용을 금하고 가죽장갑을 착용한다. 3. 차량의 각종 안전장치 및 장치물의 장착상태 등을 필히 확인한다. 4. 안전상의 위험이 있다고 판단될 때 평가관에게 보고한다. 5. 고임목은 차량의 움직임이 없도록 타이어에 밀착한다.

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	득점
1	확인점검 및 임무복장	1. 참가자는 차량의 장비를 안전점검한 후 3인이 한조가 되어 복장을 착용하고 출발선에서 대기한다. (평가관이 임의지정) ◦ 평가관은 차량의 이상유․무 및 평가 전 대원의 임무를 확인한다. ⇒ 임무복창 : 1번 조연차 운전원, 2번 탱크차 운전원 3번 보조요원	◦ 복장상태 등	1
			◦ 차량 안전상태 등	3
			◦ 구령 및 복창	1
			소 계	5
2	부서확인	1. 평가관의 지시에 따라 임무 복창을 하고 출발 신호와 동시에 “실시” 복창 후 신속히 차량에 승차한다. 2. 부서는 평가관이 지정한 장소에 해당 운전요원이 부서 후 주차브레이크를 작동한다. 3. 부서 후 보조요원은 고임목을 운전석 뒷바퀴 앞 ․ 뒤로 고이고 조연차 운전원을 향해 오른팔을 들어 “고임목 고임” 이라고 외친다. 4. 조연차 운전원은 고임목을 안전하게 고인 것을 확인한 후 왼손을 창밖으로 펼치며 “고임목 고임확인”을 외친 후 유압 PTO스위치 및 크루즈스위치를 작동한 후 하차한다. 5. 물탱크차 운전원은 차량시동을 걸고 차고를 신속히 탈출하여 조연차 옆면에 안전한 거리를 확보, 정차한 후 주차브레이크를 작동한다. 6. 부서 후 보조요원은 고임목을 운전석 뒷바퀴 앞 ․ 뒤로 고이고 물탱크차 운전원을 향해 오른팔을 들어 “고임목 고임” 이라고 외친다. 7. 물탱크차 운전원은 고임목을 안전하게 고인 것을 확인한 후 왼손을 창밖으로 펼치며 “고임목 고임 확인”을 외친 후 펌프를 작동한 후 하차한다.	◦ 부서위치 적정성	2
			◦ 주차브레이크 조작	2
			◦ 고임목 설치	2
			◦ 수신호 및 구령	1
			◦ 펌프작동 여부	3
			소 계	10

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	득점
3	조명장치 및 발전기 사용	1. 평가관은 조명장치 및 발전기 사용을 지시한다. 2. 운전원은 유압전환밸브를 조명장치(크레인) 방향으로 전환한다. 3. 아우트리거를 안전하게 전개하고, 조명크레인을 상승 평가관의 지시에 따라 방향 전환 시킨다. 4. 발전기 시동을 걸어 전원 메인 스위치조작 및 조명전원을 작동 한다. ※ 평가관은 조연차 조명장치 및 발전기 사용 상태가 잘 되는지 확인 (운전원의 조명작동, 발전기 사용방법 등 여러 가지 조작을 평가 하는 것임)	◦ 아우트리거 작동 상태	5
			◦ 조명크레인 조작 능력	15
			◦ 발전기사용 조작능력	10
			소 계	30
4	송풍장치 및 미분무 조작	1. 평가관은 송풍장치 및 미분무 장치 조작을 지시한다. 2. 운전원은 유압전환밸브를 송풍기방향으로 전환 한다. 3. 보조요원1은 송풍기 자바라 1개를 송풍기에 연결하고 대기 한다. 4. 운전원은 송풍기를 작동하여 회전수를 1700~1800RPM으로 조정하고 송풍이 되는지 확인 후 운전원은 오른손을 들고 보조요원1을 향해 “방수”라고 외친다. (평가전 탱크차 1대를 미리 중계구에 연결 시켜 방수준비를 한다) 5. 운전원은 미 분무장치를 개폐하여 10초간 방수하고 보조요원1에게 “방수중지”를 외친다. (평가관의 방수중지 신호에 따라 방수중지 함) 6. 운전원은 미 분무장치를 잠그고 송풍기 RPM을 원위치 시킨다. 7. 송풍기 전원을 OFF 시킨다. ※ 평가관은 배연차 미분무 및 송풍이 잘 되는지 확인 (운전원의 송풍기작동, 미 분무 사용방법(고발포제외) 등 여러 가지 조작을 평가 하는 것임)	◦ 송풍기엔진조작 여부	5
			◦ 송풍기RPM상승 - 유연성평가	10
			◦ 미분무장치조작 - 유연성평가	15
			◦ 송풍기 및 미분무 사용 조작 숙련도	10
			소 계	40

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	득점
5	평가종료 및 철수	1. 평가관은 종료 및 철수를 지시한다. 2. 운전원은 조명장치 및 아우트리거를 원위치 시키고 차량상태를 확인 후 차량에 승차 유압 PTO스위치 및 시동을 끄고 하차 한다. 3. 보조요원1은 송풍기 자바라를 원위치 시킨다.	◦ 송풍기, 아우트리거 상태	3
			◦ PTO 해제 여부	2
			소 계	5
6	KeyWord 응답하기	1. 특장차량에 관하여 운전원이 반드시 알아야 하는 점검사항이나 특장부분 조작 시 준수하여야 하는 사항을 키워드로 분야별 3문항을 질의 응답하는 방식으로 한다. 2. 운전원은 평가관의 요구에 따라 키워드응답 과제를 선택하고 선택한 키워드를 읽어서 질문하고 운전원이 답한다.	◦ KeyWord 질의응답	상: 2 중: 3 하: 5
			소 계	10

6		고가사다리차 기능조작 실시요령 및 평가기준

구 분	내 용
공통적인 가상상황	1. 교차로 통과 후 주변화단 및 주차장 주차구획선 외 불법주차로 인해 차량부서 선정이 용이하지 못한 상태 2. 화점건물 전면에 통신선과 전선케이블 또는 현수막 등의 장애물이 설치되어 사다리 전개 시 숙련된 전문적 기술이 요구되는 상황 3. 고가사다리 전개 후 고장으로 수동 조작하여 철수하여야 할 상황 ※ 평가관은 소방서 실정에 맞게 상황을 부여한다.
인원 및 소요장비	1. 인원 : 총 2명(운전원 1명, 보조요원 1명) 2. 소요장비 : 고가차 1대, 안전모, 안전장갑, 활동화, 방화복 상의
안전관리 확인사항	1. 평가 전 운전원은 안전모, 고글, 안전장갑, 활동화, 방화복 상의(하의는 활동복)를 착용한다. 2. 차량의 각종 안전장치 및 사다리와이어, 승강기와이어의 단락이나 훼손, 유압계통의 누유여부 등을 필히 확인하고 안전한 작업이 될 수 있도록 한다. 3. 안전장갑은 적색 반코팅, 면, 목장갑 착용을 금하고 가죽장갑을 착용한다. 4. 안전상의 위험이 있다고 판단될 때 평가관에게 보고한다. 5. 고임목은 차량의 움직임이 없도록 타이어에 밀착한다.

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	득점
1	확인점검 및 임무복장	1. 참가자는 차량의 장비를 안전점검한 후 2인이 한조가 되어 복장을 착용하고 출발선에서 대기한다.(평가관이 임의지정) ◦ 평가관은 차량의 이상유․무 및 평가 전 대원의 임무를 확인한다. ⇒ 임무복창 : 1번 고가차 운전원, 2번 보조요원	◦ 복장상태 등	1
			◦ 차량 안전상태 등	3
			◦ 구령 및 복창	1
			소 계	5
2	부서확인	1. 평가관의 지시에 따라 임무 복창을 하고 출발 신호와 동시에 “실시” 복창 후 신속히 차량에 승차한다. 2. 부서는 평가관이 지정한 장소에 해당 운전요원이 부서 후 주차브레이크를 작동한다. 3. 부서 후 보조요원은 고임목을 운전석 뒷바퀴 앞 ․ 뒤로 고이고 고가차 운전원을 향해 오른팔을 들어 “고임목 고임” 이라고 외친다. 4. 고가차 운전원은 고임목을 안전하게 고인 것을 확인한 후 왼손을 창밖으로 펼치며 “고임목 고임확인”을 외친 후 유압 PTO스위치 및 크루즈스위치를 작동한 후 하차한다.	◦ 차량 안전확보여부	2
			◦ 고임목설치여부	3
			◦ 구령 및 행동요령	1
			소 계	5

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	득점
3	아웃트리거전개	1. 운전원은 사다리차 후미 조작반 위치에서 오른손을 들고 ̋아웃트리거전개 ̋를 외친 후 아웃트리거 및 잭(Jack)을 조작한다. 2. 잭이 2/3 지점에 도착하면 잭(Jack)을 정지 시킨다. 3. 운전원 및 보조요원은 아웃트리거의 잭(Jack)이 잭 부판 사각 밖으로 이탈하지 않게 정확하게 받치고 다시 잭(Jack)을 가동하여 완전전개 및 수평여부를 확인한다. 4. 아웃트리거 전개가 완료되면 운전원은 차량 후미 조작반 앞에 서서 오른팔을 들어 “아웃트리거 전개 완료. 조작반 승차”를 외친다. ※ 평가관은 아우트리거 작동 시 잭 부판 설치 및 조작순서 등을 확인 (운전원의 아우트리거 조작의 유연성을 평가 하는 것임)	◦ 잭 부판 설치상태	2
			◦ 아웃트리거 조작 유연성	2
			◦ 아웃트리거 정상 작동 여부	3
			◦ 아웃트리거 완전전개 및 수평 상태	3
			소 계	10
4	사다리전개 및 승강기작동	1. 평가관은 사다리전개 위치를 정해주고 사다리조작 지시를 한다. 2. 운전원은 조작반에서 안전을 확보하고 오른팔을 들어 “사다리전개”를 외친 후 조작을 시작한다. 3. 사다리 작동을 하면서 상 ․ 하 ․ 좌 ․ 우 장애물을 확인하면서 작동한다. 4. 사다리 작동 중 사다리 선단 흔들림이 없어야 한다. 5. 사다리전개가 완료되면 운전원은 오른팔을 들어 “사다리전개 완료” 외친다. 6. 운전원은 승강기를 펼치고 “승강기 상승”을 외친 후 상승시킨다. 7. 승강기가 사다리 선단에 도착하면 “승강기 상승 완료”를 외친다. 8. 운전원은 “승강기 하강”복창 후 안전하게 승강기를 하강한다. 9. 승강기를 하강한 후 사다리 수축”을 외치고 사다리를 원위치(안착) 시킨다. ※ 평가관은 사다리 전개 시 조작순서 등을 확인 (운전원의 사다리 조작의 유연성을 평가 하는 것임)	◦ 사다리선단 흔들림 정도	10
			◦ 사다리 안전 착지여부	10
			◦ 사다리 목표점 도달 여부	5
			◦ 승강기 안전 작동 여부	10
			◦ 승강기 목표점 도달 여부	5
			◦ 구령 및 행동요령	5
			소 계	45

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	득점
5	아우트리거 수납 및 평가종료	1. 운전원은 사다리 안착이 완료되면 아웃트리거 조작반 앞에서 ̋아웃트리거 수축 ̋을 외친 후 아웃트리거를 복귀하며 아웃트리거가 완전히 수납된 후 잭(Jack)부판을 원위치 한다. 2. 운전원은 차량에 승차 유압펌프스위치 및 사다리 동력 전원을 끄고, 모든 스위치 및 시동을 끄고 대기한다.	◦ 조작유연성	3
			◦ 아웃트리거 수납상태	1
			◦ PTO 해제 여부	1
			소 계	5
6	수동작동 (비상조치)	1. 평가관은 사다리 수축 시 운전원의 사다리 조작을 정지 시키고 수동조작을 지시한다. 2. 평가관은 아웃트리거 수납 시 운전원에게 아웃트리거 수축을 정지시키고 수동조작을 지시한다.	◦ 조작순서 적정성	5
			◦ 유압밸브 조작	15
			소 계	20
7	KeyWord 응답하기	1. 특장차량에 관하여 운전원이 반드시 알아야 하는 점검사항이나 특장부분 조작 시 준수하여야 하는 사항을 키워드로 분야별 5문항을 질의 응답하는 방식으로 한다. 2. 운전원은 평가관의 요구에 따라 키워드응답 과제를 선택하고 선택한 키워드를 읽어서 질문하고 운전원이 답한다.	◦ KeyWord 질의응답	상: 2 중: 3 하: 5
			소 계	10

7		굴절사다리차 기능조작 실시요령 및 평가기준

구 분	내 용
공통적인 가상상황	1. 교차로 통과 후 주변화단 및 주차장 주차구획선 외 불법주차로 인해 차량부서 선정이 용이하지 못한 상태 2. 화점건물 전면에 통신선과 전선케이블 또는 현수막 등의 장애물이 설치되어 굴절붐 전개 시 숙련된 전문적 기술이 요구되는 상황 3. 굴절사다리 전개 후 고장으로 수동 조작하여 철수하여야 할 상황 ※ 평가관은 소방서 실정에 맞게 상황을 부여한다.
인원 및 소요장비	1. 인원 : 총 2명(운전원 1명, 보조요원 1명) 2. 소요장비 : 굴절차 1대, 안전모, 안전장갑, 활동화, 방화복 상의
안전관리 확인사항	1. 평가 전 운전원은 안전모, 고글, 안전장갑, 활동화, 방화복 상의(하의는 활동복)를 착용한다. 2. 차량의 각종 안전장치 및 와이어의 단락이나 훼손, 유압계통의 누유여부 등을 필히 확인하고 안전한 작업이 될 수 있도록 한다. 3. 안전장갑은 적색 반코팅, 면, 목장갑 착용을 금하고 가죽장갑을 착용한다. 4. 안전상의 위험이 있다고 판단될 때 평가관에게 보고한다. 5. 고임목은 차량의 움직임이 없도록 타이어에 밀착한다.

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	득점
1	확인점검 및 임무복장	1. 참가자는 차량의 장비를 안전점검한 후 2인이 한조가 되어 복장을 착용하고 출발선에서 대기한다. (평가관이 임의지정) ◦ 평가관은 차량의 이상유․무 및 평가 전 대원의 임무를 확인한다. ⇒ 임무복창 : 1번 굴절차 운전원, 2번 보조요원	◦ 복장상태 등	1
			◦ 차량 안전상태 등	3
			◦ 구령 및 복창	1
			소 계	5
2	부서확인	1. 평가관의 지시에 따라 임무 복창을 하고 출발 신호와 동시에 “실시” 복창 후 신속히 차량에 승차한다. 2. 부서는 평가관이 지정한 장소에 해당 운전요원이 부서 후 주차브레이크를 작동한다. 3. 부서 후 보조요원은 고임목을 운전석 뒷바퀴 앞 ․ 뒤로 고이고 굴절차 운전원을 향해 오른팔을 들어 “고임목 고임” 이라고 외친다. 4. 굴절차 운전원은 고임목을 안전하게 고인 것을 확인한 후 왼손을 창밖으로 펼치며 “고임목 고임확인”을 외친 후 유압 PTO스위치 및 크루즈스위치를 작동한 후 하차한다.	◦ 차량 안전확보여부	2
			◦ 고임목설치여부	3
			◦ 구령 및 행동요령	1
			소 계	5

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	득점
3	아웃트리거전개	1. 운전원은 굴절차 후미 조작반 위치에서 오른손을 들고 ̋아웃트리거전개 ̋를 외친 후 아웃트리거 및 잭(Jack)을 조작한다. 2. 잭이 2/3 지점에 도착하면 잭(Jack)을 정지 시킨다. 3. 운전원 및 보조요원은 아웃트리거의 잭(Jack)이 잭 부판 사각 밖으로 이탈하지 않게 정확하게 받치고 다시 잭(Jack)을 가동하여 완전전개 및 수평여부를 확인한다. 4. 아웃트리거 전개가 완료되면 운전원은 차량 후미 조작반 앞에 서서 오른팔을 들어 “아웃트리거 전개 완료. 조작반 승차”를 외친다. ※ 평가관은 아우트리거 작동 시 잭 부판 설치 및 조작순서 등을 확인 (운전원의 아우트리거 조작의 유연성을 평가 하는 것임)	◦ 잭 부판 설치상태	2
			◦ 아웃트리거 조작 유연성	2
			◦ 아웃트리거 정상 작동 여부	3
			◦ 아웃트리거 완전전개 및 수평 상태	3
			소 계	10
4	굴절사다리작동	1. 평가관은 전개 위치를 정해주고 굴절사다리 조작을 지시 한다. 2. 운전원은 조작반에서 안전을 확보하고 오른팔을 들어 “굴절사다리전개”를 외친 후 조작을 시작한다. 3. 굴절사다리 작동을 하면서 상 ․ 하 ․ 좌 ․ 우 장애물을 확인하면서 작동한다. 4. 굴절사다리 작동 중 바스켓선단 흔들림이 없어야 한다. 5. 전개가 완료되면 운전원은 오른팔을 들어 “굴절사다리전개 완료” 외친다. 6. 운전원은 평가관 지시에 따라 “굴절사다리 하강”을 외치고 사다리를 원위치(안착) 시킨다. ※ 평가관은 굴절사다리 전개 시 조작순서 등을 확인 (운전원의 굴절사다리 조작의 유연성을 평가 하는 것임)	◦ 굴절붐 흔들림 정도	10
			◦ 바스켓 선단 흔들림 정도	10
			◦ 바스켓 안전작동 여부	5
			◦ 바스켓 목표점 안전 착지 여부	10
			◦ 굴절사다리 조작 순서	5
			◦ 구령 및 행동요령	5
			소 계	45

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	득점
5	아우트리거 수납 및 평가종료	1. 운전원은 굴절사다리 안착이 완료되면 아웃트리거 조작반 앞에서 ̋아웃트리거 수축 ̋을 외친 후 아웃트리거를 복귀하며 아웃트리거가 완전히 수납된 후 잭(Jack)부판을 원위치 한다. 2. 운전원은 차량에 승차 유압펌프스위치 및 사다리 동력 전원을 끄고, 모든 스위치 및 시동을 끄고 대기한다.	◦ 조작유연성	3
			◦ 아웃트리거 수납상태	1
			◦ PTO 해제 여부	1
			소 계	5
6	수동작동 (비상조치)	1. 평가관은 굴절사다리 하강 시 운전원의 사다리 조작을 정지 시키고 수동조작을 지시한다. 2. 평가관은 아웃트리거 수납 시 운전원에게 아웃트리거 수축을 정지시키고 수동 조작을 지시한다.	◦ 조작순서 적정성	5
			◦ 유압밸브 조작	10
			◦ 바스켓 안전 착지성	5
			소 계	20
7	KeyWord 응답하기	1. 특장차량에 관하여 운전원이 반드시 알아야 하는 점검사항이나 특장부분 조작 시 준수하여야 하는 사항을 키워드로 분야별 3문항을 질의 응답하는 방식으로 한다. 2. 운전원은 평가관의 요구에 따라 키워드응답 과제를 선택하고 선택한 키워드를 읽어서 질문하고 운전원이 답한다.	◦ KeyWord 질의응답	상: 2 중: 3 하: 5
			소 계	10

8		소방차 주행평가 실시요령 및 평가기준

구 분	내 용
공통상황	1. 소방자동차(펌프차, 물탱크차)를 이용하여 일반 도로를 주행하는 상황 2. 주행평가 차량은 안전장치(보조브레이크) 부착차량 이용 3. 평가자와 평가관이 탑승하여 2km~4km 주행하여 주행능력 평가 4. 일반도로 주행 능력 평가
인원 및 소요장비	1. 인원 : 총 1명(평가 운전원 1명) 2. 소요장비 : 소방차(보조브레이크 장착), 안전모, 안전장갑, 활동화
안전관리 확인사항	1. 평가 전 운전원 및 보조요원은 안전모, 안전장갑, 활동화를 착용한다. 2. 안전장갑은 적색 반코팅, 면, 목장갑 착용을 금하고 가죽장갑을 착용한다. 3. 차량의 각종 안전장치 및 장치물의 장착상태 등을 필히 확인한다. 4. 안전상의 위험이 있다고 판단될 때 평가관에게 보고한다.

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	득점
1	확인점검 및 준비보고	1. 평가자는 차량을 안전점검한 후 지정된 복장을 착용하고 출발선에서 대기한다. ◦ 평가관은 차량의 이상유․무 및 평가자 본인여부를 확인한다 ◦ 평가자는 평가관에게 『소방O, OOO 평가준비완료』 라고 보고한다.	◦ 복장상태 등	1
			◦ 차량안전 상태 등	1
			◦ 준비상태 보고 여부	1
			소 계	3
2	차량탑승 안전확인	1. 평가관의 지시에 따라 출발 신호와 동시에 “실시” 복창 후 안전하게 차량에 승차한다. 2. 평가자는 시동 전 점검사항(각종계기) 확인 후 시동을 건다. 3. 평가관의 “출발” 지시에 따라 주차브레이크를 풀고 “출발”이라고 복창 후 출발한다. 4. 평가자는 출발 준비가 미흡하다고 판단 시 출발시키지 않는다. 5. 평가관은 출발시 안전에 우려가 크다고 판단 시 즉시 중지 시킨다.	◦ 시동 후 계기 점검	1
			◦ 출발 전 불안전요소	1
			소 계	2

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	감점
3	주행평가	1. 원활한 출발은 하였는가? 2. 전, 후, 좌, 우 안전 확인은 하고 출발 하였는가? 3. 방향지시등은 적절히 작동하였는가? 4. 주행 시 운행능력은 어떠한가? 5. 신호등은 법규에 맞게 준수하는가? 6. 운행 중 정지 시 원활하게 정지하는가? 7. 운행 중 각종 계기 작동능력은? 8. 도로상황에 맞는 속도를 낼 수 있는가? 9. 방어운전 능력은? 10. 기타 운행 능력 수준은?	◦ 출발상태	1
			◦ 안전확인 등	1
			◦ 계기 작동 상태	1
			◦ 주행능력	7
			소 계	10
4	평가종료 및 안전확인	1. 평가관의 지시대로 운행하였는가? 2. 운행 후 정지 시 원활하고 안전하게 정지 하였는가? 3. 정지 후 계기 등 마무리를 제대로 하였는가? 4. 운행 후 하차 후 안전 확인은 하였는가? 5. 종료보고는 하였는가?	◦ 지시이행 여 부	1
			◦ 안전한 정지 여부	2
			◦ 운행 후 안전확인	2
			소 계	5

9		기권 ․ 실격 ․ 기타 배점에 관한 사항(차량공통)

구 분	기본 점수	내 용
실격감점	70	◦ 평가 중 운전원 스스로 포기한 경우
		◦ 평가관의 지시에 불응하거나 욕설 등 공무원의 품위에 맞지 않는 행동을 한 경우
		◦ 조작시간(차량별 평가시간)을 초과하여 계속할 수 있으나 운전원 스스로 포기한 경우
		◦ 작동 중 차량이상으로 5분 이상 작동하지 못하여 원활한 평가가 어렵다고 인정되는 경우
		◦ 안전사고를 일으킬 위험이 현저하거나 사고로 인하여 더 이상 차량을 조작할 수 없는 경우
		◦ 평가가 시작된 후 차량의 이상으로 출발이 곤란하여 포기한 경우
기권배점	70	◦ 차량고장으로 인하여 경연대회 출전이 곤란하여 사전에 기권을 통보한 것에 한함

※기타 행정사항

1. 배치된 차량이 조작방법이 상이하거나 평가항목이 없는 경우 자서에 배치된 차량을 기준으로 평가한다.

2. 차량부서 위치는 평가관이 서별 실정에 맞게 판단하여 지정장소를 정한다.

3. 평가차량의 보조요원은 자서에서 임의로 선정한다.

4. 차량고장으로 인하여 기권 시 70점을 부여한다. 단, 사전 고장발생에 대한 ‘소방차량고장발생보고서’를 문서로 보고한다.

5. 조작기술 평가 중 안전사고 우려 시 평가관이 중지할 수 있으며 평가점수는 70점을 부여한다.