지하수 수질측정망 지점선정 주의사항 및 제출서식

《지점 선정시 주의사항》

▶ 신설지점은 폐지지점의 최소행정구역내에서 선정

예) “갑”시 ‘을’동에 1개 지점 폐지 시 → “갑”시 ‘을’동에 1개 지점 신설

▶ 폐지지점의 용도와 가급적 동일용도로 선택

예) 폐지지점이 생활용수(음용)일 경우 → 생활용수(음용)으로 선택

▶ 측정지점으로 지정하기 전 소유자 사전 동의를 구할 것

【지역지하수수질측정망 현황카드】

1. 조사지점 번 호			2. 조사지역 명 칭				3. 연락처 (전화)
4. 위 치	도 시 읍 군 면 리 번지 호 시 구 동						5. 소유주 (상 호)
6.허가형태	허가( ), 신고( ), 기타( )						7.소유구분	개인시설( ) 공공시설( )
8. 주용도	용도			음용		비음용	9. 사용기간	～ 월 (연중, 개월)
	지하수법	생활용
		공업용
		농업용
	기타
10.주변지형			11. 좌 표 (위도, 경도)		위도(X): ° ′ ″ 경도(Y): ° ′ ″		12. 표 고 (m)
13. 관정의 시설 및 관리상태(개발당시 제출서류 참조)
정호형태 : 관정( ), 우물( ), 기타( )
설치일 : 시공업체 : 심도 : m 충적( ), 암반( )
착정구경 : mm, 케이싱 구경 : mm, 펌프마력 : HP,
이용량 : m3/일, 토출구경 : mm
케이싱 길이: m, 스크린구간: 케이싱 상부로부터 - m 또는 나공( )
시설유무: 유량계( ), 출수장치( ), 그라우팅( ), 상부보호공( ) 수위측정관( ), 케이싱( ), 전기가설( ), 시건장치( )
기타사항 :
14. 주변오염원(반경 0.5km 이내) : 매립지( ), 폐광산( ), 공동묘지( ), 지상탱크( ), 지하탱크( ), 논( ), 밭( ), 축사( )
기타사항 :

작성일자		작 성 자	(직급) (성명)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

15. 지하수위 및 현장측정결과(기록지 부족시 추가 별지로 관리)
측정일시	수위(m)	pH	EC(μs/cm)	측정일시	수위(m)	pH	EC(μs/cm)
16. 수질분석 중 이상결과 및 조치사항 기록
17. 지하수수질측정망으로 선정한 사유
18. 지하수수질측정망 폐쇄
폐쇄 원인 : 수량부족( ), 수질악화( ), 기타( )
폐쇄 상태 : 정밀조사중( ), 미조치( ), 폐공( ), 기타( )
폐공일 : 날짜( ), 폐공주체( ), 폐공회사( )
변경관측망 : 지점번호( ), 주소( ), 소유주( )
기타사항 :

19. 위치도(1:5,000 지번도 또는 지형도, 주요 오염원 표시 포함)
20. 사 진
측정망 주변지역	관정 원경
관정 근경	관정내부