철거, 개축, 성능개선공사 예정 교량시설물 조사

- 조사대상 : 관내 철거, 개축, 성능개선 예정 교량시설물(1종, 2종, 3종, 법정외 등)

※ 교량의 전부 또는 일부분(바닥판, 거더, 교각 등의 주요 부재)을 철거하거나 다시 건설하는 교량

(주의사항 : 교량받침 교체, 전단키 설치 및 단면보강 등의 내진성능개선공사의 경우는 해당되지 않음)

교량명	형식 및 제원	종별	위치	준공일	예정공사	철거(개축) 추진일정(예정)	담당기관 (담당자:연락처)
가리봉 철도고가	‣ 총연장(L): 234m, 폭(B): 20~24.5m - 형 식 : PSCI+SPG - 설계하중 : DB-18	2종	구로구 가리봉동 515	1977.7	개축	진단용역 준공(‘21.3.30) · 안전등급 “D” 조치계획방침(’21.4.15) · “개축”필요	강서도로사업소 시설보수과 (김규춘,2657-7972)
오류IC (누락분)	‣ 총연장(L): 32.3m,폭(B): 22m - 형 식 : PCI+SPG - 설계하중 : DB-18	법정외	구로구 개봉동 68	1977.7	성능개선 (개축)	개봉사거리주변평탄화공사 · 도기본 토목부 · 현재 개축공사 중 (공정율 70%)	강서도로사업소 시설보수과 (김규춘,2657-7972)
시흥IC	‣ 총연장(L): 84m,폭(B): 25.7m - 형 식 : SPG - 설계하중 : DB-18	3종	구로구 구로동137-1	1977.7	성능개선	남부순환로 성능개선 필요(현DB-18) (추진여부 논의중)	강서도로사업소 시설보수과 (강연홍,2657-7975)
신월IC	‣ 총연장(L): 84m,폭(B): 24.7m - 형 식 : SPG - 설계하중 : DB-18	법정외	양천구 신월동207	1977.7	성능개선	남부순환로 성능개선 필요(현DB-18) (추진여부 논의중)	강서도로사업소 시설보수과 (강연홍,2657-7975)