붙임2		취․정수장 안전점검 주간보고

□ 보고기관 : 영등포아리수정수센터

○ 총괄부서 및 담당자 : 정수시설과 6급 김진수

(kiss0707@seoul.go.kr, 연락처 : 02-3146-5673, 휴대폰 : *************)

□ 자체점검(지자체) 추진상황

□ 점검 추진상황(2016.2. 29. ~ 3. 3.)

(단위 : 명, 동, %)

구 분		점검인원			점검계획			점검실적			점검률(%)
		소계	공무원*	민간전문가	소계	공공시설	민간시설	소계	공공시설	민간시설	소계	공공시설	민간시설
계		4 ( 4)	4 ( 4)	( )	1 ( 1)	1 ( 1)		1 ( 1)	1 ( 1)		( )	( )
시설물	취수장	2 ( 2)	2 ( 2)	( )	1 ( 1)	1 ( 1)		( 1)	1 ( 1)		( )	( )
	정수장	2 ( 2)	2 ( 2)	( )	1 ( 1)	1 ( 1)		( 1)	1 ( 1)		( )	( )

* 금주실적은 취·정수장 000개소에 대한 자체점검 실적임. ( )는 2.15이후 누계

□ 주요 점검결과

○ 취․정수장에 대한 시설물 점검결과 양호함

□ 주요 조치사항

○ 해당사항 없음

□ 수범사례 및 기타

시설물 점검표(상수도)

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 사 항
	○,×	내용(위치, 상태)
▪ 취수시설
∙하상변동 발생 여부	○	양호
∙유하물에 의한 취수저해 여부	○	양호
∙강재 및 콘크리트 손상발생 유무	○	양호
∙각 부위병 체결이상 및 파손 유무	○	양호
∙관로 및 주변 퇴사, 세굴, 관노출 발생유무	○	양호
▪ 취수장, 가압장
∙구조물 손상 및 토사퇴적 유무	○	양호
∙각종 밸브 및 배관 손상, 변형발생 유무	○	양호
∙배수펌프고장 유무	○	양호
∙주변 사면 및 옹벽 이상 유무	○	양호
▪ 관로시설
∙관 부설환경의 변화 유무	○	양호
∙관 보호공 변형 및 누수발생 유무	○	양호
∙각종 밸브실 손상발생 여부	○	양호
∙방식설비 이상 유무	○	양호
∙수로터널 입출구사면 이상 유무	○	양호
▪ 정수시설
∙착수정 구조물 변형 발생 유무	○	양호
∙응집침전지 정상작동 여부	○	양호
∙여과지 정상작동 여부	○	양호
∙정수지 정상작동 여부	○	양호
∙송수펌프실 정상작동 여부	○	양호
∙약품저장탱크 정상작동 여부	○	양호
∙배출수 처리시설 정상작동 여부	○	양호
∙장내 배수 및 주변 사면 등 이상 유무	○	양호
▪ 배수지		해당없음
∙구조물 손상 및 토사퇴적 유무
∙각종 밸브실 손상발생 여부
∙배수 및 주변 사면 등 이상 유무

점검일자 : 2016. 3 . 3.    점검자 : 김진수외 1인 (서명)