급경사지(절․성토사면, 복합사면)점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	절개지		관리기관		강서도로사업소		관리번호		1
위 치	구로구 오류동 산22-2 (오류IC 진출램프 우측)
규 모	높이(m)	30		연장(m)		146		경사		1:0.1
유 형								복합

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
▪ 절․성토부
∙ 인장균열 발생 여부	특이사항 없음
∙ 침하 발생 여부	특이사항 없음
∙ 배부름 발생 여부	특이사항 없음
절토부 암반 절리 발생여부	특이사항 없음
∙ 급격한 지하수 용출여부	특이사항 없음
∙ 기존 지하수 탁도 변화여부	특이사항 없음
∙ 지속적인 낙석발생 여부	특이사항 없음
▪ 상부 자연사면
∙ 인장균열의 발생 여부	특이사항 없음
∙ 침하의 발생 여부	특이사항 없음
∙ 낙석의 발생 여부	특이사항 없음
▪ 옹벽, 석축 등
‧ 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
‧ 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
‧ 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
▪ 사면 보호/점검 시설물
∙ 시설물 변형 여부	특이사항 없음
∙ 시설물 파손 여부	특이사항 없음
∙ 배수시설의 배수기능 유지 여부	특이사항 없음

■ 점검자 의견

절개지 구조상 현장접근이 불가능하며 육안 점검상으로는 특이사항이 없으나 향후 외부 전문가의 정밀

점검이 필요할 것으로 판단됨

점검자 : 강서도로사업소 도로보수과 시설6급 구희옥 (인)

강서도로사업소 도로보수과 시설7급 이승행 (인)

급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		1
위 치	구로구 고척동 60-19
규 모	높이(m)	4.8		연장(m)		20		경사		1:0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
▪ 기초지반
‧ 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
‧ 침하 발생 유무	특이사항 없음
▪ 콘크리트 옹벽
‧ 파손 및 손상, 균열 발생 여부	배면 일부 균열 (일부 보수)	보수상태 및 재손상 여부 지속적 확인
‧ 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
‧ 철근노출 발생 여부	배면 일부 노출 (일부 보수)	보수상태 및 재손상 여부 지속적 확인
‧ 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
▪ 보강토 옹벽	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
‧ 블록(판넬)유실 여부
‧ 블록(판넬)이격 발생 유무
▪ 석축	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
‧ 견칫돌 유실 여부
‧ 견칫돌 이격 발생 유무
▪ 개비온 옹벽	해당사항 없음
‧ 채움재 유실 여부
‧ Wire Mesh의 파손 여부
▪ 주변시설
‧ 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	무
‧ 주변배수시설의 관리상태	양호
‧ 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
‧ 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
‧ 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자 의견

2015년 정밀점검용역 결과 일부 균열 및 철근 노출에 대하여 보수 완료하였으며, 미보수 사항에 대하   여 2016년 상반기에 보수예정

점검자 : 강서도로사업소 도로보수과 시설6급 구희옥 (인)

강서도로사업소 도로보수과 시설7급 이승행 (인)

급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		2
위 치	남부순환로 가리봉철도고가 (신월IC방향)
규 모	높이(m)	0.5~7.2		연장(m)		421		경사		1:0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
▪ 기초지반
‧ 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
‧ 침하 발생 유무	특이사항 없음
▪ 콘크리트 옹벽
‧ 파손 및 손상, 균열 발생 여부	전면 및 배수로 일부 균열	지속적인 상태관찰
‧ 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
‧ 철근노출 발생 여부	배수로 일부 노출	16년 상반기 보수예정
‧ 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
▪ 보강토 옹벽	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
‧ 블록(판넬)유실 여부
‧ 블록(판넬)이격 발생 유무
▪ 석축	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
‧ 견칫돌 유실 여부
‧ 견칫돌 이격 발생 유무
▪ 개비온 옹벽	해당사항 없음
‧ 채움재 유실 여부
‧ Wire Mesh의 파손 여부
▪ 주변시설
‧ 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유
‧ 주변배수시설의 관리상태	양호
‧ 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
‧ 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
‧ 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자 의견

2015 정밀점검용역 결과 지적사항에 대하여 2016년 상반기에 보수예정

점검자 : 강서도로사업소 도로보수과 시설6급 구희옥 (인)

강서도로사업소 도로보수과 시설7급 이승행 (인)

급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		3
위 치	남부순환로 가리봉철도고가 (오류IC방향)
규 모	높이(m)	1.0~6.2		연장(m)		368		경사		1:0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
▪ 기초지반
‧ 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
‧ 침하 발생 유무	특이사항 없음
▪ 콘크리트 옹벽
‧ 파손 및 손상, 균열 발생 여부	전면 및 배수로 일부 균열	지속적인 상태관찰
‧ 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
‧ 철근노출 발생 여부	배수로 일부 노출	16년 상반기 보수예정
‧ 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
▪ 보강토 옹벽	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
‧ 블록(판넬)유실 여부
‧ 블록(판넬)이격 발생 유무
▪ 석축	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
‧ 견칫돌 유실 여부
‧ 견칫돌 이격 발생 유무
▪ 개비온 옹벽	해당사항 없음
‧ 채움재 유실 여부
‧ Wire Mesh의 파손 여부
▪ 주변시설
‧ 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유
‧ 주변배수시설의 관리상태	양호
‧ 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
‧ 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
‧ 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자 의견

2015 정밀점검용역 결과 지적사항에 대하여 2016년 상반기에 보수예정

점검자 : 강서도로사업소 도로보수과 시설6급 구희옥 (인)

강서도로사업소 도로보수과 시설7급 이승행 (인)

급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		4
위 치	안양천길 삼성아파트~현대아파트(양천구 신정동 71-37)
규 모	높이(m)	1.0~4.5		연장(m)		1,300		경사		1:0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
▪ 기초지반
‧ 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
‧ 침하 발생 유무	특이사항 없음
▪ 콘크리트 옹벽
‧ 파손 및 손상, 균열 발생 여부	일부 균열	지속적인 상태관찰
‧ 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
‧ 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
‧ 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
▪ 보강토 옹벽	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
‧ 블록(판넬)유실 여부
‧ 블록(판넬)이격 발생 유무
▪ 석축	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
‧ 견칫돌 유실 여부
‧ 견칫돌 이격 발생 유무
▪ 개비온 옹벽	해당사항 없음
‧ 채움재 유실 여부
‧ Wire Mesh의 파손 여부
▪ 주변시설
‧ 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	무
‧ 주변배수시설의 관리상태	양호
‧ 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
‧ 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
‧ 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자 의견

옹벽 전면에 경미한 균열이 발생하여 균열폭 확장에 대한 지속적인 점검이 필요

점검자 : 강서도로사업소 도로보수과 시설6급 구희옥 (인)

강서도로사업소 도로보수과 시설7급 이승행 (인)

급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		5
위 치	제물포로 여의2교 남단(영등포구 영등포동 94-93)
규 모	높이(m)	0.5~4.8		연장(m)		200		경사		1:0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
▪ 기초지반
‧ 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
‧ 침하 발생 유무	특이사항 없음
▪ 콘크리트 옹벽
‧ 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
‧ 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
‧ 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
‧ 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
▪ 보강토 옹벽	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
‧ 블록(판넬)유실 여부
‧ 블록(판넬)이격 발생 유무
▪ 석축	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
‧ 견칫돌 유실 여부
‧ 견칫돌 이격 발생 유무
▪ 개비온 옹벽	해당사항 없음
‧ 채움재 유실 여부
‧ Wire Mesh의 파손 여부
▪ 주변시설
‧ 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	무
‧ 주변배수시설의 관리상태	양호
‧ 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
‧ 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
‧ 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자 의견

2010년 옹벽에 대한 전면적인 보수공사를 시행하여 현 상태 양호

점검자 : 강서도로사업소 도로보수과 시설6급 구희옥 (인)

강서도로사업소 도로보수과 시설7급 이승행 (인)

급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		6
위 치	영등포로 오목교 동측(영등포구 양평동 42)
규 모	높이(m)	0.5~4.5		연장(m)		240		경사		1:0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
▪ 기초지반
‧ 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
‧ 침하 발생 유무	특이사항 없음
▪ 콘크리트 옹벽
‧ 파손 및 손상, 균열 발생 여부	일부 균열	지속적인 상태관찰
‧ 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
‧ 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
‧ 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
▪ 보강토 옹벽	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
‧ 블록(판넬)유실 여부
‧ 블록(판넬)이격 발생 유무
▪ 석축	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
‧ 견칫돌 유실 여부
‧ 견칫돌 이격 발생 유무
▪ 개비온 옹벽	해당사항 없음
‧ 채움재 유실 여부
‧ Wire Mesh의 파손 여부
▪ 주변시설
‧ 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	무
‧ 주변배수시설의 관리상태	양호
‧ 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
‧ 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
‧ 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자 의견

옹벽 전면에 경미한 균열이 발생하여 균열폭 확장에 대한 지속적인 점검 필요

점검자 : 강서도로사업소 도로보수과 시설6급 천석기 (인)

강서도로사업소 도로보수과 시설7급 김동민 (인)

급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		7
위 치	온수동길 삼거리(구로구 오류동 81-254)
규 모	높이(m)	0.5~2.5		연장(m)		150		경사		1:0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
▪ 기초지반
‧ 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
‧ 침하 발생 유무	특이사항 없음
▪ 콘크리트 옹벽
‧ 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
‧ 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
‧ 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
‧ 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
▪ 보강토 옹벽	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
‧ 블록(판넬)유실 여부
‧ 블록(판넬)이격 발생 유무
▪ 석축	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
‧ 견칫돌 유실 여부
‧ 견칫돌 이격 발생 유무
▪ 개비온 옹벽	해당사항 없음
‧ 채움재 유실 여부
‧ Wire Mesh의 파손 여부
▪ 주변시설
‧ 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	무
‧ 주변배수시설의 관리상태	양호
‧ 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
‧ 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
‧ 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자 의견

2012년 옹벽에 대한 전면적인 보수공사를 시행하여 현 상태 양호

점검자 : 강서도로사업소 도로보수과 시설6급 천석기 (인)

강서도로사업소 도로보수과 시설7급 김동민 (인)

급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		8
위 치	오류철도고가(구로구 오류동 87-2)
규 모	높이(m)	0.5~2.5		연장(m)		150		경사		1:0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
▪ 기초지반
‧ 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
‧ 침하 발생 유무	특이사항 없음
▪ 콘크리트 옹벽
‧ 파손 및 손상, 균열 발생 여부	일부 균열	지속적인 상태관찰
‧ 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
‧ 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
‧ 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
▪ 보강토 옹벽	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
‧ 블록(판넬)유실 여부
‧ 블록(판넬)이격 발생 유무
▪ 석축	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
‧ 견칫돌 유실 여부
‧ 견칫돌 이격 발생 유무
▪ 개비온 옹벽	해당사항 없음
‧ 채움재 유실 여부
‧ Wire Mesh의 파손 여부
▪ 주변시설
‧ 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	무
‧ 주변배수시설의 관리상태	양호
‧ 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
‧ 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
‧ 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자 의견

2013년 옹벽에 대한 전면적인 보수공사를 시행하여 대체로 양호하지만, 일부 경미한 균열에 대하여    지속적인 점검 필요

점검자 : 강서도로사업소 도로보수과 시설6급 천석기 (인)

강서도로사업소 도로보수과 시설7급 김동민 (인)

급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		9
위 치	오류IC 진입램프 우측
규 모	높이(m)	1.2~1.3		연장(m)		30		경사		1:0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
▪ 기초지반
‧ 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
‧ 침하 발생 유무	특이사항 없음
▪ 콘크리트 옹벽
‧ 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
‧ 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
‧ 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
‧ 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
▪ 보강토 옹벽	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
‧ 블록(판넬)유실 여부
‧ 블록(판넬)이격 발생 유무
▪ 석축	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
‧ 견칫돌 유실 여부
‧ 견칫돌 이격 발생 유무
▪ 개비온 옹벽	해당사항 없음
‧ 채움재 유실 여부
‧ Wire Mesh의 파손 여부
▪ 주변시설
‧ 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유
‧ 주변배수시설의 관리상태	양호
‧ 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
‧ 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
‧ 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자 의견

대체로 양호하며, 주기적인 점검 예정

점검자 : 강서도로사업소 도로보수과 시설6급 천석기 (인)

강서도로사업소 도로보수과 시설7급 김동민 (인)

급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		10
위 치	오류IC방향 개봉철도고가 끝단 램프 우측
규 모	높이(m)	1.5		연장(m)		150		경사		1:0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
▪ 기초지반
‧ 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
‧ 침하 발생 유무	특이사항 없음
▪ 콘크리트 옹벽
‧ 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
‧ 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
‧ 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
‧ 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
▪ 보강토 옹벽	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
‧ 블록(판넬)유실 여부
‧ 블록(판넬)이격 발생 유무
▪ 석축	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
‧ 견칫돌 유실 여부
‧ 견칫돌 이격 발생 유무
▪ 개비온 옹벽	해당사항 없음
‧ 채움재 유실 여부
‧ Wire Mesh의 파손 여부
▪ 주변시설
‧ 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유
‧ 주변배수시설의 관리상태	양호
‧ 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
‧ 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
‧ 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자 의견

대체로 양호하며, 주기적인 점검 예정

점검자 : 강서도로사업소 도로보수과 시설6급 천석기 (인)

강서도로사업소 도로보수과 시설7급 김동민 (인)

급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		11
위 치	오류IC방향 개봉철도고가 끝단 램프 좌측
규 모	높이(m)	0.2~20		연장(m)		65		경사		1:0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
▪ 기초지반
‧ 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
‧ 침하 발생 유무	특이사항 없음
▪ 콘크리트 옹벽
‧ 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
‧ 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
‧ 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
‧ 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
▪ 보강토 옹벽	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
‧ 블록(판넬)유실 여부
‧ 블록(판넬)이격 발생 유무
▪ 석축	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
‧ 견칫돌 유실 여부
‧ 견칫돌 이격 발생 유무
▪ 개비온 옹벽	해당사항 없음
‧ 채움재 유실 여부
‧ Wire Mesh의 파손 여부
▪ 주변시설
‧ 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	무
‧ 주변배수시설의 관리상태	양호
‧ 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
‧ 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
‧ 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자 의견

대체로 양호하며, 주기적인 점검 예정

점검자 : 강서도로사업소 도로보수과 시설6급 천석기 (인)

강서도로사업소 도로보수과 시설7급 김동민 (인)

급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		12
위 치	구로구 개봉동 74-50
규 모	높이(m)	1		연장(m)		62		경사		1:0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
▪ 기초지반
‧ 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
‧ 침하 발생 유무	특이사항 없음
▪ 콘크리트 옹벽
‧ 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
‧ 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
‧ 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
‧ 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
▪ 보강토 옹벽	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
‧ 블록(판넬)유실 여부
‧ 블록(판넬)이격 발생 유무
▪ 석축	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
‧ 견칫돌 유실 여부
‧ 견칫돌 이격 발생 유무
▪ 개비온 옹벽	해당사항 없음
‧ 채움재 유실 여부
‧ Wire Mesh의 파손 여부
▪ 주변시설
‧ 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유
‧ 주변배수시설의 관리상태	특이사항 없음
‧ 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
‧ 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
‧ 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자 의견

대체로 양호하며, 주기적인 점검 예정

점검자 : 강서도로사업소 도로보수과 시설6급 윤옥진 (인)

강서도로사업소 도로보수과 시설9급 김경욱 (인)

급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		13
위 치	영등포구 양평동4가 312-7
규 모	높이(m)	1		연장(m)		122		경사		1:0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
▪ 기초지반
‧ 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
‧ 침하 발생 유무	특이사항 없음
▪ 콘크리트 옹벽
‧ 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
‧ 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
‧ 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
‧ 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
▪ 보강토 옹벽	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
‧ 블록(판넬)유실 여부
‧ 블록(판넬)이격 발생 유무
▪ 석축	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
‧ 견칫돌 유실 여부
‧ 견칫돌 이격 발생 유무
▪ 개비온 옹벽	해당사항 없음
‧ 채움재 유실 여부
‧ Wire Mesh의 파손 여부
▪ 주변시설
‧ 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	무
‧ 주변배수시설의 관리상태	양호
‧ 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
‧ 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
‧ 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자 의견

대체로 양호하며, 서울시 시설관리공단으로부터 2016년 인수인계 예정

점검자 : 강서도로사업소 도로보수과 시설6급 윤옥진 (인)

강서도로사업소 도로보수과 시설9급 김경욱 (인)

급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		14
위 치	영등포구 양평동 153-2
규 모	높이(m)	3		연장(m)		75		경사		1:0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
▪ 기초지반
‧ 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
‧ 침하 발생 유무	특이사항 없음
▪ 콘크리트 옹벽
‧ 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
‧ 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
‧ 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
‧ 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
▪ 보강토 옹벽	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
‧ 블록(판넬)유실 여부
‧ 블록(판넬)이격 발생 유무
▪ 석축	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
‧ 견칫돌 유실 여부
‧ 견칫돌 이격 발생 유무
▪ 개비온 옹벽	해당사항 없음
‧ 채움재 유실 여부
‧ Wire Mesh의 파손 여부
▪ 주변시설
‧ 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	무
‧ 주변배수시설의 관리상태	양호
‧ 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
‧ 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
‧ 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자 의견

대체로 양호하며, 서울시 시설관리공단으로부터 2016년 인수인계 예정

점검자 : 강서도로사업소 도로보수과 시설6급 윤옥진 (인)

강서도로사업소 도로보수과 시설9급 김경욱 (인)

급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		15
위 치	금천구 가산동 535-31
규 모	높이(m)	7		연장(m)		128		경사		1:0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
▪ 기초지반
‧ 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
‧ 침하 발생 유무	특이사항 없음
▪ 콘크리트 옹벽
‧ 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
‧ 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
‧ 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
‧ 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
▪ 보강토 옹벽	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
‧ 블록(판넬)유실 여부
‧ 블록(판넬)이격 발생 유무
▪ 석축	해당사항 없음
‧ 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
‧ 견칫돌 유실 여부
‧ 견칫돌 이격 발생 유무
▪ 개비온 옹벽	해당사항 없음
‧ 채움재 유실 여부
‧ Wire Mesh의 파손 여부
▪ 주변시설
‧ 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	무
‧ 주변배수시설의 관리상태	양호
‧ 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
‧ 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
‧ 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자 의견

대체로 양호하며, 주기적인 점검 예정

점검자 : 강서도로사업소 도로보수과 시설6급 윤옥진 (인)

강서도로사업소 도로보수과 시설9급 김경욱 (인)