붙임 3	[비산먼지발생 신고사업장(공사장) 저감조치 가이드라인]

시설분류	시 행 내 용
건축물‧토목‧조경공사 등	① 비산먼지 발생 억제 강화 작업 중 야적물질 방진덮개 복포 살수량 증대 덤프트럭 덮개 밀폐화 공사장 내 통행도로 살수 강화(예 : 1회/일 → 3회/일) 공사장 내 통행차량 속도 감소 공사장 인근 도로 물청소 운영 단축‧조정 (예 : 출‧퇴근시간 실내작업) 비산먼지 다량 발생공정* 자제 * 도장, 연마, 뿜칠, 건축물해체, 채광‧채취, 조쇄‧분쇄, 성토‧절토 등
	② 건설기계 최신 건설기계 우선 사용 노후 건설기계 운영 자제(공공 발주 공사장은 운영 금지) 저공해 조치된 건설기계 사용