■ 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙 [별지 제7호서식] <개정 2015.1.7.>

제2018-0호

안전시설등 완비증명서

「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제9조제5항 및 같은 법 시행규칙 제11조제2항에 따라 안전시설등을 확인한 결과, 같은 법 시행규칙 별표 2에 적합하게 설치되었음을 증명합니다.

2018 년  1월  1일

구로소방서장	직인

※ 알림

이 증명서에 적힌 내용이 변경되는 경우에는 관할 소방본부장(소방서장)의 확인을 받아야 합니다.

업소명

길동고시원

소재지

서울특별시 금천구 시흥대로13길 00-0

사업자

홍길동

업종

고시원업

규  모

철근콘크리트구조

지상 7층/지하 1층

연면적

857.88㎡

바닥면적

171.36㎡

영업장 설치층:

지상2,3,4층

사용면적:497.28㎡

구획된 실(룸)의 수 : 22개

안전시설등의 설치내용

시설구분

설비명

기준수량

설치수량

적합여부

소화설비

소화기

24

24

적합

(간이)스프링클러설비

77

77

적합

경보설비

감지기/수신기

44/1

44/1

적합

비상벨설비 또는

비상방송설비

22

22

적합

가스누설경보기

3

3

적합

피난설비

피난기구(완강기)

3

3

적합

피난유도선

1

1

적합

유도등

31

31

적합

휴대용 비상조명등

24

24

적합

비 상 구

방화문

3

3

적합

비상구

3

3

적합

영업장

내부통로와 창문

내부통로 폭

170 ㎝

창문크기

설치개수   3 개

창문크기

가로50㎝×세로50㎝

그 밖의 시설

영상음향차단장치

누전차단기

1

1

적합

피난안내도 및

피난안내 영상물

피난안내도

25

25

적합

피난안내 영상물

실내장식물

불연화

사용재료: 콘크리트,ALC블럭

설치면적: 1,492.47㎡

내부구획

불연화

사용재료: 콘크리트,방화석고

방염

방염대상물품 사용 여부

물품명 :

210mm×297mm[백상지 (80g/㎡) 또는 중질지 (80g/㎡)]