하수사업 점검 주요 확인사항

(붙임3)

공종	세부공종	확인내용	비고
시공 검사	○굴착 공사	• CCTV/육안조사 - 본관 : 이음부이탈, 처짐, 고무링 탈락등 - 연결관 : 천공 및 접합불량, 단지관 미사용등 - 통수능 관련 : 관로경사에 의한 물고임여부 • 기타사항 - 맨홀 사다리,인버트,맨홀준공판등 설치여부
	○비굴착 공사(보수/보강)	• CCTV/육안조사 - 라이닝관 시공상태 확인(들뜸,주름등) - 연결관 절단상태 및 접합부보수 상태 확인 - 타관통과등 통수능 저해요인 유무(이설불가 사유) • 단면보수보강 - 치핑깊이 적정여부, 피복두께 적정, 들뜸, 박리 등 - 철근노출 보수보강시 적정치핑, 부식물 제거, 철근방청 여부 등 - 균열보수부 누수 여부 육안 확인 • 설계/시공 일치 여부 확인 - 설계서(측점,공종)내용과 일치여부 현장확인 • 연결관로 실제 시공처리 확인(로봇,인력) • 시공품질관리 - 필요시 CIPP 채취 및 실험 실시여부
서류 검사	○준공서류 등	• 하수관로 공사 준공서류 확인 -준공 위치도와 현장위치 확인 -비굴착 공사관련 연결관 정산처리 확인 -기타 준공관련 서류 확인 등 • 배수분구 종합정비 -건설사업관리용역 수행 업무관련 감리 보고서 확인 등