도시재생뉴딜 사업지 전자도면 생성 관련 표준 매뉴얼

※ 제출파일

□ 사업대상지역의 구역계 파일 (파일명: 시도_시군구_구역계.shp)

□ 사업대상지역의 필지정보 파일 (파일명: 시도_시군구_필지정보.shp)

□ 구역계 파일 작성 시 표준화 방안

ㅇ 최신 지적도면을 기준으로 사업지역의 구역계 작성

- 국가공간정보포털 오픈마켓 연속지적도형정보 중 최신 지적도 기준

ㅇ 지적도를 기반으로 사업 대상지 각각의 필지 경계를 전부 포함하여 사업지역의 구역계 작성(별첨1 참고)

- 구역 경계가 사업 대상지의 필지를 분할하지 않도록 하고, 사업 대상지가 아닌 필지가 구역 경계에 포함되지 않도록 구획할 것

- 도로의 중심점 및 필지 경계와 정확히 일치하여 구획, 부득이한 경우(하천, 도로, 철도 등) 필지 경계외 분할 가능

ㅇ 경계파일(shp파일)을 표준양식과 동일하게 작성(별첨2 참고)

- 표준양식과 다른 별도양식으로 변경 금지 및 결측치 생성 금지

- 사업구역 내 국·공유지 면적 입력 (지가 동향 분석시 필요자료)

ㅇ 활용 좌표계를 Bessel/중부(200,000/500,000)로 일치(별첨3 참고)

□ 필지정보 추출 시 표준화 방안

ㅇ 최종 생성된 구역계파일을 활용하여 경계 내부 지적도 필지 정보 추출(별첨4 참고)

ㅇ 추출한 shp파일을 원본 그대로 제출

□ 제출파일 필수 확인 사항

ㅇ (위치) 사업계획서 상의 시도, 시군구, 읍면동과 경계파일, 필지정보 파일의 시도, 시군구, 읍면동 위치가 일치하는지 확인

ㅇ (경계) 사업계획서 상의 구상도와 구획된 경계의 일치여부 확인

ㅇ (좌표) 표준좌표를 Bessel/중부(200,000/500,000)로 확인

ㅇ (양식) 경계파일과 필지정보 파일이 표준화된 제출 양식과 일치하는지 확인

별첨 1		경계파일 작성방법

	<경계파일 작성 예시>

별첨 2		경계파일 표준양식

<경계파일(shp파일) 제출 표준양식>

시도	시군구	읍면동	사업명	사업위치	사업면적	사업유형	평가유형	사용지적도 기준날짜	국공유지면적
경상남도	밀양시	가곡동	밀양..	경남 밀양시 가곡동 662-77 일원	202,000	중심시가지형	중앙평가	2019.06.01	34,000

별첨 3		좌표계 표준양식

	<Bessel/중부(200,000/500,000), EPSG코드 5174 >
PROJCS["Korean_1985_Modified_Korea_Central_Belt", GEOGCS["GCS_Korean_Datum_1985", DATUM["D_Korean_Datum_1985", SPHEROID["Bessel_1841",6377397.155,299.1528128]], PRIMEM["Greenwich",0.0], UNIT["Degree",0.0174532925199433]], PROJECTION["Transverse_Mercator"], PARAMETER["False_Easting",200000.0], PARAMETER["False_Northing",500000.0], PARAMETER["Central_Meridian",127.0028902777778], PARAMETER["Scale_Factor",1.0], PARAMETER["Latitude_Of_Origin",38.0], UNIT["Meter",1.0], AUTHORITY["EPSG",102086]]

별첨 4		필지정보 파일 추출방법

	<사업지역 내 지적도 필지정보 추출 방법 ARC GIS 기준>
➀ “지적도”, “경계파일” 레이어 불러오기 ➁ Select by Location 선택 ➂ 입력 값 selection method : select features from target layer : 지적도 source layer : 경계파일 spatial selection method for target layer feature : are within the source layer feature ④ 선택된 지적도를 export date를 통화여 shp 파일로 저장(파일명: 필지정보_사업구역명) ➄ 필지정보_사업구역명.shp 파일셋을 모두 제출