붙임 3	소방관서장 등 간부 현장점검 체크리스트

주방	위험 요소	□ 가스렌지(주방용)		□ 가스버너(이동식)			□ 휴대용 가스렌지
		□ 전기관련 취사기구		□ 가마솥(아궁이)
	안전 대책	□ 소화기 비치(분말, K급소화기, 자동확산소화용구)
		□ 취사기구 주변 가연물질 제거
난방	위험 요소	□ 가스보일러		□ 기름보일러			□ 화목보일러
	안전 대책	□ 보일러실 내화구조, 불연구조로 설치				□ 보일러실 일산화탄소 누출경보기 설치
		□ 보일러실 가연물 방치 제거				□ 보일러실 소화기 및 자동확산소화용구 비치
		□ 가스누출, 기름누유 여부				□ 보일러실과 가스용기·기름탱크·장작보관소 분리
화기 사용	위험 요소	□ 아궁이				□ 소각로
		□ 촛불				□ 담뱃불
	안전 대책	□ 아궁이, 소각로 등 주변 소화기 비치				□ 옥외소각 금지, 필요시 전용 소각로 사용
		□ 아궁이, 소각로 사용 후 불씨 제거 확인				□ 옥외 촛불사용 금지
		□ 사찰주변, 출입구 인근“금연”표지판(플래카드) 설치
전기 사용	위험 요인	□ 콘센트				□ 연등
		□ 차단기				□ 분전함
		□ 전기보일러
	안전 대책	□ 한 개의 콘센트에 여러개의 전열 및 전기기구 사용				□ 한국전기안전공사 전기안전점검 실시
		□ 누전차단기, 배전용차단기 설치				□ 연등 설치는 전문업체에서 설치, 규격 전선 사용
		□ 연등 분기회로마다 누전차단기 설치, 전선피복 이상 여부 확인
가스 사용	위험 요인	□ LPG		□ LNG			□ 휴대용 부탁
	안전 대책	□ 주방 및 가스보일러 인근 가스누설차단기 및 경보기 설치					□ 가스용기 옥외보관
		□ 휴대용가스렌지 불판은 가스렌지를 덥지않는 작은 것 사용					□ 가스용기 주변 가연물 제거
		□ 호스길이 연소기까지 3m 이내 설치(3m이상시 배관형으로 설치)
기타 시설	위험 요인	□ 침실		□ 법당
	안전 대책	□ 단독경보형화재감지기 설치					□ 소화기 비치
		□ 전기장판, 전기포트 등 전기용품 사용 후 전기차단					□ 관계자 화재예방 교육
소방 대응	소방서 (거리)	□ 5km 이하	□ 5 ~ 10km		□ 10 ~ 15km			□ 15km 이상
	안전센터 (출동거리, 인력)	□ 5km 이하	□ 5 ~ 10km		□ 10 ~ 15km			□ 15km 이상
		□ 5명 이하	□ 5 ~ 10명		□ 15명 이상