붙임 3		임시주거시설 안내표지판 설치기준

□ 기본원칙

○ KS 국가표준에 따라 표지판의 색상‧재질 등을 선정하고, 세부적으로 심볼‧글자크기 등을 규정하여 통일성 확보

□ 표지판 규격

○ (구성) 표지판명(한‧영), 심볼, 안내문, 시군구명, 관리번호 등

임시주거시설

( DISASTER SHELTER )

이곳은 각종 재난 발생시 사용되는 이재민 임시주거시설 입니다.

세종-임시주거-1

임시주거시설 - 지진겸용

( DISASTER SHELTER )

이곳은 각종 재난 발생시 사용되는 이재민 임시주거시설 입니다.

세종-임시주거-2

○ (크기) 상세규격을 따르되, 현장 여건에 따라 크기 조정 가능

< 임시주거시설 표지판 상세규격 >

* 단위 : mm

○ (글자체) 맑은고딕, 진하게, 자폭 100%, 자간 0, 가운데정렬

○ (글자크기) 표지판명 : 한글 261pt, 영문 161pt, 안내문 151pt
시군구명 : 151pt   /  관리번호 : 80.5pt

구분

표시방법

엠블렘

(210⨉50)

210
	50

글  자

(2~4글자 : 210⨉50)

(5글자 이상 : 높이 50mm 유지)

210
중 구	50

210
화 성 시	50

210
동두천시	50

210이상
세종특별자치시	50

관리번호

30

20

20

글자 수에 따라 조정

□ 재질 및 색상

○ (재질) 표지판 : AL 3T, ‘‘KS D 6701의 A5052P-H24’’ 강도 이상의
알루미늄 또는 합성수지(철재 사용금지, 부식 우려)

○ (재질) 반사지 : ‘‘KS A 3507’’ 적용, 인공내후성시험 통과 제품 사용,
형광 초고휘도 반사지 / 스카치 프린트 /
투명 플라스틱 필름코팅

○ (재질) 지  주 : ‘‘KS D 3566’’ 일반구조용 탄소강관 및 ‘‘KS D 3503’’ 일반구조용 압연강재 이상의 구조적 안정성 확보

○ (색상) 바탕 : 노랑색 5Y 8.5/14, #FFDC00 / 흰색 #FFFFFF
심볼 : 초록색 2.5G 4/10, #007F48
글자(한‧영) 및 테두리 : 검정색 #000000

□ 설치방법

○ (형식) 부착형 / 지주형(복주식, 단주식)

※ 부착형을 원칙으로 하고, 현장여건상 불가피한 경우 지주형으로 설치

○ (높이) 부착형 1m, 지주형 2m 이상(현장 여건에 따라 높이 조정 가능)

예시
형식	부착형	지주형(복주식)	지주형(단주식)

○ (장소) 시설물 출입구 주변 등 눈에 잘 띄고, 필요시 주변 cctv로 확인이 가능한 곳에 설치(분실 방지 등 고려)

○ 야간 시인성 확보

- (원칙) 조명시설(가로등 등) 부재로 야간시인성이 확보되지 않을 경우

- (방법) 자체발광식, 외부조명식, 내부조명식, 기타방법 등

※ 지자체 예산규모 및 현장여건 등을 고려하여 선택

구분	자체발광식	외부조명식	내부조명식
원리	▪ 광원을 사용하여 표지판 문안 등 표시	▪ 외부(상‧하향, 측방)의 광원으로부터 조명	▪ 표지판 내부 : 조명장치 외부 : 반투명소재 활용
종류	외부전원, 무전원(자연에너지)	-	-
광원(일반)	-	500룩스 이상 형광등 등	일반조명용
밀폐	충분히 밀폐	방부처리	방수처리
주의사항	태양전지 사용시 용량 충분히 확보	표지판에 전구반사 방지	내부 관리가 용이하게 설치
공통사항	판면조도가 일정하게 유지, 광원은 LED성능 이상 제품, 내구성 확보

※ 「도로표지 제작ㆍ설치 및 관리지침」(국토부 예규) [별표 19] 준용

□ 관리번호 부여(예시)

○ (원칙) 시군구별 지도를 격자화하여 ‘‘서 → 동, 남 → 북’’ 순서로 부여

○ (방법) 시군구명 – 종류 - 연번(1, 2, 3 ‧‧‧‧)
화성 - 임시주거 - 1

- 일련번호는 지자체별 자체적으로 적용 가능

< 예시 : 화성시 > 번호부여 순서(실제 대피소 현황과 다름, 부여 방법만 참고)

1 2 3 4 5 7 6 8 10 9 11 12 13 14 15 17 16	❖ 지도 격자화 - 좌우ㆍ상하 각각 3~5개 격자로 구분 - 각 격자는 정사각형에 가깝게 작도 ❖ 번호부여 - 격자순서 : 최하단의 최좌측 격자로부터 ‘‘서 → 동, 남 → 북’’ 방향 - 번호순서 : 격자 내에서 ‘‘서 → 동’’ 순서

□ 주의사항

○ 표지판 프린트 시 심볼 및 글자 해상도 손상 방지(선명하게 출력)

○ 지자체별 설치 단가에 큰 차이가 발생하지 않도록 시․도에서 관리

○ 기 설치된 임시표지판이 규격에 맞지 않거나 파손된 경우 재설치

○ 야간시인성 확보방법, 관리번호 부여방법, 지진 옥외대피소 방향
표지판 설치개수 등은 각 지자체의 실정에 따라 판단하여 설치

○ 임시주거시설이 신규로 지정되는 경우 지체없이 표지판 설치 등

○ 현장 여건, 민원 발생 등으로 표지판 설치가 곤란한 경우, 재난 발생 이후 임시주거시설 운영 개시 전에 안내문․표지판 등을 설치