하수관거 공사 주요 공종별 점검(확인)사항

공종	세부공종	확인내용	비 고
토공	○줄파기	지장물 노선의 직각방향 40~50m
	○터파기	가시설 미설치 시 터파기 구배(1:0.3)유지
	○되메우기	층다짐 두께는 관 상단 20cm까지 한 층을 15cm , 관 상단 20cm 이상은 한 층을 30cm 최대건조밀도 관주위 90%이상, 관상단 ․ 노반 95%이상
	○잔토처리	즉시반출여부
	○도로절단 및 파쇄	저소음장비(저소음커터기, 리퍼 등)사용여부
배수공	○하수관부설	경사검사 매10m마다 허용오차 ±3cm (역경사가 일어나지 않는 한도) 측선변동오차 관중심선 매10m마다 좌우 10cm 경사검측, 수밀검사 이행여부 하수관거 이음부 이격상태
	○관기초공	관거 하단 최소 10~20cm (잡석, 모래기초 등)
	○맨홀시공	인버터, 사다리 설치, 본관과 접속 상태
	○빗물받이 및 연결관 시공	연결 각도 60° 원칙(본관 대구경 90° 가능), 경사 1% 이상, 구체 거푸집 시공
	○가정관 연결	천공기 사용 및 단지관 사용여부
포장공	○기층공	다짐율 노체 90%, 노상 95%
	○도로포장	아스콘 온도 섭씨120°c이상, 표층 및 중층 한층 다짐 두께 7~10cm 이내 다짐장비 조합(마카담, 탄댐, 타이어 로울러)
	○보도포장 복구	침하, 단차, 보도블록 절단 (보도블록 10계명 이행여부 점검)
가시설공	○가시설	경량복공 및 가시설 설치 상태
부대공	○교통처리 및 안전관리	교통처리계획, 안내원 배치 유무
기타	○교육이수	현장종사자 전문기술교육 이수여부 확인(교육인증제)
	○기 타	주민홍보 등 공사안내

보도블록 공사 주요 공종별 점검(확인)사항

○ 보도블록 10계명 이행여부

○ 관련지침 : 보도블록공사 설계시공 매뉴얼

공종	세부공종	확인내용	비고
시공	○ 현장 확인	○ 공사 착수 전 시민홍보 안내 ○ 안전시설 설치 확인
	○ 측구시공	○ 도로의 과다점용 여부 ○ 보행임시 통로 및 보행안전도우미 배치 ○ 적정한 안전펜스 등 설치 ○ 측구 콘크리트 타설 및 양생 (경사 불량으로인한 물고임 현장 집중 점검)
	○ 토공작업	○ 기층다짐상태 확인 ○ 공사 자재적치 적정성 및 일일 안전점검 ○ 굴착구간 고무패드 설치, 보행자통로 설치, 보행안전도우미 배치 여부 ○ 종·횡단 경사도 확인
	○ 보도포장	○ 보행통로 확보 및 시민 불편 최소화 ○ 블록포장 정밀시공 (매뉴얼 참조) ○ 기층 다짐상태 및 레벨 확인 ○ 일일자재 적정 반입여부 ○ 줄눈간격확인, 불량블록 점검 ○ 마감블록 절단기 사용 및 조각블록 시공확인 ○ 점자블록 포설상태 확인 ○ 경계석 턱 낮춤 및 적정 간격 준수 여부 ○ 다짐시 비산먼지 예방
	○ 현장정리	○ 공사잔재 및 자재반출 시민불편사항 유무 ○ 공사장 청소 실시여부

사각형거 보수보강공사 주요 공종별 점검(착안)사항

□ 준비물 : 설계도면, 점검용 망치, 줄자, 기타 하수박스 출입시 필요 장비

공종	세부공종	확인내용	비고
시공	○ 단면보수,보강	○ 치핑깊이 적정여부, 피복두께 적정여부, 들뜸,박리여부 등 ※ 점검용 망치로 시공부위를 타격하여 속이 빈소리가 나는지 확인 ○ 철근노출 보수보강시 적정 치핑여부, 부식물 제거여부, 철근방청여부 등
	○ 균열보수	○ 균열 폭 및 길이, 누수여부(누수시 원인분석 지시)
	○ 설계,시공 불일치 확인	○ 설계도면 위치대로 시공이 되었는지 측점별, 공종별 현장확인(설계보다 과다,과소 시공여부)
	○ 준설상태	○ 토사 및 콘크리트몰탈, 시공자재 방치 여부
	○ 유수장애시설물 존치여부	○ 상수도,도시가스,통신 등 유수장애시설물 존치여부
안전	○ 밀폐공간 장비 비치	○ 가스측정기, 통신장비, 안전줄 설치 여부 등
부대공	○ 교통처리 및 안전관리	○ 교통처리계획, 안내원 배치
기타	○기 타	○ 주민홍보 및 공사안내표지판, 출입구 출입제한 표지판 등

※ 시공성에 중대한 결함이 예상될 경우 코아채취 확인