붙임 3		외근근무 교대점검 표준매뉴얼 (요약)

사 전 확인점검	○ 업무인계·인수, 공지사항 전달, 출동부대 편성, 인원파악 □ 교대점검(차고 앞) 실시 전, 각 부서별 사무실에서 실시

① 집 합 및 정렬	1-1. 인계인수팀 전원 차고 앞에 책임관을 중심으로 2열 횡대로 정렬 □ 복장 : 기동복 또는 활동복(주황색)

② 개인건강확인·관리	2-1. 개인건강상태 확인·관리 □ 책임관은 대원들 건강 상태 확인하고 특이사항 발견시 병가, 연가 또는 휴식조치 2-2. 스트레칭 : 책임관이 운동지도관 지정하여 스트레칭 실시

③ 개인보호 장비점검	3-1. 개인안전장비 성능시험 □ 공기호흡기, 휴대용랜턴, 인명구조경보기, 무전기 등 3-2. 개인안전장비 외관점검 □ 점검항목 : 방화복, 방수화, 안전모(헬멧), 방화두건, 안전장갑 등 (훼손여부 및 오염상태)

④-1 소방차량 점 검	4-1-1. 시동 전 점검 : 외관, 누유·누수, 배선체결, 타이어상태 점검 4-1-2. 시동 중 점검 : 시동, 장치성능, 제동장치, 펌프성능 등 점검 4-1-3. 정지 후 점검 : 누유·누수 점검 □ 「소방자동차 관리 규칙」 의 ‘소방자동차 일일점검부’ 에 준하여 점검

④-2 적재장비 점 검	4-2-1. 화재진압, 구조·구급장비 점검 : 소방자동차별 적재기준 현황과 일치 및 훼손여부 확인 4-2-2. 동력장비 점검 □ 기타 장비 당번근무자 근무시간에 점검

⑤ 점검결과 보고 및 해 산	5-1. 차량 부서, 집합 : 차량 부서 및 점검종료 후 차고 앞 집합 5-2. 개인장비·차량·적재장비점검 결과보고 □ 이상 있는 경우 장비별 이상내용을 보고 5-3. 책임관 공지사항 전달 후 해산, 교대점검 종료

외근근무 교대점검 표준매뉴얼

○ 사전 확인사항
▶ 업무인계인수, 공지사항 전달 ▪ 교대점검(차고 앞) 실시 전, 각 부서별 사무실에서 실시 ▪ 부서별 출동대 편성, 인원파악 ▪ 인계팀에서 전일 업무 특이사항 및 인계사항 등을 인수팀에 인계, 공지사항 전달

1. 집합 및 정렬
1-1. 집합 및 정렬 □ 교대점검 방송과 함께 인계인수팀 전원 차고 앞에 책임관(대응팀장)을 중심으로 2열 횡대로 정렬 (인계팀 : 차량 앞, 인수팀 : 인계팀 맞은편) ※ 복장 : 기동복 또는 활동복 「소방공무원 복제규칙 제12조 기동장(별표 1)」

2. 개인건강 확인·관리
2-1. 혈압, 음주측정 □ 책임관 : “○○년 ○월 ○일 주(야)간 교대점검 실시하겠습니다.” “인계팀은 개인안전장비 확인하고 인수팀 근무자중 건강상 이상 있거나 전일 음주로 인한 알콜농도 측정을 희망자는 손을 들어 주십시오” ○ 책임관은 음주측정기, 혈압계 등을 이용하여 희망자에 한하여 음주측정·생체징후 측정하여 이상이 있는 직원은 휴식 조치 ※ 근무자의 개인건강 확인 시 인계팀은 개인안전장비 확인 후 개인안전장비 보관함에 비치, 담당차량 옆에 위치 2-2. 스트레칭 □ 책임관 : “지금부터 스트레칭을 실시하겠습니다.” “앞 열 최우측 선두 기준” “체조대형으로 벌려”, ○ 책임관이 운동지도관을 지정하여 스트레칭 실시 ○ 목 → 어깨 → 옆구리 → 허리 → 무릎 → 손목 → 발목

3. 개인안전장비 점검
3-1. 개인안전장비 성능시험 □ 책임관 : “개인안전장비 점검 실시” ※ 책임관은 현장을 순회하면서 점검사항 지도 □ 개인안전장비 점검 ○ 점검 실시 구령과 함께 인수팀은 개인안전장비 개별점검 후 담당차량에 적재 ○ 점검장비 : 공기호흡기, 방화복, 방수화, 안전모(헬멧), 방화두건, 안전장갑, 개인안전로프, 인명구조경보기, 휴대용랜턴 등 ※ 소방공무원 보건안전관리규정(별표 3) ‘소방공무원 개인안전장비 착용기준장비’ ○ 성능시험 항목 : 공기호흡기, 휴대용랜턴, 인명구조경보기, 무전기 ○ 점검방법 - 공기호흡기 : 면체 기밀시험(보조마스크 포함), 실린더 개방, 용기압력(250㎏/㎠ 이상)확인, 경보음 및 등지게 점멸등 확인 - 랜턴(공용 포함) : 충전상태(밝기), 버튼 정상작동 및 외관 파손 여부 - 인명구조경보기 : 수동 작동버튼, 작동키 분리 후 정상 작동 여부 확인 3-2. 개인안전장비 외관 점검 □ 외관점검 항목 : 방화복, 방수화, 안전모(헬멧), 방화두건, 안전장갑, 개인안전로프 등 ○ 점검방법 - 헬멧 : 안면렌즈 청결상태 확인, 턱끈 조정, 반사판 훼손 여부 - 방화복, 방수화, 안전장갑, 방화두건 등 : 연결고리, 벨크로(찍찍이) 등 훼손 및 청결상태 등 확인 ※ 이상이 있는 경우 이상내용을 팀장에게 보고

4-1. 소방차량 점검
4-1-1. 시동 전 점검 □ 개인안전장비 점검 후 운전원은 소방차량 점검(시동 전, 시동 중, 정지 후), 화재진압‧구조‧구급대원은 적재장비 점검 □ 소방차량점검 : 소방장비 관리 규칙의 각 차량별 일일점검부에 준하여 점검하되 일부 점검항목은 본 매뉴얼에 따라 장비조작훈련 시간에 점검 ○ 소방차량 주정차 시 고임목 설치, 전‧후진 시 대원의 유도로 안전사고 방지 (경광등 및 싸이렌은 선탑자의 수신호를 통한 이상유무 확인) - 인계팀은 인수팀과 같이 차량 및 적재장비 점검 □ 시동 전 점검순서 및 요령 ○ 점검 순서 : 외관점검 → 누유‧누수점검 → 배선체결 → 타이어 상태 등 점검 - 외관점검 : 소방마크 등 훼손, 차량변형 · 파손 여부 - 누유‧누수 점검 : 각종오일 바닥 누유 · 누수 흔적 유무 (각종오일 : 차동기어, 브레이크, 쇽업소버, 엔진, 파워스티어링, 냉각수 등 ) - 배선체결 : 배터리 터미널·배선 체결 - 타이어 점검 : 트레드 마모 상태, 공기 압력 및 휠너트 체결 상태 4-1-2. 시동 중 점검 □ 펌프차 및 물탱크차 ○ 점검순서 : 시동 → 장치성능 → 제동장치 → 펌프성능 → 배관 - 시동 : 시동이 잘 걸리는지, 계기판 경고등, 영상기록장치 등 - 장치성능 : 등화장치, 경광등 점등상태, 싸이렌 음량 크기 조절 여부, 무전교신 점검 - 제동장치 : 정지 시 밀림여부, 표시등 점등 등 - 펌프성능 : PTO 자동 · 수동 동작여부, 그랜드너트 및 패킹, 수량계, 주펌프, 배관 및 방수포 등. - 배관 : 배관(누수 기밀성), 배수밸브, 방수구(조작레버에 의한 개폐) 등 ※ 단, 배기브레이크 및 방수포(모니터 화면출력, 조이스틱 제어성 등)는 장비조작훈련 등 근무시간에 점검 □ 고가사다리차 및 굴절사다리차 ○ 점검순서 : 시동 → 장치성능 → 제동장치 → 유압펌프 - 시동 : 시동이 잘 걸리는지, 계기판, 영상기록장치 등 - 장치성능 : 등화장치, 경광등 점등상태, 싸이렌 음량 크기, 무전교신 점검 - 제동장치 : 정지 시 밀림여부, 표시등 점등, 주차브레이크 등 - 유압펌프 : 누유(탱크, 펌프, 배관 누유흔적), 정상 작동 등 ※ 단, 배기브레이크, 아우트리거(누유, 비상정지스위치), 조작장치(모니터화면 출력, 조이스틱), 붐사다리(누유, 비상정지장치), 바스켓(외형, 통신장치, 비상정지스위치)은 장비조작훈련 등 근무시간에 점검 □ 구조공작차 및 구급차 ○ 점검순서 : 시동점검 → 장치성능 → 제동장치 → 기타 - 시동 : 시동이 잘 걸리는지, 계기판 경고등, 영상기록장치 등 - 장치성능 : 등화장치, 경광등 점등상태, 싸이렌 음량 크기 조절 여부, 무전교신 점검 - 제동장치 : 정지 시 밀림여부, 표시등 점등, 주차브레이크 등 ※ 단, 배기브레이크는 장비조작훈련 등 근무시간에 점검 4-1-3. 정지 후 점검 □ 누유‧누수 점검(시동 전 점검요령과 동일)

4-2. 적재장비 점검
4-2-1. 화재진압, 구조·구급장비 점검 □ 소방자동차별 장비적재기준 현황과 일치 및 장비의 훼손여부 확인 ○ 동력기관 장비 외의 적재장비는 육안점검 실시, 배터리로 구동하는 장비는 배터리 잔량 확인, 그 외 적재장비는 육안 점검 실시 후 장비조작훈련 시 점검 실시 4-2-2. 동력기관 장비 점검 □ 점검장비 : 동력장비 위주로 아래의 장비만 점검 □ 점검내용 : 연료 확인 후 시동점검 □ 소방펌프차, 물탱크차 : 동력소방펌프, 발전기, 동력절단기, 산불진화용 미분무장치 □ 굴절‧고가사다리차 : 유압엔진 □ 구조공작차 : 유압엔진, 유압펌프, 유압장비(배터리 유압장비 세트, 충전식 체인톱, 충전식 동력절단기) 등

5. 점검결과 보고 및 해산
5-1. 차량 부서, 집합 □ 전 직원은 차량·장비점검 종료 후 차 앞 집합(최초 집합 장소) 5-2. 개인장비·차량·적재장비점검 결과보고 □ 책임관 : “개인안전장비 및 차량 · 적재장비 점검 결과 보고하여 주십시오” □ 점검결과 보고 : 인수팀 팀장이 점검책임관에게 보고 ※ 이상이 있는 경우 장비별 이상내용을 보고 5-3. 책임관 공지사항 전달 후 해산 □ 책임관은 공지사항 전달 후 “해산”, 교대점검 종료