【붙임 4】

문화재 화재 등 유사시 대응매뉴얼

○○○ 화재진압계획
1. 건물의 개황
등록번호	서울유형문화재 제00호		주 용 도			지방문화재			상 호				지덕사
위 치	서울시동작구상도0동 000번지(산65-42)								전 화				주간 : 000-0138 야간 : 000-0038
건물구조	한식 기와조(목조) 부지면적(보호구역) 13,542㎡ 1층 3개동 1,739㎡ 중 1동 46㎡
소 유 자	이 황
소방시설	소화․경보	소화기
	소방용수	번 호			주 소							식 별		거 리
		공소0006호			동작구 상도4동 000 앞							지상식		50m
		공소0000호			동작구 상도4동 000-16							지하식		100m
		공소0000호			동작구 상도4동 000-26							지하식		100m
출동경로	출동구분	센터명		예상출동 소방력						거 리 (㎞)		기 타
				차 량				인 원
	1착대	상 도		펌프,배연차				5		2.5
	2착대	봉 천		펌프, 탱크				6		3.2
	3착대	백 운		펌프, 탱크				6		3.5
2. 소방용수 위치							3. 위치도(출동로)

5. 화재진압 및 인명구조대책
주위환경	￭ 왕복4차선에 위치하여 진입로 장애없음
취약요인	￭ 목조건물로서 화재시 급속한 연소 우려 ￭ 인근 주택지역로 연소될 우려 있음
화재진압 대 책	￭ 선착대 상도대 경내까지 진입하여 퇴로확보 후 수관 각 65mm 3본씩 연장 문화재 반출 우선실시 및 연소방향, 범위, 연소확대 여부 등을 보고함 ￭ 2착대 봉천대는 현장도착 즉시 상도대와 협력하여 진압 및 인근주택가와 산불로의 연소확대 저지에 주력함 ￭ 3착대 백운대는 정문 입구에 부서 정문에서 50m 위치한 도소 3316호 소방 용수 점유 선착대 상도대, 봉천대 중계급수 및 진압대원 수관 65mm 5본 연장 화재진압, 인접건물 및 산불 연소 확대방지
인명구조 대 책	￭ 구조대원은 보호장구 장착 후 인명구조 실시 ￭ 인명구조시 대기 중인 구급대에게 인계 후 후송 ￭ 건물 옥외로 대피유도 ￭ 필요시 관계자와 협의하여 문화재 반출
6. 화재진압 작전도