여름철 전력수급 전망 및 대책

,

2023. 6. 15.

산업통상자원부

Ⅰ. 금년 여름철 전력수급 전망

최대 시장수요		92.7 GW(기준전망) ~ 97.8 GW(상한전망)

□ 기온과 태양광발전 시나리오를 가정하고, 전력거래소 자체 전산모형, 전력수급 전문가T/F* 논의 결과 등에 기반하여 최대수요전망 도출

* 전력수급 전문가T/F : 산업부, 거래소, 한전, 학계 전문가(성균관대, 중앙대 등 5개 大學) 등

□ 피크시점 : 8월 2주 평일 오후 5시 예상

공급능력		95.3 GW(6월 5주) ~ 106.4 GW(8월 2주) ~ 96.3 GW(9월 2주)

□ 발전기 정비일정 최적화 및 적기 발전기 준공 등으로 피크 예상시기(8월 2주) 기준 작년 대비 약 6.7GW 공급능력 추가 확보 전망

* 최근 여름철 공급능력 : (′20) 98.0GW → (′21) 100.7GW → (’22) 99.7GW

예비력		8.6 GW(상한전망) ~ 13.7 GW(기준전망) 예상

□ 피크시 예비력은 상한전망 수요발생시 8.6GW(예비율 8.1%)

ㅇ 예측 이상의 급격한 수요 증가시 추가 예비자원(최대 7.6GW)을 활용하여 안정적 전력수급 유지 목표

구 분 (㎿, %)	전년도 실적 (’22.7.7(목) 17시)	’23년 여름철 전망 (’23.8월 2주)			전년 대비
공급능력	99,716	106,427			6,711
최대전력	92,990	92,700	~	97,800	△290	~	4,810
예비력	6,726	8,627	~	13,727	1,901	~	7,001
예비율	7.2	8.1	~	12.9	0.9	~	5.7

Ⅱ. 전력수급 대책

◈ 전력수급 대책기간을 6.26~9.15일로 정하고, 전력 유관기관과 함께 “전력수급 종합상황실*”을 운영하여 전력수급에 차질이 없도록 준비

* 산업부, 한전, 거래소, 발전사 등과 공동으로 수급상황 실시간 모니터링

ㅇ 종전 여름철 대책기간(7월~)보다 앞뒤로 1주씩 연장하여, 예상보다 이르거나 때늦은 피크수요 발생에도 대비

◈ 설비고장·수요급증 등 돌발상황 발생에 따른 예비력 저하시 추가 예비자원을 활용하여 안정적 수급운영 달성 목표

민간·공공 수요관리

□ (민간) 에너지 절약 인센티브 강화 및 행동·인식변화 캠페인 추진

ㅇ 최근 피크시간 변화 감안, 집중절약 시간대 변경(14~17시 → 16시 30분~17시 30분)

구 분	내 용
인센티브	‣ 에너지캐시백 인센티브 확대 : 기존 30원/kWh → 최대 100원/kWh
캠페인	‣ 적정온도(26℃) 지키기 및 상점 개문냉방 자제 등 협조 ‣ 패션기업･언론사 공동으로 여름철 쿨패션 캠페인 확산(6~8월)
홍보	‣ 슬로건 : ‘전국민 하루 1kWh 줄이기, 높이고 끄고 뽑아요!’ ‣ 전력피크 시간대(16시30분~17시30분) 집중 홍보를 통해 절약효과 제고

□ (취약계층·시설) 저소득층·소상공인* 효율개선 지원 등 지속 확대, 복지시설·학교 운영비 모니터링 및 추가확보 추진 등 지원방안 마련

□ (공공) 555개 공공기관 대상 에너지 데이터 플랫폼* 구축을 통해 여름철 실시간 사용량 관리 강화 및 자율적 수요관리 이행 촉진

* 각 공공기관의 실시간 에너지 사용량 정보를 한 곳에서 확인･분석할 수 있는 전용 플랫폼

설비점검 및 재난대비

□ (설비점검) 여름철 예방정비* 관리 철저, 설비 사전점검 등 통해 정비 지연, 불시고장으로 인한 전력공급 애로 사전 방지

* 주요 예방정비 종료 예정일 : (한울#2) 6.22 (한빛#5) 6.30 (고리#3) 7.9 (새울#1) 7.26 (고리#4) 8.26

ㅇ 산업부(장·차관) 및 유관기관장 현장점검 추진하고, 전력유관기관 합동 특별점검(5.29~6.30, 8개소) 실시

* 산업부 : 장관(6.15, 전력거래소 의왕관제센터), 2차관(6.20, 동서울변전소) 등

ㅇ 송배전설비 접속부 열화상 전수 진단*을 통해 문제설비를 조기보수하고 과부하 우려 노후 송전선로(26개 선로) 대책기간 이전 교체

* 全 가공송전선로(42,677기) 및 변전소(895개소), 고압수전 아파트(27,615단지) 등

□ (재난대비) 태풍·산사태 등 취약설비 철저 점검 및 신속복구 체계 구축

ㅇ 지하변전소 등 침수 취약시설 특별점검(5월 旣 실시, 313개소) 및 태풍 피해 예방을 위한 송변전설비 사전보강*

* 변전소 외벽 점검(71개소), 해안가 변전설비 밀폐형 교체(10대), 송전선로 피뢰기 보강 등

ㅇ 태풍 내습 예상지역 배전설비 사전 안전조치 및 설비 보강

* 전주 인근 수목 사전 전지 및 구조물(간판, 가로등 등) 인근 배전설비 사전 안전조치 등

ㅇ 산사태 취약 철탑 부지 일제점검(815개소) 및 산지태양광 설비 특별안전점검(1,408호, 471.9MW)

ㅇ 임시복구용 자재 사전확보, 피해복구 절차서 등 관련 매뉴얼 정비, 사업소간 핵심예비품 공동운영 등 통해 고장시 신속복구 체계 구축