간선도로 하수BOX에 연결된 퇴수관 하자현황 및 조치계획

( 서부수도사업소 )

○ 퇴수변(관) 현황

(단위 : 개소)

구 분	계	하수BOX 연결	하수도관 연결	기 타
계	1,029	50	976	3
서대문구	292	15	277
마포구	458	19	438	1
은평구	279	16	261	2

※ 간선도로 하수박스외 하수도관 연결에 포함한 숫자임

○ 퇴수관 하자여부 조사현황(하수BOX 내부)

(단위 : 개소)

구 분	계	정상설치 (개소)	하자발생(개소)
			소계	BOX 통과(절단)부 CON`C 균열 및 탈락	퇴수관 누수	퇴수관 노후	기 타
계	50	48	2	2
서대문구	15	15	-	-	-	-	-
마포구	19	19	-	-	-	-	-
은평구	16	14	2	2

○ 퇴수관 하자발생 조치계획(하수BOX 내부)      - 서대문구-

연번	위 치 (○구○동○○)	퇴수관 현황			하자발생 조치내역				조치예정 (완료)일
		BOX규격 (B×H)	본관 (D)	퇴수관 (D)	BOX통과부 CONC충진	누수 복구	노후관교체	기타
1	홍은동 226-5	1.5*1.5	1000	300					이상없슴
2	남가좌동 119-62	2*2	250	100					이상없슴
3	홍은동 226-5	1.5*1.5	1800	600					이상없슴
4	북아현동 251-72	2*2.5	150	80					이상없슴
5	남가좌동 115-65	2*2	500	200					이상없슴
6	남가좌동 115-51	2*2	300	150					이상없슴
7	서대문구 홍제동282-11	2.5*1.8	700	300					이상없슴
8	서대문구 신촌동121-26	2.5*1.8	400	200					이상없슴
9	서대문구 신촌동92-18	1.8*1.8	800	300					이상없슴
10	서대문구 신촌동30-33	2.5*2.5	500	100					이상없슴
11	서대문구 연희동89-9	3.2*1.4	200	100					이상없슴
12	서대문구 연희동188-16	4.3*1.5	150	100					이상없슴
13	서대문구 연희동738	1.5*1.5	300	100					이상없슴
14	서대문구 홍제동323-1	2.5*2.0	800	400					이상없슴
15	서대문구 홍제동57	2.0*2.0	400	300					이상없슴

○ 퇴수관 하자발생 조치계획(하수BOX 내부)         - 마포구

연번	위 치 (○구○동○○)	퇴수관 현황			하자발생 조치내역				조치예정 (완료)일
		BOX규격 (B×H)	본관 (D)	퇴수관 (D)	BOX통과부 CONC충진	누수복구	노후관교체	기타
1	동교동 165-1	3.0*1.5	100	80					이상없슴
2	동교동 165-1	3.0*1.5	250	80					이상없슴
3	대흥동 38-22	3.0*3.0	500	200					이상없슴
4	대흥동 332-7	2.5*2.0	600	200					이상없슴
5	용강동 494-26	3.4*3.4	300	100					이상없슴
6	신수동 445-1	3.4*3.4	500	200					이상없슴
7	용강동494-145	3.4*3.4	500	200					이상없슴
8	용강동 494-9	1.5*1.5	150	150					이상없슴
9	창천동 227	1.5*1.5	1650	400					이상없슴
10	대흥동 800	2*2	800	300					이상없슴
11	염리동 160-9	1*1	300	80					이상없슴
12	공덕동 461	2.5*2.5	700	300					이상없슴
13	창전동 2-116	1.3*1	1000	400					이상없슴
14	창전동 2-116	1.3*1	500	200					이상없슴
15	창전동 2-116	1.3*1	1650	500					이상없슴
16	상암동 1590	2.5*2.5	700	200					이상없슴
17	성산동114-21	1.1*1.6	800	200					이상없슴
18	연남동571-10	1.5*1.5	500	200					이상없슴
19	“	1.5*1.5	300	100					이상없슴

○ 퇴수관 하자발생 조치계획(하수BOX 내부)         - 은평구

연번	위 치 (○구○동○○)	퇴수관 현황			하자발생 조치내역				조치예정 (완료)일
		BOX규격 (B×H)	본관 (D)	퇴수관 (D)	BOX통과부 CONC충진	누수복구	노후관교체	기타
1	불광동354-10	3×1.5	200	100
2	불광동354-10	3×1.5	250	80
3	불광동310-98	3.5×2	500	200
4	불광동318-9	1.1×1.2	900	300
5	갈현동397	3.5×2	700	150
6	갈현동397	3.5×2.5	700	250
7	대조동224-19	3×3	700	200
8	구산동21-48	3×2.5	700	300	0				`14.10.31
9	구산동21-48	3×2.5	700	300	0				`14.10.31
10	역촌동17-15	3.5×3	700	300
11	역촌동17-15	3.5×3	700	300
12	녹번동115-2	4×2.5	1200	350
13	녹번동115-2	4×2.5	900	300
14	녹번동산42-12	4×2.5	1200	300
15	녹번동산42-12	4×2.5	900	300
16	불광동274-12	2×2	900	300