구급차의 기준 및 응급환자이송업의 시설 등 기준에 관한 규칙(별표2) 개정관련 의견서

< 서울소방재난본부 >

현 행	검 토 의 견
	삭제(또는 수정안)	검토사유
(구분) 2. 특수구급차 (장치) 다. 물탱크와 연결된 싱크대 (형식·형태·재질 등의 기준) 1) 재질은 플라스틱 또는 알루미늄 등 가볍고 잘 부서지지 않는 것으로 한다. 2) 배수가 잘 되어야 하고, 사용한 물을 저장하였다가 버릴 수 있는 설비를 연결하여야한다 (설치기준) 1개(환자실 내부의 1개 모퉁이에 설치)	다. 물탱크와 연결된 싱크대 (전체 삭제)	잘 쓰이지 않으며, 구급장비 및 코로나19 관련 보호복 등 적재공간이 더 많이 필요함 구급차 내부에서 물을 사용하 여 세척할 상황이 많이 없으 며(장갑착용, 장비소독기 사용 등) 사용한 물을 저장하였다가 버리는 과정에서 오염 물질로 인하여 감염의 우려가 있을 수 있음.

※ 각 시도 의견수렴 결과를 종합하여 관련기관(보건복지부)에 개정 요청 등 협의를 진행할 예정