폭설 등 재난취약시기 특정관리대상시설 안전관리 조치사항

(서울특별시)

□ 2014년 해빙기 안전관리계획 수립 시행

○ 추진기간 : 2014. 2. 15 ~ 3.31

○ 안전관리방법 : 위험시설물 안전점검 및 안전사고 발생 예방

○ 안전점검대상 : 해빙기 인명피해 위험시설 및 재난위험시설 등

○ 전담점검반 구성 및 상황관리체계 구축·운영

- 점검반 (26개) : 시 및 25개 자치구(담당공무원 및 외부전문가로 구성)

○ 점검사항 : 지반침하, 균열, 붕괴 등 각종 위험요소

○ 점검사항 조치 : 점검결과 취약요소 위험징후에 대한 예방 및 응급조치

○ 공사장 안전교육 및 대시민 홍보 실시

□ 체육관 등 다중이용시설 긴급 안전점검 실시

○ 점검기간 : 2014. 2. 18~19.(화)

○ 점검대상 : 체육관 등 다중이용시설 231개소

○ 점검반  : 25개반(시설물 관리자 및 관리부서 합동 점검)

○ 점검내용 : 구조물 불안전에 의한 붕괴위험 등

○ 점검결과 : 이상없음

□ 해빙기 대비 축대·옹벽·절개지 대상 시 표본안전점검 실시

▶ 시(도시안전과) 안전점검단이 대상시설에 대하여 현장방문하여 시설물 상태 등 안전점검

○ 점검기간 : 2014. 2. 21. ~ 2. 8.(5일간)

○ 점검대상 : 재난위험시설물 10개소(축대 4, 옹벽 4, 절개지 2)

○ 점검반 : 1개반(공무원 3, 외부전문가 3)

○ 중점 점검사항

- 건축물 및 옹벽․석축 등 시설물 구조 전반의 안정성 여부

- 시설물 주변의 안내표시, 시설물 관리자의 관리실태 등

○ 조치계획

- 점검결과 위험요인은 시정 조치 등 현장 해소

- 중대결함 발견시 안전조치명령 등 행정처분 조치

□ 안전취약시설물 긴급점검계획 수립 추진

○ 점검기간 : 2014. 2. 24 ~3. 31

※ 재난위험시설물의 긴급점검은 시급성을 감안 3. 10까지 완료

○  점검반  :  시설관리부서(기관)별 외부전문가와 합동으로 점검반 구성 운영

○ 점검대상

- D, E급 재난위험시설 및 보도육교 등 노후 기반시설

- 연면적 1,000㎡ 이상 철골구조 위 샌드위치패널 지붕 다중이용시설

- 연면적 5,000㎡ 이하 재난안전법상 관리 제외대상 창고, 공장, 운동시설 등

- 노유자 등 재난약자 이용시설, 쪽방촌, 기타 해빙기 대비 건설공사장, 축대, 옹벽, 절개지, 노후건축물 등

○ 점검항목

- 기둥·보 등 주요 구조부상의 손상·균열·등 안전위해요소

- 지반침하 등에 따른 시설(건축)물의 위험 여부 등

○ 점검결과 조치

- 보수·보강이 필요한 경우 시설주에 해당조치 요청

□ 주요 안전취약시설물에 대한 시 긴급 표본안전점검 실시

○ 점검기간 : 2014. 2. 27. ~ 3. 5(5일간)

○ 점검대상 : 22개소

- 재난위험시설 : 12개소(거주·사용중인 시설)

- 샌드위치패널 지붕 : 10개소

○ 점검분야 : 건축 구조 및 안전 관련사항

- 건축구조 및 기타 안전에 관한 사항

○ 점검자 : 민간 전문가 및 소관부서 업무관계자

□ 재난취약시기 안전관리 철저 요청문서 시달(시→자치구】

○ 재난취약시설 집중관리로 안전사고 사전예방 등 특별지시(2. 20)

- 건축물 전수를 긴급점검하고 필요시 예방적 이용 중지 등 사고 예방

- 경주 재난사고 유사시설물(샌드위치패널 구조) 집중점검 실시

○ 해빙기 안전관리대책 추진 철저 지시(2. 28)