		2021. 11. 10.(수) 석간용
		이 보도자료는 2021년 11월 10일 오전 06:00 부터 보도할 수 있습니다.
						보도자료
담당부서 :	물순환안전국 물재생계획과				물재생계획과장	이임섭	2133-3780
					하수악취저감팀장	김형수	2133-3815
					담 당 자	이진숙	2133-3818
사진없음 ⃞	사진있음 ■			쪽수 : 4매
서울시,‘21년도 자치구 하수악취 저감 추진 평가결과 공개 - ’21년 자치구 하수악취 저감 추진실적 평가결과 영등포구가 최우수구로 선정 - 예산분야, 시설설치 분야, 관리·점검 분야 총 5개 분야, 15개 항목 평가시행 - ‘영등포구’ 최우수 자치구, ‘서초·강동 2개구’ 우수구 선정 - 市, 꾸준한 하수악취 개선을 통해 시민불편 해소 및 쾌적한 거리환경 조성

□ 서울시는 ’21년도 자치구별 추진실적을 토대로 5개 분야 15개 항목에 대한 하수악취 저감 추진실적을 점검·평가한 결과, 영등포구가 최우수구로, 서초구, 강동구가 우수구에 선정되었다고 밝혔다.

□ 서울시는 지난 ’16년부터 시민들에게 불편을 주고 있는 하수악취 저감을 위해 자치구 악취저감 추진실적의 종합평가를 매년 시행하고 있으며, 이를 통해 25개 자치구 하수도 악취 저감 사업 추진을 적극적으로 유도함과 동시에 그 중요성을 강조해 오고 있다.

□ 이번 평가는 ▲예산분야(15), ▲시설설치분야(13), ▲관리․점검분야(45), ▲홍보분야(5) ▲민원개선 등 기타분야(22)등 5개분야 15개 세부항목에 대하여 실시하였으며, 정화조 공기공급장치 등 하수악취 저감시설 설치 및 관리․점검분야에서 실적이 우수한 자치구들이 상위권을 차지하였다.

○ 지방공기업 예산회계시스템(LOBAS), 서울시 응답소 민원시스템 등 객관적 데이터를 활용하고 자치구로부터 평가서류, 추진실적을 제출받아 평가하였다.

○ 종합점수 결과에 따라 최고 점수 1개구를 최우수구, 80점 이상 2개구를 우수구, 70점 이상 8개구를 장려구로 선정하였다.

○ 최우수구인 영등포구는 평가점수 100점 만점에 91점을 획득해 평가항목 전 분야에서 뛰어난 실적을 나타냈으며, 특히 하수악취의 주범인 정화조 악취 저감을 위한 정화조 악취저감시설(공기공급장치)과 모니터링 시스템 설치 실적이 우수하고 민관 합동 점검실적이 우수해 1위를 차지하였다.

구분	최우수구	우수구	장려구
	1개구	2개구	8개구
자치구	영등포구	서초, 강동	동대문, 성북, 도봉, 서대문, 마포, 동작, 관악, 송파

<표: 2021년도 자치구 하수악취 저감 추진실적 평과 결과>

□ 서울시는 상위 그룹 11개 자치구에 기관 표창과 함께 포상금을 지원할 예정이다.

□ 한유석 서울시 물순환안전국장은 “하수악취 저감 추진실적 평가는 심미적 불쾌감을 유발하고 도시의 품격을 저하시키는 하수악취 저감노력을 유도하여 시민의 삶의 질과 도시품격을 향상하려는 것”이라며, “정기적인 평가로 자치구의 하수악취 저감과 관심도를 제고시키고 예산 및 기술 지원을 적극 확대하여 ‘하수악취 없는 서울거리’를 만들어 나가겠다”고 말했다.

붙임  1. 자치구 하수악취 저감 추진실 평가항목 및 배점기준

2. 하수도 악취저감시설 사례

붙임 1

자치구 하수악취 저감 평가항목 및 배점기준

- 5개 분야 15개 항목에 대해서 상대평가를 원칙으로 실시

- 세부평가항목

평가분야	평가항목	세부지표	배점
예산 (15점)	하수도시설물 악취저감시설 설치 예산	① 악취저감시설 설치 사업비 예산 조기집행률	5
		② 악취저감시설 설치 사업비 예산 집행률	5
		③ 악취저감시설 설치 사업비 자치구 예산 확보액	5
시설설치 (13점)	정화조 공기공급장치 설치	④ 법적 비의무대상 설치실적 - 200인조 이상 비부패식 강제배출형 정화조	5
		⑤ 법적 비의무대상 설치실적 - 200인조 미만 부패식 강제배출형 정화조	8
관리·점검 (45점)	개인하수처리시설 지도점검	⑥ 개인하수처리시설 지도점검 계획수립	3
		⑦ 지도점검 실적	10
		⑧ 행정조치 실적	5
	정화조 모니터링 시스템 운영	⑨ 정화조 모니터링 시스템 참여실적	10
	시민·기업·자치구 협업 악취모니터링	⑩공기공급장치 모니터링 실적 ⑩-1 현장확인 및 신고비율 ⑩-2 악취점검반 운영실적 ⑩-3 시·구 합동점검	17
홍보 (5점)	홍보	⑪ 홍보실적	5
기타 (22점)	자료관리	⑫ 개인하수처리시설 전산자료관리	5
	하수악취 민원저감	⑬ 하수악취 민원저감 실적	5
		⑭ 하수악취 민원개선 실적	7
	하수악취 저감 우수사례	⑮ 시민홍보 및 시설개선 실적	5
가·감점	1. 근거서류 허위작성(-2점) 2. 자료제출 기한준수(-2점) 3. [법적 비의무대상] 200인조 이상 비부패식 정화조: 10개소이상 공기공급장치설치(+1점), [법적 비의무대상] 200인조 미만 부패식 정화조: 10개소이상 공기공급장치설치(+1점), 정화조 모니터링 시스템 경고 발생시 조치: 5건이상(+2점), 4건 이하(+1점), 정화조 모니터링 시스템 경고 발생시 미조치: 2건이상(-2점), 1건(-1점)

붙임 2		하수도 악취저감시설 사례

정화조	공기공급장치	블로워 에어펌프
	□정화조 방류조에 공기를 불어넣어 악취물질인 황화수소 저감
공공하수도	하수관로 낙차완화장치
	하수관로와 유입하수관 간의 낙차를 완화시켜 악취물질 발산 억제
	맨홀내 인버트
	원활히 하수가 흐르도록 하여 퇴적물 생성 방지
	하수관로 악취저감시설	스프레이 악취저감시설 지주형 악취 흡착분해시설 광화학적 흡입탈취시설 광화학적 흡입탈취시설 모식도
	□하수박스: 물을 분사하여 황화수소 등 악취물질 제거 □하수관로: 악취물질을 흡입하여 분해처리
	맨홀, 빗물받이 악취차단장치	맨홀 악취차단장치 빗물받이 악취차단장치
	악취차단을 통한 악취물질 외부 배출 방지