	2022. 2. 25.(금) 석간용
	이 보도자료는 2022년 2월 25일 06:00부터 보도할 수 있습니다.
						보도자료
담당부서 :	상수도사업본부 안전조사과				안전조사과장	문 병 기	3146-1640
					담당자	동 세 원	3146-1649
사진없음 □		사진있음 ▣		매수 : 4매	관련 홈페이지	https://arisu.seoul.go.kr
서울시, 상수도 특수성 반영한 '위험성평가 기준' 전국 최초 마련… 중대재해 예방 - 자체 전수조사로 시설물 및 사업 특성을 반영, 6개 분야 77개 공종 2,329개 위험요인 표준화 - 모든 시설물 유지‧관리 및 공사 현장에 적용해 위험요인 사전 파악, 안전사고 예방 - 긴급 상수도 누수 복구 현장 위험요인 즉시 점검 가능, ‘아리수 맞춤형 체크리스트’도 마련 - 상수도 현장 경험 ‘시니어-틈새안전지원단’ 3월부터 활동. 위험요소 발굴, 개선안 제안

□ 서울시 상수도사업본부가 중대재해를 예방하고 현장 근로자의 안전을 지키기 위한 상수도 분야「위험성평가 스마트 표준안」을 전국 최초로 마련했다.

□「위험성평가 스마트 표준안」은 취‧정수장, 배수지, 맨홀 등 상수도 시설물이 가진 특수성 및 상수도 관로 공사 등 주요 사업의 특성을 반영해 각 시설‧공사별 위험요인이 무엇인지를 표준화한 평가 기준이다. 시설 및 작업 특성을 따라 6개 분야, 77개 공종(작업‧처리형태)으로 분류, 총 2,329개의 위험요인을 도출해 표준화했다.

○ 현장 특성을 반영해 6개 분야(▴상수도사업본부 ▴수도사업소 ▴아리수정수센터 ▴서울물연구원 ▴수도자재관리센터 ▴도급사업(공사, 용역, 물품))로 분류했다. 이중 일반건물은 공간별로, 정수센터는 처리공정별로, 수도사업소는 관리하는 시설물별로 발생할 수 있는 위험 요소를 모두 분석했다.

□ 고용노동부의 ‘사업장 위험성평가에 관한 지침’을 토대로 상수도 현장에서 반복되는 중대재해 요인들을 발굴하는 방식으로 마련했다. 별도의 용역의뢰 없이 상수도사업본부의 경험 많은 직원들이 자발적으로 지난 3개월간(작년 12월~올해 2월) 사업장을 순회 점검하며 상수도 발주사업 및 시설물을 자체적으로 전수조사 했다.

□ 상수도사업본부는 이 표준안을 모든 공사 및 시설물 유지‧관리 현장에 적용한다. 사업장에서 발생할 수 있는 유해‧위험요인을 사전에 파악하고 그로 인한 근로자의 부상‧질병 발생 가능성, 중대성 등을 분석해 안전사고를 예방한다는 목표다.

□ 예컨대 맨홀 공사의 경우 근로자가 맨홀 아래로 내려가다가 사다리에서 떨어지거나 구조물에 머리를 부딪치거나 이산화탄소 가스에 질식되는 등의 사고가 발생할 수 있다. 현장에서 발생할 수 있는 여러 위험요인을 체크리스트로 만들어 근로자가 작업을 시작하기 전에 점검하고 예방책을 세워 대비할 수 있게 한다. 안전모‧안전화 등 장비 착용, 맨홀 내부 산소농도 측정, 2인1조 작업체계 등을 지키도록 하는 것이다.

□ 상수도사업본부는 이와 같은 내용의 「위험성평가 스마트 표준안」을 마련해 ‘22년도 1차 산업안전보건위원회에서 심의‧의결했다고 25일(금) 밝혔다.

○ 산업안전보건위원회는「산업안전보건법」제 24조에 따라 사용자위원과 근로자위원 각 5명으로 구성된다. 사업주와 근로자는 위원회 심의‧의결 사항을 성실히 이행해야 한다. 상수도사업본부의 쾌적한 작업환경과 근로자들의 안전 및 건강증진을 위해 분기별로 개최되고 있다.

▴서울시 상수도사업본부 2022년 제1차 산업안전보건위원회 개최 사진

□ 상수도사업본부는 본부 및 산하기관 직원을 대상으로 설명회를 개최해 「위험성평가 스마트 표준안」을 전파하고, 분기별 1회 이상 담당자 교육을 실시해 직원들의 중대재해 예방 역량을 높인다는 계획이다.

□ 아울러 긴급하게 발생하는 상수도관 누수 복구 공사 현장에서 위험성평가를 즉시 할 수 있도록「아리수 맞춤형 체크리스트」도 새롭게 마련했다. 최근 누수 복구 공사 현장에서 발생한 주요 사고 요인 및 위험성을 망라해 담은 한 장 분량의 간결한 체크리스트다.

□ 누수복구 공사는 공사 특성상 짧은 시간 안에 도로 통제부터 굴착, 공사, 복구, 포장까지 한 번에 진행해야 하기 때문에 현장에서 정상적인 방법으로 위험성평가를 시행하기 어려운 한계가 있었다. 누수복구 공사 전용 체크리스트를 통해 긴급한 현장에서도 꼭 필요한 위험성평가를 간결하게 시행할 수 있어 안전사고의 사각지대를 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

○ 「아리수 맞춤형 체크리스트」는 언제 어디서든 스마트폰을 활용해 위험성평가를 시행하고 결과를 보고할 수 있다.

□ 현장 지식이 풍부한 퇴직공무원 10명이 수돗물 생산·공급·유지관리 분야 현장을 점검하는「시니어-틈새안전지원단」도 구성했다. 오는 3월부터 본격적으로 활동을 시작한다.

○ 산업안전보건위원회는 상수도 현장부서에서 10년 이상 근무한 퇴직공무원을 현장 점검단으로 위촉할 것을 심의‧의결했다. 활동기간은 3월부터 올해 말까지 약 10개월이다.

□ 본부 직원과 함께 주요 공사장의 상수도 위험시설물 점검에 동행해 산업안전 위험 요소를 발굴하고 개선안을 제안한다. 향후 신설될 상수도 현장실습장(남양주 강북아리수정수센터 내 위치)에선 실습 강사로 상수도 현장 실무의 노하우를 전수할 예정이다.

○ 정수센터에서 과장으로 퇴직 후 ‘시니어-틈새안전지원단’으로 위촉된 김○○은 “시민의 시선으로 서울 곳곳의 상수도 현장과 시설물을 바라보니 현장에서 볼 수 없었던 개선점들이 보인다”며 “다년간의 경험을 토대로 산업안전에 위협이 될 수 있는 요소들을 사전에 발굴해 상수도 안전 행정에 적극 기여하겠다.”고 말했다.

□ 구아미 서울특별시 상수도사업본부장은 “상수도 분야의 특수한 환경을 반영한 ‘위험성평가 스마트 표준안’과 ‘시니어-틈새안전지원단’ 운영을 통해 직원 및 근로자들의 안전과 보건을 유지·증진시킬 수 있도록 노력하겠다.”며 “중대재해 예방과 생산성 향상은 물론 직원들의 근무 만족도도 높아지기를 희망한다.”고 말했다.