		2017. 9. 26.(화) 석간용
		이 보도자료는 2017년 9월 26일 오전 06:00부터 보도할 수 있습니다.
							보도자료
담당부서 : 물순환안전국 물순환정책과						물순환정책과장	안대희		2133-3750
						토양지하수팀장	김상동		2133-3775
						담 당 자	김경희		2133-3776
보건환경연구원 물환경연구부						물환경연구부장	이목영		570-3221
						토양폐기물팀장	조석주		570-3380
사진있음 □			사진없음 ▣		매수 : 9매	담 당 자	이제승		570-3383
서울시, 용산미군기지 주변 토양‧지하수 오염도 조사결과 공개 - 오염물질 기준 이내이지만 오염 우려 2개소(메인포스트‧수송부) 10월 추가 재조사 - 시, 환경부‧국방부에 SOFA 관련규정 따라 기지 내부 환경조사 조속히 실시 요청

□ 서울시는 서울에 소재한 미반환 미군기지 가운데 그동안 오염 여부가 확인되지 않았던 6개 기지 주변(외부 경계지역)에서 실시한 토양‧지하수 오염도 결과를 공개했다.

○ 시는 녹사평역 지하 터널에서 오염이 발견된 2001년부터 지금까지 67억 원 이상을 투입해 주변 지역에 대한 정화 및 수질 모니터링 작업을 해왔다.

□ 6개 기지는 ▴메인포스트 ▴수송부 ▴정보대 ▴니블로베럭 ▴8군 휴양소 ▴캠프모스다.

□ 이번 조사는 서울시 주관으로 송옥주 의원(환경노동위원회, 더불어민주당)과 함께 진행했으며, (재)한국환경수도연구원이 시료를 채취하고 서울시 보건환경연구원이 토양과 지하수 시료를 시험분석했다.

□ 조사 결과, 토양 오염도의 경우 ｢토양환경보전법｣이 정한 토양오염우려기준을 초과한 곳은 없었지만, 일부 오염물질이 초과기준에 근접하게 검출된 2개 기지(▴메인포스트 ▴수송부) 주변 지역에 대해 오는 10월 중 추가 정밀 재조사를 실시할 계획이다.

□ 2개소 주변 지역의 경우 TPH(석유계총탄화수소) 수치가 471~756mg/kg으로 나타나 조사지점 기준으로는 기준을 초과하지 않았지만 최소 기준치(1지역 기준 500mg/kg)를 초과하거나 근접하게 나타나 기지 내부 오염 가능성이 우려된다고 시는 전했다.

○ TPH는 경유나 등유, 윤활유, 벙커유 등에서 주로 발견되는 휘발유계통에서 많이 나타나는 성분이다. 기준치 이상의 톨루엔이 인체에 오래 노출될 경우 중추신경계 마비, 뇌 기능 장애, 근육마비 등이 유발되는 휘발성 유기화합물질(VOCS)이다.

○ 시는 오염원과 오염도를 보다 정확하게 파악하기 위해 기존 조사지점(▴메인포스트 서쪽(캠프코이너 인근) 주변 ▴전쟁기념관 동문 주변 ▴수송부 정문 주변 지역)은 물론 조사지점을 보다 확대‧세밀화해 추가 조사한다는 계획이다.

〈 기지 주변 토양 오염도 〉

(단위 : mg/kg)

조사 기지명	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	크실렌	TPH
메인포스트	불검출	0~0.2	불검출	불검출	0~756
수송부	불검출	불검출	불검출	불검출	0~471
정보대	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
니블로베럭	불검출	불검출	불검출	불검출	0~54
캠프모스	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
8군 휴양소	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

※ 토양환경보전법 토양오염우려기준

- TPH 기준(mg/kg) : 1지역 500 / 2지역 800 / 3지역 2,000

- 1지역 전, 답, 공원 등/ 2지역 임야, 대지, 하천, 유원지 등/ 3지역 도로, 공장, 주유소 등

< 재조사 지점 토양 오염도 >

기지명	조사지점	항목	조사결과 (mg/kg)	토양오염우려기준 (mg/kg)
메인 포스트	서측	TPH	756	2,000/ 3지역
	전쟁기념관 동문	TPH	691	800/ 2지역
수송부	정문	TPH	471	2,000/ 3지역

□ 지하수 오염도 조사 결과 크실렌이 기준치 이내 극소량(오염지하수 정화기준 대비 0.5%) 검출됐으며, 벤젠 등 나머지 오염물질은 검출되지 않았다. 지하수 오염도 조사는 분기별 정기조사가 이뤄지고 있는 기존 장소들을 제외한 신규 3개소(▴니블로베럭 주변 2개소 ▴캠프모스 주변)에서 이뤄졌다.

〈 기지 주변 지하수 오염도 〉

(단위 : mg/L)

조사 기지명	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	크실렌	TPH
니블로베럭 주변 2개소	불검출	불검출	불검출	0.005	불검출
캠프모스 주변	불검출	불검출	불검출	0.005	불검출
오염지하수 정화기준	0.015	1	0.45	0.75	1.5

□ 아울러, 서울시는 주한미군지위협정(SOFA) 관련규정에 따라 이전 중인 용산 미군기지에 대해 환경부와 국방부에 기지 내부 환경조사를 조속히 실시하도록 요청할 계획이다.

□ 이번 조사결과에 대해 송옥주 의원은 "기준이내이나 오염물질이 검출된 메인포스트와 수송부의 경우 부대 내부를 조사할 필요가 있으며 앞으로 미군의 성실한 정화노력과 이를 통한 국민적 신뢰회복이 필요해 보인다"고 말했다.

□ 권기욱 서울시 물순환안전국장은 “이번 조사결과 미군기지 주변의 토지와 지하수 오염도가 허용치 이내로 확인된 점은 다행스럽지만 기준치에 근접하게 나타난 일부 기지의 경우 내부 오염이 우려되는 상황”이라며 “중앙부처와 미군측은 기지 내부 정밀 환경조사를 조속히 이행해주기를 바란다”고 말했다.

붙임 1		미군기지 주변 토양오염도 조사결과 (단위 : mg/kg)

지점	심도(m)	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	크실렌	TPH
수송부 1	0 ~ 1	불검출	불검출	불검출	불검출	471
	1 ~ 2	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	2 ~ 3	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	3 ~ 4	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	4 ~ 5	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
수송부 2	0 ~ 1	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	1 ~ 2	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	2 ~ 3	불검출	불검출	불검출	불검출	51
	3 ~ 4	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	4 ~ 5	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
수송부 3	0 ~ 1	불검출	불검출	불검출	불검출	186
	1 ~ 2	불검출	불검출	불검출	불검출	340
	2 ~ 3	불검출	불검출	불검출	불검출	82
	3 ~ 4	불검출	불검출	불검출	불검출	222
	4 ~ 5	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	5 ~ 6	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	6 ~ 7	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
8군 휴양소 1	0 ~ 1	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	1 ~ 2	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
8군 휴양소 2	0 ~ 1	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	1 ~ 1.5	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
니블로베럭 1	0 ~ 1	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	1 ~ 2	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	2 ~ 3	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	3 ~ 3.5	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
니블로베럭 2	0 ~ 1	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	1 ~ 2	불검출	불검출	불검출	불검출	54
	2 ~ 3	불검출	불검출	불검출	불검출	54
	3 ~ 4	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	4 ~ 4.5	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

지점	심도(m)	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	크실렌	TPH
메인포스트 1	2 ~ 3	불검출	불검출	불검출	불검출	756
	3 ~ 4	불검출	불검출	불검출	불검출	352
	4 ~ 5	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	5 ~ 6	불검출	0.2	불검출	불검출	불검출
	6 ~ 7	불검출	불검출	불검출	불검출	78
메인포스트 2	2 ~ 3	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	3 ~ 4	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	4 ~ 5	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	5 ~ 6	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	6 ~ 7	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
메인포스트 3	1 ~ 2	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	2 ~ 3	불검출	불검출	불검출	불검출	90
	3 ~ 4	불검출	불검출	불검출	불검출	92
	4 ~ 5	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	5 ~ 6	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
메인포스트 4	0 ~ 1	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	1 ~ 2	불검출	불검출	불검출	불검출	346
	2 ~ 3	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	3 ~ 4	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	4 ~ 5	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	5 ~ 6	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
메인포스트 5	1 ~ 2	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	2 ~ 3	불검출	불검출	불검출	불검출	76
	3 ~ 4	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	4 ~ 5	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	5 ~ 6	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

지점	심도(m)	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	크실렌	TPH
메인포스트 6	0 ~ 1	불검출	불검출	불검출	불검출	149
	1 ~ 2	불검출	불검출	불검출	불검출	214
	2 ~ 3	불검출	불검출	불검출	불검출	691
메인포스트 7	0 ~ 1	불검출	불검출	불검출	불검출	53
	1 ~ 2	불검출	불검출	불검출	불검출	428
	2 ~ 3	불검출	불검출	불검출	불검출	257
메인포스트 8	0 ~ 1	불검출	불검출	불검출	불검출	55
	1 ~ 2	불검출	불검출	불검출	불검출	217
	2 ~ 3	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	3 ~ 4	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
메인포스트 9	0 ~ 1	불검출	불검출	불검출	불검출	60
	1 ~ 2	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	2 ~ 3	불검출	불검출	불검출	불검출	76
	3 ~ 4	불검출	불검출	불검출	불검출	270
	4 ~ 5	불검출	불검출	불검출	불검출	56
	5 ~ 6	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	6 ~ 7	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
캠프모스 1	0 ~ 1	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
캠프모스 2	0 ~ 1	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	1 ~ 2	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	2 ~ 3	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
정보대	0 ~ 1	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	1 ~ 2	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	2 ~ 3	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	3 ~ 4	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

토양오염 우려기준 (토양환경보전법 시행규칙 제1조의5 관련)

(단위: ㎎/㎏)

물질	1지역	2지역	3지역
카드뮴 구리 비소 수은 납 6가크롬 아연 니켈 불소 유기인화합물 폴리클로리네이티드비페닐 시안 페놀 벤젠 톨루엔 에틸벤젠 크실렌 석유계총탄화수소(TPH) 트리클로로에틸렌(TCE) 테트라클로로에틸렌(PCE) 벤조(a)피렌	4 150 25 4 200 5 300 100 400 10 1 2 4 1 20 50 15 500 8 4 0.7	10 500 50 10 400 15 600 200 400 10 4 2 4 1 20 50 15 800 8 4 2	60 2,000 200 20 700 40 2,000 500 800 30 12 120 20 3 60 340 45 2,000 40 25 7

※ 비고

1. 1지역: 전·답·과수원·목장용지·광천지 등

2. 2지역: 임야·염전·대·창고용지·하천·유지·수도용지·체육용지·유원지·종교용지 등

3. 3지역: 공장용지·주차장·주유소용지·도로·철도용지·제방·국방·군사시설 부지

붙임 2		미군기지 주변 지하수오염도 조사결과 (단위 : mg/L)

지점 항목	캠프모스 주변	니블로베럭 주변		오염지하수 정화기준
	남산실개천용수	SK주유소	태성아파트
벤젠	불검출	불검출	불검출	0.015
톨루엔	불검출	불검출	불검출	1
에틸벤젠	불검출	불검출	불검출	0.45
크실렌	0.005	0.005	0.005	0.75
TPH	불검출	불검출	불검출	1.5
카드뮴	불검출	불검출	불검출	0.01
비소	불검출	불검출	불검출	0.05
시안	불검출	불검출	불검출	0.01
수은	불검출	불검출	불검출	0.001
유기인	불검출	불검출	불검출	0.005
페놀	불검출	불검출	불검출	0.005
납	불검출	0.005	불검출	0.1
6가크롬	불검출	불검출	불검출	0.05
TCE	불검출	불검출	불검출	0.03
PCE	불검출	불검출	불검출	0.01
1,1,1-TCE	불검출	불검출	불검출	0.15