	2021. 7. 21.(수) 석간용
	이 보도자료는 2021년 7월 21일 06:00부터 보도할 수 있습니다.
					보도자료
담당부서 :		소방재난본부 가스위험물안전팀		가스위험물 안전팀장	정 재 홍	3706-1530
				담 당 자	전 한 곤	3706-1532
					엄 태 철	3706-1535
사진있음 ■			매수 : 4매	관련 홈페이지 (서울시웹하드)	“시 대변인실 배포”
서울시, 자동차공업사 위험물 저장․취급 실태 불시단속…139개 업체 적발 - 최근 5년간 자동차공업사 화재 총 77건 중 위험물 관련 21건(27.3%) 발생 - 5월 17일부터 6월 25일까지 358개소 불시단속, 147건 위법사항 확인 - 위험물안전관리 조례 소량위험물 저장․취급장소의 시설기준 위반이 가장 많아

□ 서울시 소방재난본부는 ‘자동차공업사 내 위험물 저장․취급 실태를 불시단속하여 139개소에서 147건의 위법사항을 적발하였다.’고 21일(수) 밝혔다.

□ 소방재난본부에 따르면 최근 5년간 서울시 자동차공업사에서 발생한 화재는 총 77건이었다. 그 중 도장작업 등 위험물이 직접적 원인이 된 화재가 9건이며 위험물에 의해 확대된 화재도 12건이 발생하여 위험물 관련 화재가 자동차공업사에서 발생한 전체 화재의 27.3%를 차지했다.

□ 실제로 2019년 10월 송파구의 한 자동차공업사에서 자동차 도색작업 중 확산된 유증기로 화재가 발생하여 관할 소방서의 소방력이 총동원되고도 1시간이 경과하여 화재가 진화된 사례가 있었다.

□ 이러한 위험성을 고려하여 소방재난본부는 지난 5월 17일부터 6월 25일까지 서울시에 등록된 자동차공업사(수입자동차정비업체 포함) 358개소에 대해  불시 위험물 저장·취급실태 검사를 실시하였다.

□ 해당 업체들을 단속한 결과 139개소의 업체에서 147건의 위법사항을 적발하였다.

□ 주요 위반 사례로는 서울시 위험물안전관리 조례 소량위험물 저장·취급장소의 시설기준 위반이 가장 많았고 그 외에 위험물 운반용기 표시 위반, 주변 가연물 적치, 표지판 기재사항 불량, 소화기 충압 불량 등이었다.

○ 성북구 00공업사는 자동차 도장용 페인트를 창고(사진 1)에 무단으로 보관하여 서울시 위험물안전관리 조례에서 규정한 소량위험물 옥내저장소 저장·취급장소의 시설기준을 위반

○ 서대문구 00공업사는 자동차 엔진 오일(사진 2)의 용기에 위험물 표시 없이 취급하여 위험물안전관리법 시행규칙 내 위험물의 운반기준을 위반

○ 구로구 00공업사는 페인트류를 1층 창고(사진 3)에 무단으로 보관하여 서울시 위험물안전관리 조례에서 규정한 소량위험물 옥내저장소 저장·취급장소의 시설기준을 위반

○ 강서구 00공업사는 자동차 엔진 오일을 1층 작업장(사진 4)에 무단으로 보관하여 서울시 위험물안전관리 조례에서 규정한 소량위험물 옥내저장소 저장·취급장소의 시설기준을 위반

○ 이외에도 단속반은 위험물 빈 용기의 외부 이동 조치(사진 5), 폐유 저장장소 주변의 가연물 제거(사진 6), 위험물 저장장소 표지판 기재사항 수정(사진 7), 위험물저장장소 소화기 충압 불량(사진 8)에 대한 현지시정 등의 조치를 취했다.

□ 소방재난본부 관계자는 “오일류, 페인트류, 첨가제, 폐유 등 자동차 공업사에서 취급하는 화학물질은 위험물에 해당하는 경우가 다수여서 대형화재로 확대될 가능성이 높다.”며 “위험물을 일정 수량 이상 저장·취급하는 경우에는 관할 소방서의 허가를 받고 적법한 저장시설을 갖춰줄 것”을 당부했다.

○ 또한 지정수량 미만 소량 위험물의 경우에는 허가 사항은 아니지만 서울시 위험물 안전관리 조례의 소량 위험물 저장·취급장소의 시설기준에 맞게 저장·취급해야 한다.

□ 최태영 서울소방재난본부장은 “위험물은 소량이어도 대형화재로 이어질 수 있는 만큼 철저한 관리가 필요하다.”며 “앞으로도 지속적인 단속 등을 통해 위험물 안전관리 실태를 개선해 나가겠다.”고 밝혔다.

붙임 : 위반사례(사진)

주요위반사례 사진

<사진1> 성북구 00공업사	<사진2> 서대문구 00공업사
<사진3> 구로구 00공업사	<사진4> 강서구 00공업사
<사진5> 위험물 빈 용기 외부 이동 조치	<사진6> 폐유 저장장소 주변 가연물 제거
<사진7> 위험물저장장소 게시판 기재사항 수정	<사진8> 위험물저장장소 소화기 불량 교체