		2020. 04. 02(목) 석간용
		이 보도자료는 2020년 4월 2일 오전 06:00부터 보도할 수 있습니다.
						보도자료
담당부서 :	상수도사업본부 생산부				생산부장	서대훈	3146-1301
					기전설비과장	조성태	3146-1330
					담당주무관	김영준	3146-1332
					관련 홈페이지	http://arisu.seoul.go.kr
사진없음 □	사진있음 ▣			쪽수 : 5쪽
서울시, 코로나19 대응 단계별 '상수도 비상운영체제' 가동 - 최악의 시나리오 가정한 선제적 대비책…어떤 위기상황에도 수돗물 안정적 생산‧공급 - 수돗물 생산 공정 실시간 감시‧제어 시설 6개 아리수정수센터 ‘중앙제어실’ 이중화 구축 - 인력 공백 없도록 타기관 전출자‧퇴직자 등 활용 총 249명 대체 인력풀 구성

□ 서울시가 코로나19 확산에 따른 위기상황이 발생하더라도 단수 없이 수돗물을 안정적으로 생산‧공급할 수 있도록 서울 전역 6개 아리수정수센터에서 ‘상수도 비상운영체제’를 가동 중이라고 밝혔다.

○ 서울시에 있는 6개 아리수정수센터(광암, 구의, 뚝도, 영등포, 암사, 강북)는 하루 평균 320만 톤의 물을 생산해 천만 서울시민에게 공급하고 있다.

□ 비상운영체제는 직원들이 코로나19에 감염됐을 때를 가정해 1단계(센터 일부 직원 자가격리 시), 2단계(확진자 발생 시)로 운영된다. 시는 비상상황에 대해 이와 같은 대비를 완료하고, 실제 상황이 발생했을 때 비상운영체제를 즉시 가동한다.

□ 정수센터 일부 직원이 자가 격리에 들어가는 경우는 물론, 수돗물 생산 공정을 실시간 감시‧제어하는 핵심 시설인 ‘중앙제어실’ 근무자가 코로나19에 감염돼 시설을 폐쇄해야 하는 최악의 시나리오를 설정하고, 이에 수반되는 문제들을 검토해 대응책을 선제적으로 마련한 것.

□ 이를 위해 중앙제어실 폐쇄 시 대체 이용할 수 있는 비상 중앙제어실을 임시로 구축하고, 퇴직자 등으로 구성된 대체 인력풀 총 249명 구성도 완료했다.

□ 시는 중앙제어실은 실시간 물 사용량을 예측해 생산량을 관리하고 있기 때문에 잠시라도 운영을 중단할 경우 수돗물 생산‧공급에 큰 문제가 있는 만큼 공백 없는 운영에 초점을 뒀다고 설명했다.

□ 1단계(정수센터 일부 직원 자가격리 시) : 근무시설을 청소‧소독한다. 인력은 현재 인원 중 근무 일정을 조정하는 방식으로 운영한다. 중앙제어실의 경우 4조 근무를 3조 근무로 조정한다.

○ 단수 없이 안전한 수돗물 공급을 위해 중앙제어실엔 현재 169명의 근무자가 4조 2교대로 365일 24시간 빈틈없이 일하고 있다.

□ 2단계(확진자 발생 시) : 확진자 발생으로 중앙제어실이 폐쇄될 경우 6개 아리수정수센터에 별도로 구축한 비상 중앙제어실을 운영한다. 다수가 격리돼 인력이 부족할 경우 타 기관 전출자‧퇴직자 등을 활용해 비상 대체 인력 총 249명을 투입한다.

○ 정수센터 업무는 수처리에 대한 경험자가 아니면 공정을 이해하기 어려워 중앙제어실 업무에 대한 이해가 있는 전출자와 퇴직자를 인력풀로 구성했다.

○ 249명은 중앙제어실 124명, 안전관리자 55명, 실험실요원 70명이다.

- 중앙제어실 : 조편성 조정, 타기관 전출자, 퇴직자 지원

- 안전관리자 : 전기, 가스분야 타기관 전출자, 퇴직자 지원

- 실험실요원 : 정수센터, 물연구원 연구사 지원

□ 한편, 시는 정수센터 견학 프로그램 잠정 중단, 일반인 출입 통제, 시설 출입 관계자들에 대한 발열체크 등을 통해 정수센터 내 감염병 발생‧확산을 철저히 예방하고 있다.

□ 백 호 서울시 상수도사업본부장은 “상수도 비상운영체제는 최악의 시나리오를 가정해 마련한 선제적인 단계별 대응책”이라며 “정수센터의 핵심 시설인 중앙제어실을 이중화하고, 핵심 근무 요원에 대한 대체인력수급 방안까지 마련했기 때문에 어떤 위기상황에서도 안정적으로 수돗물을 공급할 수 있다. 모두가 힘든 시기에 수돗물의 생산과 공급에는 그 어떤 불편도 발생하지 않도록 하겠다”고 말했다.

첨부 : 1. 6개 아리수정수센터 이중 중앙제어실 구축 사진

2. 아리수정수센터 제어 시스템 구성도

붙임1		6개 아리수정수센터 이중 중앙제어실 구축 사진

광암 (탈수기동)	구의 (교육장)
뚝도 (본관 회의실)	영등포 (막여과동)
암사 (1송수실)	강북 (고도운영실)

붙임2		아리수정수센터 제어 시스템 구성도