		2018. 12. 21.(금) 석간용
		이 보도자료는 2018년 12월 21일 오전 06:00부터 보도할 수 있습니다.
						보도자료
담당부서 : 물순환안전국 물순환정책과					물순환정책과장	한유석		2133-3750
					토양지하수팀장	김상동		2133-3775
사진있음 ■ 사진없음 □				매수 : 4매	담 당 자	박형수		2133-3776
용산미군기지 주변 벤젠 1,170배…서울시, 정밀조사 및 정화 촉구 - 서울시, '18년 용산미군기지 주변 오염도 조사결과 공개 ▴ 녹사평역 주변 41개 지하수 관정 중 16개 관측정에서 정화기준 초과, 벤젠은 기준치의 최대 1,170배 초과 ▴ 캠프킴 주변 21개 지하수 관정 중 11개 관측정에서 정화기준 초과, 석유계총탄화수소(TPH)가 기준치의 최대 292배 초과 - 서울시, 환경부‧미군에 기지내부 정밀조사 및 후속조치 조속실시 요청

☐ 서울시는 2018년도 용산미군기지 주변 지하수 관측정 62개소(녹사평역 41개, 캠프킴 21개)에 대한 오염도 검사결과 27개 관측정에서 지하수 정화기준을 초과하였고, 벤젠은 최대 1,170배를 초과하였으며, 자유상유류가 지속적으로 검출되었다고 밝혔다.

※ 자유상유류 : 물보다 비중이 작아 지하수면 위에 떠있는 기름

☐ 그동안 서울시는 2001년 용산미군기지 주변 녹사평역에서 유류오염 발견 이후 현재까지 용산미군기지 주변에 지하수 관측정을 설치하여 정화작업과 오염도 조사를 지속적으로 실시하고 있다.

☐ 지하수 정화작업 결과 오염도는 녹사평역 주변에서 벤젠 최고농도가 2004년 대비 40% 감소하였고, 캠프킴 주변에서 석유계총탄화수소 최고농도가 2008년 대비 95% 감소하였으나 아직도 지하수법에서 정한 정화기준을 크게 초과하고 있다.

○ 지하수 정화기준 : 벤젠 0.015㎎/L, 석유계총탄화수소 1.5㎎/L

○ 녹사평역 주변 벤젠 최고 농도 : '04년 1,956배 초과(29.354㎎/L) → '18년 1,170배 초과(17.557㎎/L)

○ 캠프킴 주변 석유계총탄화수소 최고 농도 : '08년 6,578배 초과(9,867.4㎎/L) → '18년 292배 초과(439.2㎎/L)

☐ 또한, 미군기지 주변 지하수 정화작업 추진과 병행하여 기지 외곽 민간지하수 및 지하철유출수 등 총 45개 지점에 대한 수질모니터링을 실시하여 유류오염 확산을 감시하고 있으나, 다행히 오염확산 징후는 없다.

☐ 2004년부터 미군기지 주변 유류오염 지하수에 대한 지속적인 정화작업에도 아직까지 자유상유류가 검출되고 있고, 벤젠 등 유류성분이 기준을 크게 초과하고 있다는 사실은 과거 기지 내부에 누출되었던 유류가 현재까지도 기지내부에 잔류하고 있어 지하수 유동방향을 따라 녹사평역 등 미군기지 주변지역으로 흐르고 있는 것으로 분석되었다.

☐ 배광환 물순환안전국장은 “우리시는 기지주변 정화사업과 지하수 확산 감시 모니터링은 지속하면서, 국방부, 외교부, 환경부 등 관계부처와 협의하여 반환 전 기지내부 정밀조사와 오염정화 및 SOFA 규정의 개정 등 모든 조치가 조속히 이루어질 수 있도록 노력할 것이다”라고 말했다.

참고 1	용산미군기지 주변 지하수오염도 분석 결과

❍ 녹사평역 주변(사우스포스트) 오염도 분석결과                  (단위 : mg/L)

구 분	벤 젠		톨 루 엔		에틸벤젠		크실렌		석유계 총탄화수소
	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균
정화기준	0.015		1.0		0.45		0.75		1.5
2004	29.354	1.88	17.4	2.25	1.57	0.32	8.39	1.42	65.2	3.7
2005	20.997	2.0	17.2	2.8	2.23	0.39	9.16	1.9	13.7	5.2
2006	29.229	2.363	12.2	1.12	2.88	0.27	12.71	1.39	133.2	4.4
2007	20.810	2.124	12.2	1.22	2.30	0.39	7.57	1.46	102.1	5.9
2008	28.122	2.106	10.2	0.8	1.95	0.22	8.36	1.17	81.7	3.5
2009	22.752	2.372	9.9	0.7	1.55	0.21	8.63	0.97	218.0	8.2
2010	15.556	1.325	6.6	0.5	5.41	0.23	25.76	0.95	228.1	5.6
2011	42.745	2.172	9.5	0.4	34.06	0.43	52.13	0.88	8,060.1	58.6
2012	19.671	1.537	8.4	0.4	1.21	0.06	8.77	0.38	74.4	1.7
2013	15.200	1.472	3.1	0.2	2.02	0.09	4.79	0.43	6.4	0.4
2014	8.678	0.836	3.5	0.1	1.31	0.09	4.22	0.24	56.0	0.9
2015	9.707	1.392	2.5	0.2	1.21	0.14	3.5	0.31	7.1	0.9
2016	8.811	0.532	2.0	0.08	1.27	0.07	3.9	0.2	27.7	0.5
2017	4.214	0.286	0.9	0.06	1.25	0.04	3.12	0.10	24.1	1.3
2018	17.557	0.690	1.7	0.07	1.39	0.05	4.06	0.17	21.1	1.1

❍ 캠프킴 주변                                              (단위 : mg/L)

구 분	벤 젠		톨 루 엔		에틸벤젠		크실렌		석유계 총탄화수소
	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균
정화기준	0.015		1.0		0.45		0.75		1.5
2008	16.680	4.100	145.7	21.2	271.46	45.60	813.35	158.99	9,867.4	1,050.7
2009	0.003	0.001	0.1이하	0.1이하	0.62	0.03	0.12	0.01	4,315.0	281.0
2010	0.007	0.001이하	0.1이하	0.1이하	0.69	0.04	0.22	0.01	2,382.0	200.7
2011	0.004	0.001이하	0.1이하	0.1이하	0.06	0.01이하	0.02	0.01이하	1,436.8	77.7
2012	0.010	0.001이하	0.1이하	0.1이하	0.01	0.01이하	0.01이하	0.01이하	966.2	48.9
2013	0.006	0.001이하	0.1이하	0.1이하	0.01	0.01이하	0.01	0.01이하	1,821.7	42.5
2014	0.008	0.001이하	불검출	불검출	0.023	0.01이하	0.037	0.01이하	6,651.3	119.3
2015	불검출	불검출	0.1이하	0.1이하	0.154	0.01이하	0.062	0.01이하	12,950	335.1
2016	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.018	0.01이하	768.7	20.4
2017	0.001	0.001이하	0.033	0.1이하	0.011	0.01이하	0.005	0.01이하	1,377.0	47.5
2018	불검출	불검출	0.001	불검출	0.001	불검출	0.001	불검출	439.2	21.1

참고 2	용산미군기지 주변 자유상유류 수거 사진