				설명자료
담당부서 :	서울교통공사 보건환경처		보건환경처장	조진환	6311-9500
			공기질관리팀장	이운영	6311-9515
			담 당 자	최순기	6311-9516
사진없음 ■	사진있음 □	쪽수 : 4쪽	관련 홈페이지	www.seoulmetro.co.kr
서울지하철 절반 미세먼지‘나쁨...마스크 써야 할 수준 (2018.10. 9. SBS)

	< 주요 설명내용 >
□ 절반 넘는 곳에서 미세먼지 농도가 “나쁨” 수준이었다는 보도 관련 - 보도된 미세먼지 농도 “나쁨” 수준은, 환경부에서 대기오염으로부터 국민의 피해를 예방하기 위해 행동지침으로 제시한 대기오염도 표현방식인 ‘통합대기환경지수’이며 (붙임1), 지하역사 미세먼지 농도는 행동지침이 아닌 법에서 정하는 기준을 토대로 관리하고 있음. - 공사는 ‘실내공기질관리법’에서 정하는 미세먼지 관리기준인 150㎍/㎥ 보다 강화된 ‘서울시 환경 기본 조례’ 기준(140㎍/㎥)을 적용하여 관리하고 있으며, 모든 역사에서 기준치 이하로 나타나고 있음. □ 지상의 미세먼지 평균 농도의 2배쯤 되는 거라는 보도 관련 - 미세먼지는 입자상물질로서 중력의 영향을 받아 통상 높은 곳 보다는 낮은 곳에서 농도가 높게 나타나고 있음. - 대기 측정소는 지상에서 20m 이내에 위치하고 있으며 지하역사는 심도가 깊은 약 20m 이하의 지점에서 측정하여, 지하역사 미세먼지 농도가 지상에 비해 높게 나타나는 한계는 있음.

□ 지난 3년간 지하철역 미세먼지 평균 농도는 전혀 개선되지 않고 있다는 보도 관련

- 서울교통공사에서는 노후 환기시설 교체, 역사 청소 확대 실시 등 미세먼지 개선 노력으로, 최근 3년간 지하역사 미세먼지 농도는 약 4.8% 감소한 것으로   나타났음 [’15년(87.3㎍/㎥) → ’17년 (83.1㎍/㎥)]

- 서울교통공사는 환경부 및 서울시와 공동으로 제3차 지하역사 공기질 개선대책(’18. 3. 27.)을 마련하여 추진중으로, ’19년도부터 노후 환기설비 교체, 자동측정망설치 등의 국고지원 사업을 추진할 예정임.

- 또한, 전동차 객실내 미세먼지 농도를 저감하기 위하여 신조전동차에 대해 공기질 개선 장치를 확대 설치하고 기존 전동차에 대해서도 ’19년도부터 4년간 연차적으로 설치할 예정임.

-  특히, 올해 수유역에 고성능공기청정기 16대를 시범 설치하였고, ’19~’22년까지 254개 전 역사에 단계적으로 설치할 계획이며, 금년부터 서울시 디지털재단과 한국정보화진흥원과 협력하여 실내공기질 측정데이터 분석을 토대로 미세먼지 농도를 예측하고 사전에 대응하는『스마트 공기질관리 시스템』을 개발하고 있어 미세먼지 농도는 한층 개선될 것으로 기대하고 있음.

붙임 1. 통합대기환경지수 1부.

2. 실내공기질 측정결과 1부.  끝.

<붙임 1>

통합대기환경지수

○ 환경기준

구 분	좋음	보통	나쁨	매우나쁨	점검중
상징색	파랑	초록	노랑	빨강
RGB Code	0000FF	00FF00	FFFF00	FF0000
픽토그램
PM-2.5(㎍/㎥)	0~15	16~50	51~100	101이상	점검중
PM-10(㎍/㎥)	0~30	31~80	81~150	151이상	점검중
O3(ppm)	0~0.030	0.031~0.090	0.091~0.150	0.151이상	점검중
NO2(ppm)	0~0.030	0.031~0.060	0.061~0.200	0.201이상	점검중
CO(ppm)	0~2.00	2.01~9.00	9.01~15.00	15.01이상	점검중
SO2(ppm)	0~0.020	0.021~0.050	0.051~0.150	0.151이상	점검중

○ 지수구간별 개요

지수구간	지수구분	구 간 의 미
A	좋음	대기오염 관련 질환자군에서도 영향이 유발되지 않을 수준
B	보통	환자군에게 만성 노출시 경미한 영향이 유발될 수 있는 수준
C	나쁨	환자군 및 민감군에게 유해한 영향이 유발될 수 있는 수준 환자군 및 민감군(어린이, 노약자 등)에게 유해한 영향 유발, 일반인도 건강상 불쾌감을 경험할 수 있는 수준
D	매우나쁨	환자군 및 민감군에게 급성 노출 시 심각한 영향 유발, 일반인도 약한 영향이 유발될 수 있는 수준
E		환자군 및 민감군에게 응급 조치가 발생되거나, 일반인에게 유해한 영향이 유발될 수 있는 수준

<붙임 2>

실내공기질 측정결과

□ 연도별 지하역사 공기질 측정결과

구 분	유지기준(1회/년)				권고기준(1회/2년)
	미세 먼지	이산화 탄소	폼알데 하이드	일산화 탄소	이산화 질소	라돈	휘발성 유기화합물	석면	오존
기준치	150 ㎍/㎥	1,000 ppm	100 ㎍/㎥	10 ppm	0.05 ppm	148 Bq/㎥	500 ㎍/㎥	0.01 개/cc	0.06 ppm
‘14년	86.3	548.3	20.9	1.1	-	-	-	-	-
‘15년	87.3	519.4	12.1	0.8	0.027	22.5	143.3	0.01미만	0.011
‘16년	84.1	561.5	12.9	0.9	-	-	-	-	-
‘17년	83.1	543.3	8.0	0.7	0.027	28.8	63.4	0.01미만	0.016
‘18년	측 정 중				-	-	-	-	-