■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제11호서식]
구급차 교대 및 일일 점검일지
										(앞쪽)
소속		노원소방서 공릉119안전센터				차 량 번 호				998버8917
						장비운용자		전일 근무자		정재원
								당번 근무자		박장현
						장비관리자		1팀장		02/17 김성혁
□ 점검결과
점검 구분	점검항목			점검내용			점 검 결 과
교대 점검	외관		상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수			개		x
			차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수			개		x
	누유·누수· 누기		오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적			유[O]무[X]		x
	시동		시동	시동			가[O]부[X]		o
			계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)			개		x
	제동장치		제동장치	정지 시 밀림			유[O]무[X]		x
			주차제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림			유[O]무[X]		x
	통신		무전기	교신상태			가[O]부[X]		o
			블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태			가[O]부[X]		o
			영상전송장치	작동상태			가[O]부[X]		o
일일 점검	타이어		타이어 상태	타이어 변형 및 마모상태			유[O]무[X]		x
				공기압력 및 휠너트 체결상태			적[O]부[X]		o
	배터리		배선체결	단자ㆍ배선 체결			적[O]부[X]		o
	장치 성능		경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)			개		x
			사이렌	음량 크기ㆍ제어성			적[O]부[X]		o
			인버터	작동상태			가[O]부[X]		o
	특장		상부 조명등	작동상태			가[O]부[X]		o
			발판	훼손 및 작동상태			가[O]부[X]		x
			오존소독기	작동상태			가[O]부[X]		o
			환풍기	작동상태			가[O]부[X]		o
			장비별 특성에 따라 추가
□ 결과조치
날짜			부적합 사항					조치사항			장비관리공무원
			항목		내용
2021.11.28.			조향		전방 좌측 타이어 웜기어 파손			금일 공휴일로 수리 불가			김광진
2021.12.2.			시동, 본넷소음		시동 불안정, 본넷 소음			이동정비반 점검한바 운행불가함			김광진
2021.12.6.			시동, 본넷소음		시동 불안정, 본넷 소음			시동 – 시동 안정(특이사항 없음) 소음 - 무상으로 수리완료(조정)			박경화

2021.12.13.			엔진오일(103,860)교환,(오일,에어,에어컨)필터교환,(주)배터리교환,(미등,더블)전구교환,(전)브레이크패드교환,스캔점검(soot20.8→2), 스노우타이어 장착(뒷바퀴 2짝)	김광진
2021.12.29	엔진	운행 중 시동이 저절로 꺼지면서 차량이 멈춤. 시동을 걸었으나 다시 걸리지 않음.	북부서비스센터로 견인하여 차후 수리예정	박경화
2022.1.26	엔진	운행 중 시동이 저절로 꺼지면서 차량이 멈춤. 시동을 걸었으나 다시 걸리지 않음.	남부보링 정비업체 입고하여 수리완료(엔진 보링 및 흡기 매니폴더교체)	박경화
2022.2.15.	시동, 본넷 소음	시동 불안정 및 본넷 소음	백마 카센터로 견인하여 차후 수리 예정	박장현
	누유	바닥에 오일 누유
2022.2.16.	시동, 본넷 소음, 누유	시동 불안정 및 본넷 소음, 바닥 오일 누유	타이밍 체인 교체, 워터펌프 교환, 크랭크 리데나 교환, 엔진오일 팬 씰링 작업 등	박장현

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요