	동작소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	건축공사장 및 지하시설물 소방안전대책 알림

1. 관련근거

가. 서울특별시 예방과-9169(2014.4.25.)호 “건축공사장 및 지하시설물 소방안전대책 알림”

나. 2014. 주요업무계획 “공사장 및 지하시설물 재난안전관리 강화”

2. 용접작업·위험물 사용 등으로 인해 화재위험이 매우 높은 건축공사장과 도시기반시설인 지하시설물에 대해 다음과 같이 「건축공사장 및 지하시설물 소방안전대책」을 시행하니, 추진 부서에서는 자체계획을 수립·시행하여 화재피해저감에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 추진기간 : 2014. 5월 ~ 2015. 3월

나. 대    상 : 40개소(지하역사 13, 지하구 3, 공사장 24)

다. 주요 추진사항

○ 건축공사장 안전관리

- 임시 소방시설 설치 적극 지도(연면적 5천㎡ 또는 11층 이상) : 예방팀

- 착공신고대상 소방안전교육(연면적 5천㎡이상) : 예방팀

- 우레탄 발포 및 용접․용단작업 시 사전신고제 확행(연면적 1만㎡ 이상)  : 예방팀

- 공사장 화재감시자 지정, 운영(연면적 5천㎡ 이상) : 예방팀

- 상주 감리대상 불시 현장확인(연면적 3만㎡ 이상) : 예방팀

- 위험물 저장·취급 실태 정기 단속(연면적 2천㎡ 이상) : 위험물안전팀

○ 지하시설물 화재예방활동 강화

- 소방특별조사(지하역사, 지하구) : 검사지도팀

- 지하역사 승강장 스프링클러 조기 설치 유도 및 확인 : 예방팀

- 11시 9분 화재예방 방송 정례화(지하역사) : 예방팀

○ 소방안전관리 능력 향상을 위한 관계인 관심 유도

- 공사장 관계자 간담회 개최(연면적 5천㎡ 이상 공사장) : 예방팀

- 「소방안전관리위원회」 구성·운영(지하역사, 지하구) : 예방팀

- 대형 공사장 화재예방 순찰(연면적 1만㎡ 이상 공사장) : 각 119안전센터

○ 유사시 피해 최소화를 위한 현장대응능력 강화

- 지하시설물별 맞춤형 대응 훈련(지하역사, 지하구) : 현장지휘대

- 대형 공사장 현지적응 훈련(연면적 5천㎡ 이상 공사장) : 현장지휘대

라. 추진결과 제출 : 매분기 익월 3일한

붙임  1. 건축공사장 및 지하시설물 소방안전대책 1부.

2. 건축공사장 화재예방 메뉴얼 1부.

3. 공사장 및 지하시설물 현황 1부.  끝.

업무일몰일 : 2015. 3. 31.

	동작소방서장
수신자	소방행정과장,현장지휘대장,동작119안전센터장,노량진119안전센터장,상도119안전센터장,백운119안전센터장,구조대장
담당자			예방팀장			예방과장			소방서장
협조자
시행	예방과-5389	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1195	/전송	02-846-1194	/	pjw17@seoul.go.kr	/	비공개