의 견 서

▣ 건  명 : 노면결빙 방지시설 검토(월드컵대교남단 연결로 및 접속교 보완설계 )

▣ 의견서(교량안전과)

항 목	의 견 서	비 고
노면결빙 방지시설 검토 (유지관리 고려)	① 융설액분사방식을 적용할 경우 콘크리트 교량구조물에 대한 내구성 확보를 위해 아래 사항 검토 보완 필요 - 철근콘크리트 구조물에 염해가 최소화 될 수 있는 저염도 및 친환경 염수 사용 - 염수 분사에 따른 콘크리트 구조물에 염해발생이 예상되므로 융설액 분사장치 설치 전에 내염대책 수립 필요 · 염수비산에 따른 노면 측구, 연석, 신축이음하부의 교각 코핑부 및 기둥부의 콘크리트 구조물에 대한 내염 대책 수립 필요 ※ 제설제에 의한 교각 코핑부 및 교각 기둥부에 철근 부식이 발생한 사례 있음 - 유지관리중 염수분사 한 도로면이 미끄러워 교통사고 발생위험이 있으므로 분사된 염수의 원활한 배수가 되도록 설계 반영 필요 · 살포된 염수의 원활히 배수를 위한 설계 반영 [ 적정 배수구 규격(크기), 위치, 설치 수량 등] - 신축이음장치는 비배수형 적용 검토하고, 부득이 배수형 적용시에는 신축이음하부 우수받이(빗물받이) 설치 요구 됨 · 교량구간 신축이음부는 체수된 염수가 배수구를 통해 빨리 배출될 수 있도록 집수배수관 설치 설계 반영 ② 전기융설시스템을 적용할 경우에는 유지관리중 재포장시 전기융설시스템 손상 및 교통하중에 의한 파손우려가 있으므로 설계시 이에 대한 면밀한 검토가 요구 됨 ③ 방설캐노피는 본 교량은 고가 교량으로써 유지관리에 어려움이 많을 것으로 사료되어 본 교량에는 적정하지 않은 것으로 판단 됨
기 타	○ 향후 제설용 노면결빙 방지시설을 유지관리할 강서도로 사업소(도로보수과)의 의견도 추가로 수렴 필요