입목본수도 조사방법

1. 입목본수도의 정의

현재 자라고 있는 입목의 본수나 재적을 그 임지의 적절한 본수나 재적에 대한 비율(백분율)로 나타낸 것임.

2. 입목본수도 조사방법

가. 조사대상지를 현지 답사하여 구획을 확인하고, 경계를 표시한다.

나. 조사구역의 입목을 전수조사 한다.

(1) 조사야장 양식

흉고직경 (단위 : cm)	총계	수 종		수 종		비고
		측정본수	계	측정본수	계

(2) 조 편성

기장자 1명에 측정자 1～2명으로 1조를 편성함을 원칙으로 한다.

(3) 기재요령

(가) 흉고직경(가슴높이직경)은 입목본수기준표의 기준에 따라 기재한다.

(나) 수종이 2개 수종 이상일 때에는 예시와 같이 수종별로 구분한다.

(다) 측정본수는 정(正)자로 표시한 후 합계를 계산한다.

(4) 흉고직경 측정

(가) 흉고직경의 측정은 경사지에서는 위쪽에서, 평지에서는 임의의 방향에서 지상 1.2미터(가슴높이)의 높이를 측정한다. 측정은 교목, 관목을 구분하지 않고 수고 1.2미터 이상인 모든 수목을 대상으로 한다.

(나) 지상 1.2미터의 위치가 측정자의 신체 어느 부분인가를 미리 조사해 두어야 한다.

(다) 흉고점의 하부에서 수간이 분지되어 있으면 각각의 본으로 간주하여 따로 측정하고 흉고점보다 상부에서 분지되어 있으면 1본으로 간주한다.

(라) 흉고점에 혹 또는 옹이 등이 있을 때에는 이 점 상하의 흉고직경을 측정하여 평균치를 사용한다.

(마) 수목이 많아 측정대상 수목에 대해 혼동의 우려가 있을 경우에는 오차가 발생하지 않도록 측정한 수목을 분필, 노끈 등을 이용하여 표시하여야 한다.

(5) 산출방법

(가) 측정이 끝나면 각 수종의 직경별 본수에 평균직경을 곱하여 직경 소계를 구하고 직경 소계를 합산하여 직경 총계를 구한다.

(나) 직경 총계를 대상지의 전체 본수로 나누어 평균 흉고직경을 구한다.

(다) 입목본수기준표에 의거 대상지 수목의 평균 흉고직경에 해당되는 ha당 정상 입목본수를 ㎡당 입목본수로 환산한다.

(라) 대상지 정상 입목본수(본) = 대상지 면적(㎡) × 본/㎡

(마) 입목(본수)도(%) = [eqn: {대상지~현재~생육본수}over{대상지~정상~입목본수}times100]

3. 입목본수 기준표

(예시)

흉고직경 (평균흉고직경) (단위 : cm)	ha당 정상 입목본수 (단위 : 본)	흉고직경 (평균흉고직경) (단위 : cm)	ha당 정상 입목본수 (단위 : 본)	흉고직경 (평균흉고직경) (단위 : cm)	ha당 정상 입목본수 (단위 : 본)
3 미만 (2) 3이상 5미만 (4) 5이상 7미만 (6) 7이상 9미만 (8) 9이상 11미만 (10) 11이상 13미만 (12) 13이상 15미만 (14)	3,000 2,350 2,040 1,740 1,400 1,150 980	15이상 17미만 (16) 17이상 19미만 (18) 19이상 21미만 (20) 21이상 23미만 (22) 23이상 25미만 (24) 25이상 27미만 (26) 27이상 29미만 (28)	820 730 630 570 510 470 430	29이상 31미만 (30) 31이상 33미만 (32) 33이상 35미만 (34) 35이상 37미만 (36) 37이상 39미만 (38) 39이상 41미만 (40) 41이상 (42)	390 360 330 300 280 260 240

가. 매목조사야장

조사일

조사자  직, 성명                 (인)

흉고직경 (단위 : cm)	총계	잣나무		단풍나무		비고
		측정본수	계	측정본수	계
7이상 9미만 9이상 11미만 11이상 13미만 13이상 15미만 15이상 17미만 17이상 19미만 계	25 21 15 6 1 1 69	正正正正正 正正正正一 正正 一	25 21 10 1 57	正正一一	5 5 1 1 12

나. 입목본수도 산출

평균흉고직경 수종		총계	8cm	10cm	12cm	14cm	16cm	18cm
잣나무	본수	57	25	21	10	1
	직경소계	544	200	210	120	14
단풍나무	본수	12			5	5	1	1
	직경소계	164			60	70	16	18
총계	본수	69	25	21	15	6	1	1
	직경소계	708	200	20	180	84	16	18

○ 대상지 면적 : 1,000㎡

○ 평균 흉고직경 : 708cm÷69본 = 10.3cm ≒ 10cm

○ 10cm, 1ha당 정상 입목본수 : 1,400본(㎡당 0.14본)

○ 대상지 정상 입목본수 : 1,000㎡×0.14/㎡ = 140본

○ 입목본수도 : (69본÷140본)×100 = 49.3%

※ 위 표준안을 그대로 적용하기 어려운 경우에는 지자체 실정에 따라 측정대상에서 관목 제외, 일정 직경 미만(ex. 직경 3㎝ 미만) 제외 등 일부 표준안과 달리 적용할 수 있음.