〔붙임 2]

해빙기 대비 점검 착안사항

해빙기 대비 주요점검 항목

■ 해빙기 주요 사고 원인

○ 땅속 얼음이 녹아 지반이 풀려 건물의 기초 침하 및 균열․붕기 사고 초래

- 토류벽 및 절취사면, 벽, 석축 등 토사 및 암반 붕괴

- 콘크리트 타설시 지반의 압밀 침하 ․ 다짐불량, 슬라브 하중과다 등으로 인한 붕괴

- 기초구조물 침하파괴 : 교각 기초의 침하파괴, 건축물의 변형 파괴 등

- 암반지지 기초가 아닌 경우의 교각 등 시설물의 변형

- 지하 매설물의 침하 파손

■ 해빙기 대비 사전준비 및 계획수립 여부

○ 현장 상황에 따른 해빙기 공사장 관리 계획서 수립 및 이행 여부

○ 공사장내 재난위험시설(교량, 터널, 축대, 옹벽 등)에 대한 안전점검 실시 여부

■ 주요 점검사항

○ 사면 붕괴, 토석낙하 위험 개소에 흙막이 지보공 설치 또는 근로자 출입금지

○ 동결지반의 융해시 지하수 및 지표수의 지반침투에 대비한 배수로 설치

○ 토류벽 배면에 지반 동결 융해에 따른 토압 증감 우려가 있으므로 배수처리

계획 수립 및 철저한 계측관리 시행

○ 겨울철 온도변화 및 폭설로 가시설 부재의 변형․탈락 여부

○ 해빙기 매설물 안전상태 확인을 위한 일상 순회점검 실시

○ 콘크리트 강도가 현저히 저하되거나, 혹한기 시공으로 동해가 발생한 구조물 등

○ 동바리, 거푸집 패널 등의 설치 상태(특히 밑받침 부분의 지반상태 점검․보완)

■ 현장별 점검사항

○ 건설공사장

- 공사현장의 계측관리 확인 및 흙막이 띠장 연속성 유지 여부

- 동바리 등 가설물의 변형, 뒤틀림 여부 및 낙하물 설치 상태 확인

- 경사면 상단에 차량운행, 자재 적재 등으로 인한 과다 하중 여부 및

공사현장의 토질별, 암별 적정 구배 준수 여부

- 배수로 설치 여부

- 공사장 주변건물의 부동침하 및 균열 여부

- 지하매설물 이설 공사는 관계기관의 입회하에 실시

○ 옹벽, 축대 등

- 전면부 배부름, 균열상태 확인

- 빗물 누수, 배수공 막힘, 배수시 흙모래의 유출 등

- 굴착공사 등으로 인한 위험요소 발생 여부

○ 하천, 웅덩이 등

- 취약시설에 대한 위험 경고 표지판과 안전선 설치

- 공사장 주변 웅덩이에 안전망 설치

○ 중단된 공사현장

- 타워크레인의 안전관리 강화 여부

- 낙하물 방지망 수평버팀대 등의 안전조치 상태 확인

- 지하 굴착 공사장의 붕괴 위험 예측을 위한 계측관리 확인

- 각종 장비․자재의 정리 정돈 및 안전담당자 지정, 현장 순찰

- 공사장 무단출입 통제를 위한 안전휀스 및 경고물 설치

■ 공사 현장 주변 관리 상태

○ 절개지, 급 경사지, 위험 축대, 담장 등 관리 상태

○ 공사장 주변 및 도로 안전시설 상태

- 각종 안내표지판 설치 등 통행 안전대책

- 기타 공사장 주변 정리 정돈(각종 폐기물 ․ 폐자재 반출 및 자재 정리정돈)

○ 공사장 주변 시민안전대책 강구 및 현장민원 발생 여부

○ 감리자 상주 및 책임감리원 또는 현장소장의 근무자 교육 여부 등

○ 고공 장비 안전관리 실태

○ 위험물 관리 상태 및 기타 화재발생 요인 등

- 공사장내 인화성 물질 등의 분리 보관 및 화기로 부터 충분한 거리 이격 등

- 화기취급 장소 및 전기, 가스, 유류 등 사용장소의 적정여부

- 용접기 전격방지기 설치 및 접지상태, 용접 시 인화성․폭발성 물질 격리

- 소화기 비치 장소의 적정여부 및 충약, 작동여부

- 방화관리책임자 지정 등 방화관리체계 유지 여부

■ 공사현장의 감전재해 예방조치

○ 임시 전기설비 등에 대한 충전부 절연, 외함 접지, 잠금장치, 누전차단기 작동 상태 등

○ 이동용 조명기구 및 매달기식 전등의 보호망 유무

○ 이동전선 및 가설배선 상태 점검

- 작업장 바닥에 전선방치, 배선의 가공설치 등 전선 정리정돈 상태

- 충전부 노출 및 문어발식 배선 유무

- 전선의 노후화 및 피복 손상 유무, 가공선로 보호카바 설치 상태

■ 작업안전수칙 준수 여부

○ 작업전 안전점검 및 작업 후 정리정돈

○ 작업장 안전통로 확보

○ 개인보호구 착용

- 특히, 환기 불량 밀폐장소에서 작업시 환기조치 및 호흡용 보호구 착용

○ 전기활선 작업 중 절연용 방호기구 사용

○ 기계, 설비 잠금장치 실시, 절단기, 둥근 톱 등에 방호장치 설치

○ 유해, 위험 화학물질 경고 표시

○ 고소 작업시 추락방지용 안전망 및 안전난간 등 안전시설 설치

■ 기타 : 지난 점검시 지적사항에 대한 적정 이행 여부