충정로역 4번출구앞 동공 굴착결과

’15년 노면하부 동공탐사용역 중 발견한 서소문로(NJU-05) 동공 위치 포장두께가 얇아 긴급 굴착조사하고 그 결과를 보고드림.

□ 개    요

○ 일    시 : ’16. 3. 28(월) 18:06 ~ 21:45

○ 장    소 : 서소문로, 충정로역 4번출구앞 2차로, 중구 쌍림동 500

○ 추진경위

- 동공탐사 업체에서 동공 천공결과 포장층 두께가 얇고 긴급복구가 시급함을 통보(3.28)

- 즉시 서부도로사업소 기동반에서 인력 굴착조사 하였으나, 동공이 깊게 연결되어 있어 추가 조사를 못하고 응급복구 조치함.(1차)

○ 현장참여 : 서부도로사업소 박흥권, 도로관리과 최연우, 최현

○ 긴급굴착･복구 : 서부도로사업소

○ 인원･장비 : 포크레인1, 덤프트럭2대, 포장장비(콤비롤러,스키드로우더),

싸인보드 2대, 작업원 4명

○ 굴착규모 : 폭 0.6m, 연장 0.6m, 깊이 1.7m

○ 탐지동공규모(NJU-05) : 가로 0.7m, 길이 1.1m, 깊이 1.28m(토피 0.1m)

○ 위치도

□ 2차 굴착 조사결과

○ 동공규모 : 폭 0.6m, 연장 2.0m, 동공높이 0.6(토피 1.2m)

○ 동공원인

- 굴착결과 폐 아스팔트포장 덩어리들이 상당수 매립되어 있음

- 매립된 I형 강재파일 간격은 2m이며, 1경간 2m구간에 동공이 형성됨

- 매립된 강재와 폐 아스팔트포장 덩이리가 많이 매립되어 되메우기 및 다짐이 불량하여 동공이 발생함

※ 굴착하여 동공을 확인하였으나 동공진행 방향으로 추가 굴착코자 하였으나 새벽시간(3시20분)으로 소음･진동 민원이 우려되어 추가 굴착은 못함(응급복구 조치 완료)

□ 향후계획

○ 금주 휴일 주간에 재굴착하여 동공부분 복구 및 안전복구 예정

첨부 : 현장조사 사진(1차, 2차) 1부.  끝.