【 태풍대비 주요 점검항목 및 점검요령 】

구분	방법	점검항목	점검요령	측정장비	점검
태양전지 어레이	점검	유리 등 표면의 파손	파손이 없을 것	육안	◎
		접속케이블의 손상 및 접속단자 풀림	접속케이블/접속단자 풀림 없을 것	육안 및 공구	◎
구조물	점검	가대의 부식 및 녹 발생	가대의 부식 및 녹 발생 확인할 것	육안	●
		가대의 고정	볼트 및 너트의 풀림이 없을 것	육안 및 공구	◎
		프레임 파손 및 변형	파손 및 두드러진 변형이 없을 것	육안	◎

※ ◎ : 중점점검대상