강남보금자리 주택사업지역 합동점검 결과

연번	현황사진	지적사항 및 조치요청	비고
1		기존 맨홀 인하 슬라브 접합부 시공 불량 (이물질 부착 등) → 이물질 제거 및 수밀 확보	기존 관로

강남보금자리 주택사업지역 합동점검 결과

연번	현황사진	지적사항 및 조치요청	비고
2		차집관로 내부 이물질(돌, 토사 등) 퇴적 → 관로 준설	기존 관로

강남보금자리 주택사업지역 합동점검 결과

연번	현황사진	지적사항 및 조치요청	비고
3		맨홀뚜껑 상부 고무코팅재 파손 및 탈리 → 맨홀뚜껑 교체	신설 관로
4		맨홀 잠금장치 방식 상이 유지관리 곤란 → 맨홀뚜껑 교체	신설 관로

강남보금자리 주택사업지역 합동점검 결과

연번	현황사진	지적사항 및 조치요청	비고
5		맨홀뚜껑 체결 볼트 규격 상이 체결 불가 → 볼트 교체	신설 관로