서서울호수공원 재난안전표지판 설치계획

□ 설치목적

○ 서서울 호수공원 탐방객의 안전 및 신속한 구조를 위해 기존 공원시설물을 활용 산책길 재난안전판을 설치, 탐방객 위급 시 응급처치 및 인명구조장비 활용법을 안내하고 위급 시 119에 위치를 불러주면 119 출동시스템과 연동되어 신속한 구조가 이루어 질 수 있도록 하기 위함.

□ 설치개요

○ 설치위치 : 양천구 신월동 서서울 호수공원 및 인근산책로

○ 거리기준 : 기존 가로시설물 설치 거리기준 50m 준용

○ 설치수량 : 구명부환안내문 5, 응급상황대처 방법안내문 2, 경고문 4,

주의안내문, 위험표지판

서서울

호수공원

□ 설치방법

○ 호수주변 산책로 및 인근 숲길과 체육시설 주변 등 다중이용 장소

○ 사업 시행 전 설치위치 선정 및 수량과 표지판 도안 등 상호협의

○ 통상 가로시설물 설치 거리기준(50m)을 준용하되 필요 시 조정

□ 기대효과

○ 사고 시 호수 주변에 설치된 구명부환 사용법 안내로 초기인명구조

○ 위험지역안내 및 주의 경고 안내문을 통한 익수사고 등 예방

○ 응급상황대처법 안내로 재난초기 응급처치와 소생술증대 효과

□ 협조사항

○ 사업시행 전 가로시설물 설치정보(위치, 수량, 설치간격 등) 자료협조

○ 설치완료 후 소방서로 자료통보 → 소방안전지도 등록 후 활용

※ 시민의 복지증진과 쾌적한 안전문화 정착을 위하여 적극적인 협조를 바랍니다.

붙임 : 재난안전 표지판 설치시안.  끝.

서서울호수공원 재난안전 표지판 설치시안

[ 구명부환 사용법 안내문 ]

구명부환 사용법
1. 거리를 목측 하여 로프 길이를 조정한 후 요 구조자를 향하여 반쯤 구부린 자세로 선다. 2. 한손은 구명부환을 쥐고 다른 손은 로프를 잡고 다리는 어깨 넓이만큼 벌려 앞으로 내민다. 3. 이때 내민 발로 로프의 끝부분을 밟아 고정시킨다. 4. 구명부환을 던질 때에는 바람이 불어오는 방향(풍상)으로 던진다. 5. 요 구조자가 구명부환을 잡았을 때 너무 강하게 잡아 당기지 않도록 한다.
서서울호수공원 양천소방서

[ 안내 표지판 규격]

1. 안내판 규격 : 가로 50cm X 세로 30cm X 두께 1.5cm

2. 설치높이 : 지면으로부터 120cm 이내

3. 설치위치 : 구명부환 거치대에 1개씩(5개) 부착

4. 재 질 : 우드 (자연친화적 재질) 또는 스텐강판

5. 활 용 : 공원이용시민 및 관계자가 구명부환 사용 시 참고

[응급상황 대처방법 안내표지 (문안)]

[표지판 규격 및 설치 (안)]

1. 규 격 : 가로 100cm x 세로 80cm x 설치높이 150cm

2. 재 질 : 친환경 목재

3. 형 태 : 바탕에 안내도안 및 문안 양각

4. 기 타 : 도안참조 (시제품 제작 후 결정)

5. 부착방식 : 지면에 세워서 하단 매립 120cm 높이 유지

	시민이 행복한 안전한 서울
	응급상황 발생 시 긴급구조 119
	서서울호수공원 양천소방서

150cm

80cm

100cm

[ 위험지역 경고, 주의, 위험 안내표지판(안)]

경  고

이곳은 익사사고 및 빙상사고가

우려되니 들어가지 마십시오!

서서울호수공원  양천소방서

[ 안내 표지판 규격]

1. 안내판 규격 : 가로 50cm X 세로 30cm X 두께 1.5cm

2. 설치높이 : 지면으로부터 120cm 이내

3. 설치위치 : 호수주변 산책로 4면 (4개)

4. 재 질 : 우드 (자연친화적 재질) 또는 스텐강판

주  의

물에 빠질 염려가 있으니

산책로 에서는 뛰거나

장난치지 마십시오!

서서울호수공원

위  험

절대로

들어가지 마십시오!

서서울호수공원

[ 안내 표지판 규격]

1. 안내판 규격 : 가로 30cm X 세로 20cm X 두께 1.5cm

2. 위치 및 높이 : 호수주변 산책로 난간에 20m 간격부착

(주의 - 호수주변 산책로,  위험 – 데크 문화광장)

3. 재 질 : 우드 (자연친화적 재질) 또는 스텐강판