현장대응단(지휘팀) 산불장비보관함 순찰 일정

□ 수락산 8개소

연번	산	위 치	적재비품	사 진
1	수락산	염불사 등산로 입구	고압수관 40mm 44본, 65mm 44본, 25mm 12본, 관창 25mm 2개, 65mm 4개, Y형 연결구 3개, 체크밸브 40mm 8개, 65mm 8개, 카플링 3개, 지게 5개, 배낭 5개
2	수락산	개울골 능선	고압수관 65mm 10본, 고압수관40mm 5본, 관창 65mm 2개, 관창40mm 1개, Y카플링(65->40) 2개, 전환카플링(65->40) 2개, 전환카플링(40->25) 1개
3	수락산	새광장	고압수관 40mm 10본, 관창65mm 1개, 관창 40mm 2개, Y카플링(65->40) 4개, 전환카플링(65->40) 1개, 전환카플링(40->25) 2개
4	수락산	노원골 약수터 상부	고압수관 65mm 25본, 고압수관40mm 5본, 관창 65mm 1개, 관창40mm 2개, Y카플링(65->40) 4개, 전환카플링(65->40) 1개, 전환카플링(40->25) 2개
5	수락산	노원골 약수터 최상부	고압수관 65mm 10본, 고압수관40mm 5본, 관창 65mm 1개, 관창40mm 1개, Y카플링(65->40) 4개, 전환카플링(65->40) 2개, 전환카플링(40->25) 2개
6	수락산	신상계초교 뒤	고압수관 65mm 5본, 고압수관40mm 27본, 관창 65mm 1개, 관창 40mm 1개, Y카플링(65->40) 5개, 전환카플링(65->40) 1개
7	수락산	귀임봉 능선	고압수관 40mm 12본, 관창 65mm 1개, 관창 40mm 2개, Y카플링(65->40) 4개, 전환카플링(65->40) 1개, 전환카플링(40->25) 2개
8	수락산	도안사 상부	고압수관 65mm 10본, 고압수관40mm 5본, 관창 65mm 1개, 관창40mm 1개, Y카플링(65->40) 2개, 전환카플링(65->40) 1개, 전환카플링(40->25) 1개

□ 불암산 6개소

연번	산	위 치	적재비품	사 진
1	불암산	정암사 등산로 입구	고압수관 40mm 9본, 65mm 27본, 25mm 6본, 관창 25mm 1개, 40mm 2개, Y형 연결구 1개, 체크밸브 40mm 2개 65mm 5개, 카플링 2개, 지게 5개, 배낭 5개
2	불암산	불암산 나비정원 등산로	고압수관 40mm 13본, 65mm 23본, 25mm 6본, 관창 25mm 1개, 40mm 2개, Y형 연결구 1개, 체크밸브 40mm 3개, 65mm 4개, 카플링 2개, 지게 5개, 배낭 5개
3	불암산	칠성암 입구	고압수관 65mm 5본, 고압수관40mm 28본, 관창65mm 1개, 관창40mm 1개, Y카플링(65->40) 5개
4	불암산	천보사 입구	고압수관 65mm 10본, 고압수관40mm 13본, 관창 65mm 2개, 관창40mm 1개, Y카플링(65->40) 2개, 전환카플링(65->40) 2개, 전환카플링(40->25) 1개
5	불암산	돌다방쉼터	고압수관 65mm 7본, 고압수관40mm 5본, 관창 65mm 1개, 관창40mm 1개, Y카플링(65->40) 2개, 전환카플링(65->40) 1개, 전환카플링(40->25) 1개
6	불암산	학도암 주차장	고압수관 65mm 8본, 고압수관40mm 5본, 관창 65mm 2개, 관창40mm 1개, Y카플링(65->40) 2개, 전환카플링(65->40) 2개, 전환카플링(40->25) 1개

□ 순찰 일정

	순찰일자 및 시간	인 원
1팀	´20.11.20.(금) 13:30~17:30	지휘1팀
2팀	´20.11.24.(화) 09:00~13:00	지휘2팀
3팀	´20.11.18.(수) 09:00~13:00	지휘3팀

※ 지휘팀은 가능한 누락대상이 발생하지 않도록 각 팀별로 순찰 대상 협의 후 순찰 실시

현장대응단(진압대) 산불장비보관함 순찰 일정

□ 산불장비 보관함 : 불암산 2개소

연번	산	위 치	적재비품	사 진
1	불암산	불암산 나비정원 등산로	고압수관 40mm 13본, 65mm 23본, 25mm 6본, 관창 25mm 1개, 40mm 2개, Y형 연결구 1개, 체크밸브 40mm 3개, 65mm 4개, 카플링 2개, 지게 5개, 배낭 5개
2	불암산	학도암 주차장	고압수관 65mm 8본, 고압수관40mm 5본, 관창 65mm 2개, 관창40mm 1개, Y카플링(65->40) 2개, 전환카플링(65->40) 2개, 전환카플링(40->25) 1개

□ 순찰 일정

	순찰일자 및 시간	인 원
1팀	´20.11.20.(금) 13:30~17:30	1팀 진압대
2팀	´20.11.24.(화) 09:00~13:00	2팀 진압대
3팀	´20.11.18.(수) 09:00~13:00	3팀 진압대