주요 심사내용

□ 공사명 : 목3동 기부채납공원 지하주차장 건설공사(토목)

□ 사업개요

위 치	서울시 양천구 목3동 631-1번지 일대(목1주택재건축 사업부지내)
공사개요	지하2층, 지상1층 지하주차장(100대), 지상 어린이공원 조성 (대지면적 2,190㎡, 연면적 3,295.83㎡)
공사기간	착공일로부터 8개월

□ 심사평가 결과

			부대토목(천원)	흙막이 가시설(천원)	계(천원)
◦	설계금액	:	126,968	1,547,456	1,674,424
◦	심사금액	:	122,071	1,400,038	1,522,109
◦	절 감 액	:	4,897	147,418	152,315
◦	절 감 률	:	3.9%	9.5%	9.1%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정 : 내수합판 외 20종

- 내수합판 : 8,902원/㎡ → 8,419원/㎡

- 외송각재 : 407,184원/㎡ → 369,000원/㎡

- 아스팔트(RSC-3,4) : 155,000원/드럼 → 113,000원/드럼

- 다이아몬드톱날 : 196,000원/매 → 152,000원/매 등

◦ 일위대가 조정 :  흄관접합 및 부설 외 17개 공종

【부대토목】

- 사토운반 : 운반시간이 10분을 초과시 적재및적하 제외시간만 계상(품셈8-1)

- 터파기(토사) : 기계90%+인력10% → 기계100%

- 흄관접합 및 부설 : 배관공 0.052인 → 0.068인 등(품셈16-2-5)

- 흄관 절단 : 일반기계운전사 → 배관공(품셈16-2-5)

- 부단수 할정자관 부설 및 접합(D=150): 배관공 0.21→0.19(품셈16-3-2)

- 몰탈 : 0.66 → 0.429(건축품 15-1-1)

- 합판거푸집(6회) : 형틀목공 0.22 → 0.1(품셈 6-3-1)

- 조립식 PC맨홀 설치(D900~1200) : 품 조정(품셈 6-7-3)

【흙막이 가시설】

- 토사천공 : 발전기 450kw → 200kw 등(서울형 개섬품)

- 작업소요시간 : T1(준비시간), T3(말뚝근입시간)은 1공당 시간이므로                         토사만 1회 적용하고, 풍화암에는 미 적용(서울형 개선품)

- H-PILE 박기(작업계수(F)) : 0.75 → 0.8(품셈 8-29)

- 강판구멍뚫기(T=15,16mm) : 마그네틱전기드릴(서울형 개선품)

- 구조물터파기 : 기계+인력 → 기계

- 사토장 운반 :  덤프 15톤 → 24톤

- 볼트조이기 및 풀기 : 임팩트렌치(서울형 개선품) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 운반경로(사토장 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 계측공은 심사 제외(별도 검토 후 시행)