서울특별시 공공건축물 야생조류 충돌 방지 디자인 권고(안)

최초 시행일 : 2022. 7. 1 일

구 분		주 요 내 용	비 고
건축물 개요		서울특별시는 건축가의 창의성을 존중하며, 국내·외 조류 충돌방지 지침의 포괄적 활용을 수용합니다.
	① 대상	- 서울시 건축위원회(공공건축물 경관전문위원회)에 적용하며 민간건축물도 적용을 권장함
	② 위치	- 산, 강(천) 또는 대규모 공원 등에서 500m 이내에 위치한 건축물의 건축에 적용함(경계선) - 주관부서 등에서 필요하다고 판단할 경우 적용
	③ 높이	- 지면에서 높이 22.5m까지 적용(난간 포함) - 옥상 조경이 있는 바닥면에서 높이 3.5m까지 적용
적용 부재
	① 건축물 외장재	- 건축물 외장재에서 유리창 면적 비율을 낮게 설계(권장비율 25~40%) 또는 혁신적 디자인 적용 - 유리 난간, 필로티 등 구성 부재에도 적용
	② 유리 처리 (영구적 방법)	- 조류의 충돌을 방지할 수 있는 유리제품 선택 - 적용재료: Frit 유리, 저방사율(Low-E) 유리, 자외선 반사유리, 애칭, 반(불)투명 유리 등
	③ 건축물 비구조 부재	- 건축물의 비구조 부재로 그늘, 음영, 차단효과 등의 시각적 신호를 제공 - 적용재료: 루버, 돌출부, 스크린, 차양, 그릴 등
	④ 시각 표시 (5년 이상 수명)	- 유리창에 패턴을 부착하여 시각적 신호 제공 - 패턴 간격(5x10, 10x10cm 등) 고려 - 적용재료: 도트 마커, UV패턴, 인쇄필름, 로프 등
	⑤ 기타 방법	- 스티커, 아크릴 물감 등 단기적 유지 관리재료 적용 - 유리 외부 블라인드, 스크린 설치 등 - 내부 블라인드, 스크린 보완 활용(저효율 방법)

참조용 자료(소개)

- 야생조류 투명창 충돌 저감 가이드라인(환경부, ’19.5월)

- 야생조류 사망사고 피해예방 협조 요청(서울시 자연생태과, ’22.3.14.)

- Bird Friendly Building Design and Construction Requirements Guidance Document (New York, 미국, ’20.11월, 서울시 번역본 제공)

- Bird-friendly Development Guidelines(토론토, 캐나다, 서울시 요약본 제공)