증산2교 민원관련 검토의견

Ⅰ		시설물 개요

종별	위 치	상태 등급	규 모		경간	형식	최대 경간장	설계하중	준공년도
			폭(m)	연장(m)
법정외	증산동 164번지	B	20	60m	3	PSC	20m	DB-18	1978년

Ⅱ		민원내용 및 현장조사

□ 민원내용

○ 민 원 인 : 정규(*************)

○ 민원내용 : 증산역 1번 출구에서 증산2교로 우회전하는 보도는 건널목 신호를 기다리는 사람과 증산2교로 진입하는 사람으로 매우 복잡하고 특히 비가 오는 날은 우산을 쓰고 다니기도 어려우니, 보도확장이 어려울 경우 증산2교 교량에 데크 등을 설치하여 인도를 넓혀 주시기 바람.

○ 은평구 의견 : 현재의 보도폭이 2m정도로 관련법령 등에 부합되며, 보도폭 확폭을 위하여는 차도(시도)축소 및 교명주 이동 등이 필요한 사항으로 현재로써는 보도폭 확폭이 불가함을 회신하고, 교량에 데크설치 등은 시설물 관리청(서부도로사업소)에 이첩

□ 현장조사

○ 보도폭 조사

- 증산 2교 보도 폭은 보행에 지장이 없으나, 진입구간 보도가 협소

구분	증산2교 보도폭	증산2교 진입구간 보도폭
현황사진	B=2.9m	B=1.8m
보도폭	B= 2.90m	B= 1.8m

○ 데크 설치의 문제점

- 횡단보도 앞 보도와 증산 2교 보도와의 단차가 20㎝∼30㎝로 기존보도를 교량높이로 맞추는 방법 또는 경사로를 만들어야 하는데 현장여건상 보도를 높이는 것은 불가능하며, 경사로는 겨울철 미끄러짐 등 안전사고의 위험이 있음

- 1978년 설치되어 관리된 교명주를 이설해야 하는 일 발생

구분	보도와 교량 단차(20㎝∼30㎝)	보도와 교량 단차(20㎝∼30㎝)
현황사진

Ⅲ		회신내용

□ 보도 확폭 관련의견

○ 증산 2교 진입구간 곡선 경계석을 차도 측 50㎝(측구) 확장하면 기존 보도폭 1.8m→2.3m로 확장되어 보행에 지장이 없을 것으로 판단됨.

□ 지장물 철거 관련

○ 증산 2교 진입구간에는 여러 가지의 장애물(지하철 폴사인, 신호등, 전주, 쓰레기통 등)을 우선적으로 철거 또는 이전 필요.

○ 지장물들로 인하여 횡단보도를 건너는 시민들이 차도로 보행하고 있음.

구분	진입구간 보도확폭	시민이 지장물을 피해서 보행
현황사진	보도확폭