안전한 서울 만들기

안전사각지대 발굴 경진대회 우수제안 실행계획

< 2014.12.15(월), 도시안전과 >

안전사각지대 발굴 경진대회에서 발굴된 우수제안에 대해 직원들의 자발적인 실행․유도를 통해 우리사회의 안전사각지대를 줄여「안전한 도시, 서울」을 만들고자 함

□ 안전사각지대 발굴 경진대회 개최 결과

○ 일시/장소 : 2014.12. 4(목) 16:00~18:40 / 충무상황실

○ 참    석 : 도시안전실 직원 135명

○ 진    행 : 부서별로 발굴결과를 발표 및 평가

○ 심사결과 : 총 18건 발표, 시상 5건(※ 세부내용 별첨)

□ 우수제안 실행계획

○ 실행 가능하고 시민의 안전도가 높아질 것으로 판단되는 제안에 대한 자체 실행계획 수립․시행

- 제안부서 및 심사결과와 상관없이 실행 가능한 제안을 대상

예) 건설공정개선반의 ‘하천둔치 자전거 추돌사고 안전대책 수립’ 제안을 업무소관 부서인 하천관리과에서 실행방안 수립 가능

- 타 실·국 소관업무의 경우 실·국과 협의를 거쳐 실행계획 수립시(실·국장 방침) 실행으로 인정

※ 새로운 안전사각지대를 발굴하여 실행계획을 수립․시행한 것도 인정

○ 실행과정에서 협의사항, 애로사항, 실패사항 등 추진과정을 제출

- 실행 결과, 실패했지만 실행과정이 의미가 있을 경우 ‘도전상’으로 포상

○ 부서 및 사업소 자체 심의를 거쳐 우수 실행사례 1건 제출

□ 인센티브 부여방안

○ 실행계획 수립 및 실행결과에 대해 심의 후 포상

- 실·국장, 민간위원으로 구성된 평가단에서 우수실행부서 선정 포상

- 평가지표 : 실행계획의 타당성, 실행과정의 충실성, 최종 실행실적 등

□ 최우수상(1) : 시상금(100만원), 서울창의상 추천

□ 우 수 상(1) : 시상금(50만원)

□ 장 려 상(2) : 시상금(30만원)

□ 도 전 상(1) : 시상금(20만원)

○ 우수 실행직원에 대해 도시안전실 개인 실적가점 우선 반영

- 최우수상을 받은 팀 중 기여도가 높은자 1인

※ 2014년 도시안전실 개인 실적가점 추천대상자 : 상반기 6명, 하반기 4명

□ 향후계획

○ 부서(사업소)별로 우수 실행사례 제출          : ’15.3월초

- 실행계획 수립여부, 실행과정, 실행 후 변화된 모습 등을 중심으로 작성

○ 우수제안 심사단 구성 및 심사                 : ’15.3월초

- 심사단 구성 : 실·국장(4), 민간전문가(3)

○ 포상 및 최우수 제안 실적가점 심사 반영       : ’15.3월중

○ 타 실․국 및 자치구 우수사례 전파            : ’15.3월말

붙  임 : 심사결과 1부

붙  임

연번	부 서 명	안전사각지대 내용	개 선 방 안
1	도시안전과	어린이놀이시설 안전관리법의 적용대상 상이	•어린이놀이시설 안전관리법 적용장소 확대(※ 법개정 건의)
2	건설공정개선반	하천둔치 등의 자전거 추돌사고	•미끄럼, 과속방지 노면 포장 •위험구간 안내표지판 부착
3	보도환경개선과	거리가게 LPG가스․전기 사용에 따른 안전사고	•자치구별 안전교육 실시 •LPG용기보급 대리점, 지역 소방관과 연계하여 안전점검 실시
4	도로계획과	안전사각지대의 맨홀 사고	•특별안전점검 시행 •맨홀뚜껑 두께 10mm→20mm 강화 및 설치비용 지원체계 마련
5	도로관리과 (장려상)	① 옥상 낙하얼음에 의한 안전사고	•정기점검, 위험지구 표시, 통행인 보호휀스 설치, 낙하방지용 방지벽 설치, 열선설치 등
		② 셀프주유소 정전기로 인한 안전사고	•정전기 방지패드 설치 •주유순서 자동안내방송 의무화 등
		③ 무연고 옥외광고물(간판) 추락사고	•폐업․이전시 옥외광고물 철거신고서 제출
6	도로시설과 (우수상)	① 도시가스 맨홀의 폭발사고	•민간업체용 가스 맨홀뚜껑에 연락정보 표기
		② 자동차전용도로를 횡단하는 교량 보도에서 쓰레기 등 투척으로 차량 추돌사고	•자동차전용도로 횡단구단에 무단투척 차단망 설치
		③ 자전거도로 설치 교량의 난간이 낮아 충돌시 추락사고	•난간 높이 정비
		④ 스탠드형 가스난방기의 가스 누출	•난방기에 가스유출센서 부착
		⑤ 초등학교 통학로 주변 장미가시덩굴로 눈 부상 우려	•보행로 주변 가시덩굴 정비
		⑥ 가로수분 빈 공간 보행자 발목부상 사고	•빈 공간에 모래, 자갈 등을 채워 보행평탄성 확보
7	물관리정책과	횡단보도가 아파트 입구, 학교 정문 입구와 직선으로 연결된 경우 어린이 교통사고 빈발	•횡단보도 수평이동 설치 •큰 도로는 보행자 펜스 설치 병행
8	물재생계획과	집중강우시 하수관로 월류로 대규모 민간공사장에서 인명․재산피해 발생	•우기대비 대형공사장 하수시설물 점검을 민간공사장까지 확대 •위기대응매뉴얼 보강하여 신속한 사태 수습
9	물재생시설과	현장전기실 화재사고	•관련법규 개선으로 자동소화설비 설치 의무화
10	하천관리과 (장려상)	공사장 교통안전사고	•소규모 공사장 교통관리실태 점검원 및 감시단 운영 •교통소통대책 미이행 현장에 대한 처벌기준 강화
11	동부도로사업소	운행제한차량 야간단속시 교통사고	•안전시설 및 보호장구 개선 •검차 유도원 1명 증원 및 라바콘 라인 안에서 통행차량 우회 안내 •단속차량에 전광판 설치
12	서부도로사업소 (최우수상)	① 겨울철 빙판길 낙상사고	•길가에 등산로 로프 설치
		② 자동차 화재사고	•자동차에 소화기 비치 의무화
		③ LPG 폭발사고	•가스안전지킴이 운영
		④ 교통섬 안전사고	•교통섬 테두리를 눈에 잘 띄는 색으로 도장
13	남부도로사업소	① 이면도로 나팔구 안전사고 (보행자 부상, 도로함몰)	•간선도로 포장정비시 나팔구 구간까지 보수토록 설계 반영
		② 터널내 방음벽으로 인한 화재 확산	•방음벽 하부에 소화기 비치
		③ 램프구간 추돌사고	•방호울타리를 1단→3단으로 교체
14	북부도로사업소 (인기상)	터널내 점검통로 안전사고	•터널 보도에 안전휀스 설치
15	성동도로사업소	대형 하수박스 또는 복개구조물의 장비투입구 덮개 부식 우려	•장비투입구 덮개에 대한 정기점검 및 전수조사
16	강서도로사업소	선유교 난간 외측부 추락사고	•난간 높이를 0.9m→1.5m로 조정
17	중랑물재생센터	하수박스 점검구 그레이팅 부식으로 인한 추락사고	•내부식성이 강한 재질로 그레이팅 제작․교체
18	난지물재생센터	난지물재생센터 안전사고 (견학자, 체육시설, 외부업체)	•견학코스 안전장치 설치(그물망, 안전표지판, 안전손잡이 등) •체육시설 위해요소 제거후 유실수 식재, 주변 CCTV 설치 •외부업체 지정구역 외 출입금지 경고문 부착 •분뇨차량 반입순서 시스템 설치

안전사각지대 발굴 세부내용