【붙임 1】

	근로자보호 기본사항 10대 항목
1. 작업원 안전모 착용 2. 고소작업자 안전대 착용 및 안전대 고리 체결 3. 개구부 관리철저(난간 및 방망․덮개․폭목 설치) 4. 버팀보, 작업통로 등 상단에 자재적치 금지 5. 가설통로 설치 및 추락방지 안전시설 설치1), 안전시설 임의 철거 불가 6. 낙하물 방지망 설치기준 준수 7. 작업장 조도기준 준수2) 8. 용접 또는 절단 등 작업시 불꽃 비산방지 조치 및 소화기 비치 9. 전기설비 누전차단기 설치 및 접지실시, 전동 작업공구 보호덮개 설치, 및 이동식비계 스토퍼 설치 10. 밀폐작업장3) 작업규정 준수(작업허가제 실시 및 환기, 산소농도 측정, 출입자통제 실시)

고소작업은 안전난간 설치 또는 안전방망 설치, 불가 시는 안전대 착용

작업장 및 점검통로 조도 75Lux이상, 터널작업 구간 70Lux이상(터널표준시방서1.1.2 조명)

3) 산업안전보건기준에 관한 규칙 별표18에서 정하는 우물, 수직갱, 터널, 잠함, 핏트, 암거, 맨홀, 탱크, 반응탑, 정화조, 침전조, 집수조 등을 말함

	안전시공 기본사항 10대 항목
1. 시공계획서 작성 및 감리 검토․승인을 받아 시공 2. 지하매설물 줄파기 확인 실시 및 관리기관 협의 철저 3. 지하매설물 굴착시 보호조치 및 굴착순서 준수 4. 동바리, 비계작업 시공계획서(동바리 구조검토 포함) 작성 및 준수 5. 토류벽시공(E/A 포함)시 강재(버팀보, 띠장, 앵글 등) 설치시기 준수 및 작업순서 준수(선행굴착 등 금지) 6. 미근입 파일 이어내리기 2본 이내 준수 7. 시공계획서 등 사전검토 없이 가설강재 임의 또는 과다철거 8. 터널굴착 시 1회 굴진장 이상 과굴착 및 지보재를 1막장 이상 미 설치 9. 계측기 적기설치, 계측빈도 준수 10. 장비작업계획서 작성, 아웃트리거 적정거치, 장비 허가 검사 이행, 신호수 배치

	건설기계 10대 안전수칙
1. 건설기계 작업반경 내 근로자 출입금지 조치 2. 제한속도 준수, 유자격 운전자 배치 등 안전운전 확행 3. 연약지반, 경사지의 철판보강, 받침목 등 사전 안전조치 4. 줄걸이 작업 시 회전․이탈이 안 되도록 중심 위치를 정확히 유지되는 줄걸이 방법 확행 5. 굴삭기 버켓의 탈락방지용 안전핀 체결 이행 6. 와이어로프, 체인 및 벨트가 마모, 손상, 꼬임 시 사용금지 7. 건설기계 고유목적 이외에 다른 용도로 사용금지 8. 정격용량을 초과한 중량물 인양 금지 9. 작업지휘자, 신호수 지정 및 현장 배치 10. 사전 작업계획서 작성 및 안전관리자․감리단 확인 확행

【붙임 2】

( 이동식 비계틀 ) 검사필증
작업분야 : 0000분야 관리회사 : 0000회사 (T. ) 관 리 자 : 소장 000 (T. ) 검 사 자 : 감리 000 (T. ) 규 격 : 2단 비계틀 사 양 : 중량 및 사용방법 등 사용개시 : 2016.00.00	사진부착
상기 (이동식 비계틀)에 대하여 건설안전기본지침에 의거 제작 되었음을 확인함 2016.11.00 감리원 : 0 0 0 (인)

【붙임 3】

일단위 작업계획서

□ 서울지하철9호선3단계 구간( 분야)
작 업 일 시
작 업 구 간
작 업 내 용
안전회의내용
사 용 장 비
관 련 부 서 협 의 내 용
작 업 인 원	담당직무	성 명	연 락 처
작업책임자
안전관리자 (안전담당자)

※본 계획서는 작업전일 16:00까지 제출(안)

안전관리자 : 안전담당자           (인)

보  고  자 : 현장대리인           (인)

확  인  자 : 감  리  원           (인)

【붙임 4】 일일점검 안전수칙 체크리스트

공 사 명
점 검 일	201 . . .
점 검 자 (시 공 사)			확 인 자 (감 리 단)
소속 : 직책 : 성명 : 소속 : 직책 : 성명 :			소속 : 직책 : 성명 : 소속 : 직책 : 성명 :
점검항목		안 전 수 칙		점검결과	비고
근로자보호 기본사항		1) 작업책임자 지정 및 배치
		2) 작업자에 대한 안전교육 시행 - 당일 작업내용 및 안전수칙, 주의사항 교육시행 여부
		3) 보호구 장구 착용상태(안전모, 안전화, 조끼 등)
		4) 고소작업자 안전대 착용 및 안전대 고리체결
		5) 용접 또는 절단 등 작업시 불꽃 비산방지 조치 및 소화기 비치
		6) 전기설비 누전차단기 설치 및 접지실시, 전동 작업공구 설치 및 이동식비계 스토퍼 설치
안전시공 기본사항		1) 시공계획서 작성 및 감리 검토․승인을 받아 시공
		2) 장비작업계획서 작성, 아웃트리거 적정거치, 장비 허가 검사 이행, 신호수 배치
건설기계 안전수칙		1) 건설기계 작업반경 내 근로자 출입금지 조치
		2) 제한속도 준수, 유자격 운전자 배치 등 안전운전 확행
		3) 굴삭기 버켓의 탈락방지용 안전핀 체결 이행
		4) 와이어로프, 체인 및 벨트가 마모, 손상, 꼬임 시 사용금지
		5) 정격용량을 초과한 중량물 인양 금지
		6) 작업지휘자, 신호수 지정 및 현장 배치
		7) 건설장비 사전 점검(정상 기능 확보 유무 등)
		8) 장비 전도사고 예방 대책 구비 지반, 이동경로, 인양능력 등의 안전성 검토