보도 공사장 점검 결과 사진

□ 문화고교 주변 보도정비공사

▴시각장애인 점자블록 설치기준 미준수	▴시각장애인 점자블록 설치기준 미준수

▴시각장애인 점자블록 설치기준 미준수	▴시각장애인 점자블록 설치기준 미준수

	“여백”
▴시각장애인 점자블록 설치기준 미준수

□ 참고 사진

보도폭의 4/5	시각장애인 점자블록 설치기준 준수
▴연석이 곡선부인 경우 점자블록 설치 (서울시 설계시공매뉴얼 P.70)	▴선형블록은 횡단방향과 같은 방향으로 중앙에 60cm 폭으로 설치야여야 한다

	“여백”
▴점자블록 설치기준 준수 및 마감 시공 양호