보도공사장 점검결과 사진

□ 연희동133-1~132-43외2개소 하수관 정비공사(연희동133-1)

	“여백”
▴장애인블록 설치 부적정 (경계석으로부터 30cm 이격 필요)