창동지하차도 관리대장																(북부도로사업소) (2015年 12月 현재)
위치	도봉구 창동 132-1															전화(☎)					행 정
																					일 반			904-6162
일반 현황	규모		연 장				BOX				폭					통과높이					시 공 사			준공일
			306m				140m				20.5(16)m					4.2m					특수건설공업			1992.10.30
	수전 계통		수전방식				공급변전소				선로명					계약용량(㎾)					전 화 번 호
																조명용			동력용		공급변전소			한전지점
			3∅ 4W 380/220V				상계변전소				상아D/L					44			54		935-7615(상계변전소)			901-4266 (북부지점)
전력 설비	구 분		용 량 × 수 량								형 식					설치년월일					제작․시공사			설치위치
	변압기
	배전반		저압 2면								옥외자립형(2)					2015.9					한국공업협동조합 (청석엔지니어링)			지상
조명 설비	조명등		차도등	상행(총 96등) : LED 120W × 96등 하행(총 96등) : LED 120W × 96등												2015. 10 2015. 10					설계조도[lx]
																					구분	경계	이행	완화	기본	출구
			가로등 [U구간]	상행(총16등) : LED150W × 12등,U구간 : LED150W × 4등 하행(총13등) : LED150W ×12등,U구간 : LED150W × 1등 보도등:LED54W×54등계단등:LED23W× 8등												2015. 12 2015. 12 2011.04					기준	야외 휘도값 4,000cd/㎡ x 10%=400 lx
																					설계	400 lx
배수 설비	펌프	배수펌프	총토출량(10.9㎥/분) : ( 60hp ×4.5㎥/분․대 × 250㎜ ) × 1대 ( 30hp ×3.2㎥/분․대 × 250㎜ ) × 2대													2002.04 2002.04, 2014.12					금정공업			분전반-지상설치
		토출관경	[250㎜/개(60hp)] × 1개 ＋ [250㎜/개(30hp)] × 2개													1996. 10. 20
		샌드펌프
	집수정	집수정크기	Ⓥ 250㎥ = Ⓗ 7m × Ⓑ 6m × Ⓛ 6m													1992.10.30
		유입관경	〇 450㎜ × 1개													1992.10.30
방재 시설 ⌢ 소 방 법 령 ⌣	소화 설비	소화기(차도)	총 6개 (분말3.3kgx2대)x3개소(기타:6개)													2014.04
	경보 설비	비상경보설비
		화재탐지설비
		비상방송설비
	피난 설비	비상조명등	차도용 : 상행(LED120W ×32등), 하행(LED120W ×32등) 보도용 : LED54W×54등													2015. 10					㈜에스앤피글로벌			발전기 공급시
		유도표지판
	소화 활동 설비	무선통신보조설비
		비상콘센트
	비상전원설비	발전기 [상용출력]	118㎾ (Constant Power)								디젤수냉식,380V동작 (배수펌프․조명용)					2009.03					부국전기공업(주)			지상에 설치
		UPS
방재시설 ⌢ 설 치 지 침 ⌣	경보 설비	긴급전화
		CCTV	차도용(8) : 상행차도(1),하행차도(1),차도입출구부(2),보도(4) 기타(5) : 펌프실(1), 승강기입출구(4)													2006.8 2011.4(보도4) 2015.9(승강기4)					(사)한국장애인 고용안정협회 ㈜트랜지네트웍스
		라디오 재방송설비 가동중단	FM(19)	KBS1	KBS1표	KBS2		KBS2표	MBC	MBC표		SBS표	SBS	CBS	CBS표		EBS	평화		불교	아함전자 설치일자(1991. 06) 가동중단(200m이하) -2015.6)			기계실
				93.1㎒	97.3㎒	89.1㎒		106.1㎒	91.9㎒	95.9㎒		103.5㎒	107.1㎒	93.9㎒	98.1㎒		104.5㎒	105.3㎒		101.9㎒
				TBS	원음	극동		국악	TBS	YTN
				95.1㎒	89.7㎒	106.9㎒		99.1㎒	94.5	101.3
기타 시설	감시계측설비	중앙감시설비	(CCTV), (전력) 원격감시(CCTV) : 창동,녹천,방학,하계,월계,월계2,정릉,솔샘 (전 력) : 창동,녹천,방학,하계,월계,월계2,정릉,솔샘													2015.10					네스기술제어
	기타 설비	크레인,호이스트
		장애인용승강기	1000kg(15인승)×2대(1.6m×1.4m×2.4m)기계실없는 엘리베이터(관통형), 60m/min, 380V, 60Hz, 운행구간(B1~1F)													2015. 9					㈜한테크
※ 지하에 설치된 시설현황 :

※ 펌프 ○○㎜는 토출관경을 표시한 것임, 원격감시설비의 {대괄호}의 의미 : {대괄호}단위로 한 개의 덩어리(세트)를 의미함.

※ 해당사항 없는 항목의 내용(구분, 용량×수량, 형식, 설치년월일, 제작․시공사, 설치위치)을 반드시 빈란으로 만들어 주시기 바랍니다.

※ 맨 하단의 지하에 설치된 시설현황을 정확하게 표기하여 주시기 바라며, 설치지침은 도로터널 방재시설 설치지침임

위  치  도

전 경 사 진

녹천지하차도 관리대장																(북부도로사업소) (2015年 12月 현재)
위치	도봉구 창동 35번지															전화(☎)					행 정
																					일 반
일반 현황	규모		연 장				BOX				폭					통과높이					시 공 사			준공일
			307m				140m				19.1(16)m					4.2m					특수, 서광건설			1993.08.18
	수전 계통		수전방식				공급변전소				선로명					계약용량(㎾)					전 화 번 호
																조명용			동력용		공급변전소			한전지점
			3∅ 4W 380/220V				상계변전소				녹천D/L					43			89		935-7615(상계변전소)			901-4266(○○지점)
전력 설비	구 분		용 량 × 수 량								형 식					설치년월일					제작․시공사			설치위치
	변압기		-								-					-					-			-
	배전반 [변압기반 제외]		저압 2대								옥내자립형(저2)					2015.9					한국공업협동조합 (청석엔지니어링)			지상
조명 설비	조명등		차도등	상행(총 106등) : NH 250W × 58등, LED 120W × 48등 하행(총 106등) : NH 250W × 58등, LED 120W × 48등												2003.12. 2015.12 2003.12. 2015.12					설계조도[lx]
																					구분	경계	이행	완화	기본	출구
			가로등 [U구간]	상행(총 14등) : CDM250W × 12등, [U구간]:2등 하행(총 14등) : CDM250W × 12등, [U구간]:2등 보도등 : LED 54(14등), 계단등 23W(4등)												2010. 6. 30 1995. 6. 30 2011. 04					기준	야외 휘도값 4,000cd/㎡ x 10%=400 lx
																					설계	400 lx
배수 설비	펌프	배수펌프	총토출량(18.18㎥/분) : ( 50hp × 6.06㎥/분․대 × 200㎜ ) × 3대													2000.12					금정공업			분전반-지상설치
		토출관경	[200㎜/개(50hp)] × 3개 ⇒ 통합관 300㎜													1996. 10. 20
		샌드펌프
	집수정	집수정크기	Ⓥ 250㎥ = Ⓗ 7m × Ⓑ 6m × Ⓛ 6m													1993.08.18
		유입관경	〇 450㎜ × 1개,													1993.08.18
방재 시설 ⌢ 소 방 법 령 ⌣	소화 설비	소화기(차도)	총 6개 (분말3.3kgx2대)x3개소(기타:5개)													2014. 04
	경보 설비	비상경보설비
		화재탐지설비
		비상방송설비
	피난 설비	비상조명등	상행(NH 250W 20등, LED120W 20등), 하행(NH 250W 20등, LED120W 20등) 보도등(LED54W×4등)													2003. 12 2015. 12								발전기 공급시
		유도표지판
	소화 활동 설비	무선통신보조설비
		비상콘센트
	비상전원설비	발전기 [상용출력]	118㎾ (Constant Power)								디젤수냉식,380V동작 (배수펌프․조명용)					2008.06					보국전기			지상에 설치
		UPS
방재시설 ⌢ 설 치 지 침 ⌣	경보 설비	긴급전화
		CCTV	차도용(6) : 상행차도(1),하행차도(1),차도입출구부(2),보도(2), 기타(2) : 펌프실(1), 발전기실(1)													2006.8 2009.03 2011.4(보도2)					(사)한국장애인 고용안정협회			(창동에서 감시)
		보도 모니터	보도용(2조) : 보도 양쪽 출입구(1조: 19인치 2개)													2009.03					(주)코우음향통신
		라디오 재방송설비 가동중단	FM(19)	KBS1	KBS1표	KBS2		KBS2표	MBC	MBC표		SBS표	SBS	CBS	CBS표		EBS	평화		불교	아함전자 설치일자(1993.08) 가동중단(200m이하) -2015.6)			기계실
				93.1㎒	97.3㎒	89.1㎒		106.1㎒	91.9㎒	95.9㎒		103.5㎒	107.1㎒	93.9㎒	98.1㎒		104.5㎒	105.3㎒		101.9㎒
				TBS	원음	극동		국악	TBS	YTN
				95.1㎒	89.7㎒	106.9㎒		99.1㎒	94.5	101.3
기타 시설	감시계측설비	중앙감시설비	(CCTV), (전력) 원격감시(CCTV) : 창동,녹천,방학,하계,월계,월계2,정릉,솔샘 (전 력) : 창동,녹천,방학,하계,월계,월계2,정릉,솔샘													2015.10					네스기술제어			(창동에서 원격감시)
	기타 설비	크레인,호이스트	모노레일호이스트(C2) 신청인(북부도로사업소), 형식번(기)호(설치장소) M-2(H-1) 합격번호 12-CB-02-C-0140 검사유효기간 2012.8.22 ~ 2014.8.21 검사기간(실시기관) 한국승각기안전기술원 검사원(백희우) 고용노동부장관
		환기설비 (관리실용)
※ 지하에 설치된 시설현황 : ※ 기타사항 :

※ 펌프 ○○㎜는 토출관경을 표시한 것임, 원격감시설비의 {대괄호}의 의미 : {대괄호}단위로 한 개의 덩어리(세트)를 의미함.

※ 해당사항 없는 항목의 내용(구분, 용량×수량, 형식, 설치년월일, 제작․시공사, 설치위치)을 반드시 빈란으로 만들어 주시기 바랍니다.

※ 맨 하단의 지하에 설치된 시설현황을 정확하게 표기하여 주시기 바라며, 설치지침은 도로터널 방재시설 설치지침임

위  치  도

전 경 사 진

방학지하차도 관리대장																(북부도로사업소) (2015年 12月 현재)
위치	도봉구 방학동 712번지															전화(☎)					행 정
																					일 반
일반 현황	규모		연 장				BOX				폭					통과높이					시 공 사			준공일
			210m				34m				20.3(15.3)m					4.2m					특수건설 서광건설			1985.12.20
	수전 계통		수전방식				공급변전소				선로명					계약용량(㎾)					전 화 번 호
																조명용			동력용		공급변전소			한전지점
			3∅ 4W 380V				창동변전소				상동D/L					19			22		935-7615 상계변전소			901-4266 (북부지점)
전력 설비	구 분		용 량 × 수 량								형 식					설치년월일					제작․시공사			설치위치
	변압기
	배전반		저압 2면								옥내벽취부(2)					2000.01								지상(기계실)
조명 설비	조명등		차도등	LED 120W × 12등, 상행(총 6등), 하행(총 6등)												2014. 8. 11					설계조도[lx]
																					구분	경계	이행	완화	기본	출구
			가로등 [U구간]	상행(총 16등) : CDM250W × 16등 하행(총 16등) : CDM250W × 16등,보도등:LED40W(16등)												1995. 6. 2015. 9					기준	야외 휘도값 4,000cd/㎡ x 10%=400 lx
																					설계	400 lx
배수 설비	펌프	배수펌프	총토출량(13㎥/분) : ( 30hp × 7㎥/분․대 × 250㎜ ) ×1대 ( 20hp × 3㎥/분․대 ×150㎜ ) × 2대													2008.05 2015.07					금정펌프 한국펌프공업협동			분전반 지상 설치
		토출관경	[250㎜/개(30hp)] × 1개 ＋ [150㎜/개(20hp)] × 2개 ⇒ 통합관 250㎜													1985.12.20
		샌드펌프
	집수정	집수정크기	Ⓥ 90㎥ = Ⓗ 3m × Ⓑ5m × Ⓛ 6m													1985.12.20
		유입관경	〇 300㎜ × 2개													1985.12.20.
방재 시설 ⌢ 소 방 법 령 ⌣	소화 설비	소화기(차도)	(기타:4개)
	경보 설비	비상경보설비
		화재탐지설비
		비상방송설비
	피난 설비	비상조명등
		유도표지판
	소화 활동 설비	무선통신보조설비
		비상콘센트
	비상전원설비	발전기 [상용출력]	55㎾ (Constant Power)								디젤수냉식,380V동작 (배수펌프․조명용)					2007.11					보국전기공업(주)
		UPS
방재시설 ⌢ 설 치 지 침 ⌣	경보 설비	긴급전화
		CCTV	차도용(6) : 상행차도(1),하행차도(1),차도입출구부(2),보도(2) 기타(1) : 펌프실(1)													2006.8					(사)한국장애인 고용안정협회			(창동에서 감시)
		라디오 재방송설비
기타 시설	감시계측설비	중앙감시설비	(CCTV), (전력) 원격감시(CCTV) : 창동,녹천,방학,하계,월계,월계2,정릉,솔샘 (전 력) : 창동,녹천,방학,하계,월계,월계2,정릉,솔샘													2015.10					네스기술제어			(창동에서 원격감시)
	기타 설비	크레인,호이스트
		환기설비 (관리실용)
※ 지하에 설치된 시설현황 : ※ 기타사항 :

※ 펌프 ○○㎜는 토출관경을 표시한 것임, 원격감시설비의 {대괄호}의 의미 : {대괄호}단위로 한 개의 덩어리(세트)를 의미함.

※ 해당사항 없는 항목의 내용(구분, 용량×수량, 형식, 설치년월일, 제작․시공사, 설치위치)을 반드시 빈란으로 만들어 주시기 바랍니다.

※ 맨 하단의 지하에 설치된 시설현황을 정확하게 표기하여 주시기 바라며, 설치지침은 도로터널 방재시설 설치지침임

위  치  도

전 경 사 진

하계지하차도 관리대장																(북부도로사업소) (2015年 12月 현재)
위치	노원구 하계동 104번지															전화(☎)					행 정
																					일 반			978-7160
일반 현황	규모		연 장				BOX				폭					통과높이					시 공 사			준공일
			360m				139m				21m					4.85m					한일개발			1990.11.10
	수전 계통		수전방식				공급변전소				선로명					계약용량(㎾)					전 화 번 호
																조명용			동력용		공급변전소			한전지점
			3∅ 4W 380				상계변전소				월하D/L					46			39		935-7615(상계변전소)			901-4266(북부지점)
전력 설비	구 분		용 량 × 수 량								형 식					설치년월일					제작․시공사			설치위치
	변압기
	배전반		저압2대								옥내벽취부(저2)					2014.7					삼지중전기			지상
조명 설비	조명등		차도등	상행(총 73등) : MH 200W× 73등, 하행(총 74등) : MH 200W ×74등,												2008.12					설계조도[lx]
																					구분	경계	이행	완화	기본	출구
			가로등 [U구간]	상행(총 16등) : CDM250W × 16등 하행(총 16등) : CDM250W × 16등 보도등:T528W×2 116등 캐노피:삼파장20W×16등												2008.12					기준	야외 휘도값 4,000cd/㎡ x 10%=400 lx
																					설계	400 lx
배수 설비	펌프	배수펌프	총토출량(7.5㎥/분) : ( 30hp × 2.5㎥/분․대 × 150㎜ ) × 2대 ( 20hp × 2.5㎥/분․대 × 150㎜ ) × 1대													2014.10 2015.07					금정공업 한국펌프공업협동			분전반-지상설치
		토출관경	[150㎜/개(20hp)] × 3개 ⇒ 통합관 250㎜													1990.11.10
		샌드펌프
	집수정	집수정크기	Ⓥ 300㎥ = Ⓗ 4m × Ⓑ 5m × Ⓛ 15m													1990.11.10
		유입관경	〇 1000㎜ × 1개,													1990.11.10
방재 시설 ⌢ 소 방 법 령 ⌣	소화 설비	소화기(차도)	총 6개 (분말3.3kgx2대)x3개소(기타:6개)													2014. 04
	경보 설비	비상경보설비
		화재탐지설비
		비상방송설비
	피난 설비	비상조명등
		유도표지판
	소화 활동 설비	무선통신보조설비
		비상콘센트
	비상전원설비	발전기 [상용출력]	55㎾ (Constant Power)								디젤수냉식,380V동작 (배수펌프․조명용)					2005.12					(주)젠테크파워			지상에 설치
		UPS
방재시설 ⌢ 설 치 지 침 ⌣	경보 설비	긴급전화
		CCTV	차도용(12) : 상행차도내(1), 하행차도내(1), 차도입출구부(2) 보도(8) 기 타(1) : 펌프실(1)													2005.12 2008.06					사단법인한국장애인 고용안정협회			(창동에서 감시)
		보도 모니터	보도용(4조) : 상․하행 보도 양쪽 출입구(1조: 19인치 2개)													2008.06					(주)코우음향통신
		라디오 재방송설비	AM(0)																					기계실
			FM(0)
기타 시설	감시계측설비	중앙감시설비	(CCTV), (전력) 원격감시(CCTV) : 창동,녹천,방학,하계,월계,월계2,정릉,솔샘 (전 력) : 창동,녹천,방학,하계,월계,월계2,정릉,솔샘													2015.10					네스기술제어			(창동에서 원격감시)
	기타 설비	크레인,호이스트
		환기설비 (관리실용)
※ 지하에 설치된 시설현황 : ※ 기타사항 :

※ 펌프 ○○㎜는 토출관경을 표시한 것임, 원격감시설비의 {대괄호}의 의미 : {대괄호}단위로 한 개의 덩어리(세트)를 의미함.

※ 해당사항 없는 항목의 내용(구분, 용량×수량, 형식, 설치년월일, 제작․시공사, 설치위치)을 반드시 빈란으로 만들어 주시기 바랍니다.

※ 맨 하단의 지하에 설치된 시설현황을 정확하게 표기하여 주시기 바라며, 설치지침은 도로터널 방재시설 설치지침임

위  치  도

전 경 사 진

월계지하차도 관리대장																(북부도로사업소) (2015年 12月 현재)
위치	노원구 월계4동 285번지															전화(☎)					행 정
																					일 반
일반 현황	규모		연 장				BOX				폭					통과높이					시 공 사			준공일
			280m				57m				20m					4.3m					신풍건설			1988.11.24
	수전 계통		수전방식				공급변전소				선로명					계약용량(㎾)					전 화 번 호
																조명용			동력용		공급변전소			한전지점
			3∅ 4W 380V				노원변전소				월하D/L					19			74		927-7012(변전소)			901-4266(북부지점)
전력 설비	구 분		용 량 × 수 량								형 식					설치년월일					제작․시공사			설치위치
	변압기
	배전반		저압 3대								옥내벽취부(저2) 옥내자립형(발전)					1997 1998					보국전기			지상(기계실)
조명 설비	조명등		차도등	상행(총 17등) : NH 250W × 17등, 하행(총 17등) : NH 250W × 17등,												2013. 02					설계조도[lx]
																					구분	경계	이행	완화	기본	출구
			가로등 [U구간]	상행(총 16등) : CDM250W ×16등, 하행(총 16등) : CDM250W × 17등 , 보도등(총15등):FL32W/2×15등,케노피등:삼파장55W×4등												1995. 6. 30 1995. 6. 30					기준	야외 휘도값 4,000cd/㎡ x 10%=400 lx
																					설계	400 lx
배수 설비	펌프	배수펌프	총토출량(26㎥/분) : ( 50hp × 6.5㎥/분․대 × 250㎜ ) × 2대 ( 50hp × 6.5㎥/분․대 × 250㎜ ) × 1대 ( 50hp × 6.5㎥/분․대 × 250㎜ ) × 1대													2008.5. 2014.10 2015.07					금정공업 금정공업 한국펌프공업협동			분전반-지상설치
		토출관경	[250㎜/개(50hp)] ×2개 ＋ [250㎜/개(50hp)] × 2개 ⇒ 통합관 250㎜													1988.11.24
		샌드펌프
	집수정	집수정크기	Ⓥ 250㎥ = Ⓗ 5m × Ⓑ 5m × Ⓛ 10m													1988.11.24
		유입관경	〇 300㎜ × 1개,													1988.11.24
방재 시설 ⌢ 소 방 법 령 ⌣	소화 설비	소화기(차도)	총 2개 (분말3.3kgx2대)x1개소(기타:5개)													2014.04
	경보 설비	비상경보설비
		화재탐지설비
		비상방송설비
	피난 설비	비상조명등
		유도표지판
	소화 활동 설비	무선통신보조설비
		비상콘센트
	비상전원설비	발전기 [상용출력]	182㎾ (Constant Power)								디젤수냉식,380V동작 (배수펌프․조명용)					2007.11					보국전기			지상에 설치
		UPS
방재시설 ⌢ 설 치 지 침 ⌣	경보 설비	긴급전화
		CCTV	차도용(15) : 상행차도내(1), 하행차도내(1), 차도입출구부(2) 보도(5), , 승강기(6) 기 타(1) : 펌프실(1)													2005.12 2009.03 2008.09					사단법인한국장애인 고용안정협회			(창동에서 감시)
		보도 모니터	보도용(2조) : 보도 양쪽 출입구(1조: 19인치 2개)													2009.03					(주)코우음향통신
		라디오 재방송설비	AM(0)
			FM(0)
기타 시설	감시계측설비	중앙감시설비	(CCTV), (전력) 원격감시(CCTV) : 창동,녹천,방학,하계,월계,월계2,정릉,솔샘 (전 력) : 창동,녹천,방학,하계,월계,월계2,정릉,솔샘													2015.10					네스기술제어			(창동에서 원격감시)
	기타 설비	크레인,호이스트
		환기설비(관리실용)
		장애인용승강기	1000kg(15인승)×2대 (1300x1750x2400) 기계실없는 엘리베이터 (관통형) 운행거리4400mm AC-3PH 380V 60HZ													2008.09					(주)금호엘리베이터			(창동에서 원격감시)
※ 지하에 설치된 시설현황 : ※ 기타사항 :

※ 펌프 ○○㎜는 토출관경을 표시한 것임, 원격감시설비의 {대괄호}의 의미 : {대괄호}단위로 한 개의 덩어리(세트)를 의미함.

※ 해당사항 없는 항목의 내용(구분, 용량×수량, 형식, 설치년월일, 제작․시공사, 설치위치)을 반드시 빈란으로 만들어 주시기 바랍니다.

※ 맨 하단의 지하에 설치된 시설현황을 정확하게 표기하여 주시기 바라며, 설치지침은 도로터널 방재시설 설치지침임

위  치  도

전 경 사 진

월계2지하차도 관리대장																(북부도로사업소) (2015年 12月 현재)
위치	노원구 월계4동 247-8															전화(☎)					행 정
																					일 반
일반 현황	규모		연 장				BOX				폭					통과높이					시 공 사			준공일
			235m				57m				17.6m					4.5m					대능건설			1995.11.17
	수전 계통		수전방식				공급변전소				선로명					계약용량(㎾)					전 화 번 호
																조명용			동력용		공급변전소			한전지점
			3∅ 4W 380V				상계변전소				한내D/L					33			74		935-7615(변전소)			901-4266(북부지점)
전력 설비	구 분		용 량 × 수 량								형 식					설치년월일					제작․시공사			설치위치
	변압기
	배전반		저압 2면								옥내벽취부(조명) 옥내벽취부(동력)					2002.11 2003.11					삼광산전 두리계전			지상
조명 설비	조명등		차도등	상행(총 42등) : NH 250W × 42등, 하행(총 42등) : NH 250W × 42등,												2013.02 2013.02					설계조도[lx]
																					구분	경계	이행	완화	기본	출구
			가로등 [U구간]	상행(총 12등) : CDM 150W × 12등 하행(총 12등) : CDM 150W × 12등												2010.05 2010.05					기준	야외 휘도값 4,000cd/㎡ x 10%=400 lx
																					설계	400 lx
배수 설비	펌프	배수펌프	총토출량(21㎥/분) : ( 50hp × 6.5㎥/분․대 × 250㎜ ) × 1대 : ( 50hp × 6.5㎥/분․대 × 250㎜ ) × 2대													2003.06 2007.06					금정공업 (주)대진정공			분전반-지상설치
		토출관경	[250㎜/개(50hp)] × 3개													1995.11.17
		샌드펌프
	집수정	집수정크기	Ⓥ 294㎥ = Ⓗ 5m × Ⓑ 6m × Ⓛ 9.8m													1995.11.17
		유입관경	〇 600㎜ × 1개													1995.11.17
방재 시설 ⌢ 소 방 법 령 ⌣	소화 설비	소화기(차도)	총 2개 (분말3.3kgx2대)x1개소(기타:5개)													2014.04
	경보 설비	비상경보설비
		화재탐지설비
		비상방송설비
	피난 설비	비상조명등
		유도표지판
	소화 활동 설비	무선통신보조설비
		비상콘센트
	비상전원설비	발전기 [상용출력]	155㎾ (Constant Power)								디젤수냉식,380V동작 [배수펌프(월계3)]					2005.11					젠테크파워			지상에 설치
		UPS
방재시설 ⌢ 설 치 지 침 ⌣	경보 설비	긴급전화
		CCTV	차도용(5) : 상행차도내(1), 하행차도내(1), 차도입출구부(2), 월계3방향(1) 기 타(5) :월계3차도(1)월릉교(1), 이화교(1), 펌프실(1),월계1교(1)													2005.12					사단법인한국장애인 고용안정협회			(창동에서 감시)
		라디오 재방송설비	AM(0)
			FM(0)
기타 시설	감시계측설비	중앙감시설비	(CCTV), (전력) 원격감시(CCTV) : 창동,녹천,방학,하계,월계,월계2,정릉,솔샘 (전 력) : 창동,녹천,방학,하계,월계,월계2,정릉,솔샘													2015.10					네스기술제어			(창동에서 원격감시)
	기타 설비	크레인,호이스트
		환기설비 (관리실용)
※ 지하에 설치된 시설현황 : ※ 기타사항 :

※ 펌프 ○○㎜는 토출관경을 표시한 것임, 원격감시설비의 {대괄호}의 의미 : {대괄호}단위로 한 개의 덩어리(세트)를 의미함.

※ 해당사항 없는 항목의 내용(구분, 용량×수량, 형식, 설치년월일, 제작․시공사, 설치위치)을 반드시 빈란으로 만들어 주시기 바랍니다.

※ 맨 하단의 지하에 설치된 시설현황을 정확하게 표기하여 주시기 바라며, 설치지침은 도로터널 방재시설 설치지침임

위  치  도

전 경 사 진

월계3지하차도 관리대장																(북부도로사업소) (2015年 12月 현재)
위치	노원구 월계4동 228-3															전화(☎)					행 정
																					일 반
일반 현황	규모		연 장				BOX				폭					통과높이					시 공 사			준공일
			227m				20m				18m					4.5m					대능건설			1995.11.17.
	수전 계통		수전방식				공급변전소				선로명					계약용량(㎾)					전 화 번 호
																조명용			동력용		공급변전소			한전지점
			3∅ 4W 380V				상계변전소				한내D/L					17			47		935-7615(○○변전소)			901-4266(북부지점)
전력 설비	구 분		용 량 × 수 량								형 식					설치년월일					제작․시공사			설치위치
	변압기
	배전반		저압2대								옥외자립형(가로등) 옥내벽취부(동력)					2010.05 2001.11					청석전기			지상
조명 설비	조명등		차도등	LED 120W × 12등, 상행(총 4등), 하행(총 4등), 인도(총 4등 )												2014.08.05					설계조도[lx]
																					구분	경계	이행	완화	기본	출구
			가로등 [U구간]	상행(총 18등) : CDM 150W × 18등 하행(총 18등) : CDM 150W × 18등												2010.05 2010.05					기준	야외 휘도값 4,000cd/㎡ x 10%=400 lx
																					설계	400 lx
배수 설비	펌프	배수펌프	총토출량(9㎥/분) : ( 50hp × 15㎥/분․대 × 350㎜ ) × 2대													2007.06					삼진펌프			분전반-지상설치
		토출관경	[350㎜/개(50hp)] × 1개 ＋ [350㎜/개(50hp)] × 1개 ⇒ 통합관350													1995.11.17
		샌드펌프
	집수정	집수정크기	Ⓥ 80㎥ = Ⓗ 5m × Ⓑ 4m × Ⓛ 4m													1995.11.17
		유입관경	〇 600㎜ × 1개,													1995.11.17
방재 시설 ⌢ 소 방 법 령 ⌣	소화 설비	소화기(차도)	(기타 : 4개)
	경보 설비	비상경보설비
		화재탐지설비
		비상방송설비
	피난 설비	비상조명등
		유도표지판
	소화 활동 설비	무선통신보조설비
		비상콘센트
	비상전원설비	발전기 [비상출력]	(월계2지하차도에서 비상전원공급)								배수펌프용
		UPS
방재시설 ⌢ 설 치 지 침 ⌣	경보 설비	긴급전화
		CCTV
		라디오 재방송설비	AM(0)
			FM(0)
기타 시설	감시계측설비	중앙감시설비	(CCTV), (전력) 원격감시(CCTV) : 월계2와 월계3 무선방식 (전 력) : 월계2와 월계3 무선방식													2015.10					네스기술제어			(창동에서 원격감시)
	기타 설비	크레인,호이스트
		환기설비 (관리실용)
※ 지하에 설치된 시설현황 : ※ 기타사항 :

※ 펌프 ○○㎜는 토출관경을 표시한 것임, 원격감시설비의 {대괄호}의 의미 : {대괄호}단위로 한 개의 덩어리(세트)를 의미함.

※ 해당사항 없는 항목의 내용(구분, 용량×수량, 형식, 설치년월일, 제작․시공사, 설치위치)을 반드시 빈란으로 만들어 주시기 바랍니다.

※ 맨 하단의 지하에 설치된 시설현황을 정확하게 표기하여 주시기 바라며, 설치지침은 도로터널 방재시설 설치지침임

위  치  도

전 경 사 진

정릉지하차도 관리대장																(북부도로사업소) (2015年 12月 현재)
위치	성북구 정릉동 국민대앞															전화(☎)					행 정
																					일 반
일반 현황	규모		연 장				BOX				폭					통과높이					시 공 사			준공일
			150m				41m				4m					4.5m					(주)경남기업			2007.11.
	수전 계통		수전방식				공급변전소				선로명					계약용량(㎾)					전 화 번 호
																조명용			동력용		공급변전소			한전지점
			3∅ 4W 380V													6
전력 설비	구 분		용 량 × 수 량								형 식					설치년월일					제작․시공사			설치위치
	변압기
	배전반		저압 1								옥내벽취부(조명)					2007.11								지상
조명 설비	조명등		차도등	내부 1차선(총 12등) : NH 150W × 12등,												2007. 11.					설계조도[lx]
																					구분	경계	이행	완화	기본	출구
			가로등 [U구간]	상부(총 9등) : CDM250W × 9등												2007.11 2007.11					기준	야외 휘도값 4,000cd/㎡ x 10%=400 lx
																					설계	400 lx
배수 설비	펌프	배수펌프
		토출관경
		샌드펌프
	집수정	집수정크기
		유입관경
방재 시설 ⌢ 소 방 법 령 ⌣	소화 설비	소화기(차도)
	경보 설비	비상경보설비
		화재탐지설비
		비상방송설비
	피난 설비	비상조명등
		유도표지판
	소화 활동 설비	무선통신보조설비
		비상콘센트
	비상전원설비	발전기 [비상출력]
		UPS
방재시설 ⌢ 설 치 지 침 ⌣	경보 설비	긴급전화
		CCTV
		라디오 재방송설비	AM(0)
			FM(0)
기타 시설	감시계측설비	중앙감시설비	(CCTV), (전력) 원격감시(CCTV) : 창동,녹천,방학,하계,월계,월계2,정릉,솔샘 (전 력) : 창동,녹천,방학,하계,월계,월계2,정릉,솔샘													2015.10					네스기술제어
	기타 설비	크레인,호이스트
		환기설비 (관리실용)
※ 지하에 설치된 시설현황 : ※ 기타사항 :

※ 펌프 ○○㎜는 토출관경을 표시한 것임, 원격감시설비의 {대괄호}의 의미 : {대괄호}단위로 한 개의 덩어리(세트)를 의미함.

※ 해당사항 없는 항목의 내용(구분, 용량×수량, 형식, 설치년월일, 제작․시공사, 설치위치)을 반드시 빈란으로 만들어 주시기 바랍니다.

※ 맨 하단의 지하에 설치된 시설현황을 정확하게 표기하여 주시기 바라며, 설치지침은 도로터널 방재시설 설치지침임

위  치  도

전 경 사 진

솔샘지하차도 관리대장																(북부도로사업소) (2015年 12月 현재)
위치	성북구 정릉동 263-3 ～ 253-2															전화(☎)					행 정
																					일 반
일반 현황	규모		연 장				BOX				폭					통과높이					시 공 사			준공일
			53m				41m				15.9m					4.5m					대원실업 (주)			1998.06.30
	수전 계통		수전방식				공급변전소				선로명					계약용량(㎾)					전 화 번 호
																조명용			동력용		공급변전소			한전지점
			3∅ 4W 380V													6
전력 설비	구 분		용 량 × 수 량								형 식					설치년월일					제작․시공사			설치위치
	변압기
	배전반		저압 1								옥내벽취부(조명)													지상
조명 설비	조명등		차도등	내부 2차선(총 40등) : NH 250W ×20등(상행) BL 160W ×20등(하행)																	설계조도[lx]
																2013.10					구분	경계	이행	완화	기본	출구
			가로등 [U구간]																		기준	야외 휘도값 4,000cd/㎡ x 10%=400 lx
																					설계	400 lx
배수 설비	펌프	배수펌프
		토출관경
		샌드펌프
	집수정	집수정크기
		유입관경
방재 시설 ⌢ 소 방 법 령 ⌣	소화 설비	소화기(차도)
	경보 설비	비상경보설비
		화재탐지설비
		비상방송설비
	피난 설비	비상조명등
		유도표지판
	소화 활동 설비	무선통신보조설비
		비상콘센트
	비상전원설비	발전기 [비상출력]
		UPS
방재시설 ⌢ 설 치 지 침 ⌣	경보 설비	긴급전화
		CCTV
		라디오 재방송설비	AM(0)
			FM(0)
기타 시설	감시계측설비	중앙감시설비	(CCTV), (전력) 원격감시(CCTV) : 창동,녹천,방학,하계,월계,월계2,정릉,솔샘 (전 력) : 창동,녹천,방학,하계,월계,월계2,정릉,솔샘													2015.10					네스기술제어
	기타 설비	크레인,호이스트
		환기설비 (관리실용)
※ 지하에 설치된 시설현황 : ※ 기타사항 :

※ 펌프 ○○㎜는 토출관경을 표시한 것임, 원격감시설비의 {대괄호}의 의미 : {대괄호}단위로 한 개의 덩어리(세트)를 의미함.

※ 해당사항 없는 항목의 내용(구분, 용량×수량, 형식, 설치년월일, 제작․시공사, 설치위치)을 반드시 빈란으로 만들어 주시기 바랍니다.

※ 맨 하단의 지하에 설치된 시설현황을 정확하게 표기하여 주시기 바라며, 설치지침은 도로터널 방재시설 설치지침임

위  치  도

솔샘지하차도

전 경 사 진