환경부 고시 제2016-149호

「지하수법」제18조 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제9조제1항에 따른 ‘지하수수질측정망 설치 및 수질오염실태 측정계획’(환경부고시 제2015-122호, 2015.7.31.)을 다음과 같이 일부 개정합니다.

2016년  7월 31일

환 경 부 장 관

지하수수질측정망 설치 및 수질오염실태 측정계획 일부개정

「지하수수질측정망 설치 및 수질오염실태 측정계획」 일부를 다음과 같이 개정한다.

Ⅰ. 지하수수질측정망 개요 5. 수질측정망, 가. 국가지하수수질측정망, 1) 지하수수질전용측정망을 다음과 같이 한다.

○ 측정망 설치 후 5년 단위로 전 항목(69개 항목)에 대하여 실시하고, 이외의 기간은 기본항목, 개소별 관심항목 및 지하수후보물질에 대하여 실시

- 신규설치한 후 1년, 6년, 11년이 도래하는 측정망

․기본항목(현장측정항목, 주 양/음이온), 먹는물 수질기준 항목 등 69개 항목에 대해 연 4회(분기별 1회) 측정․분석

- 위에 해당되지 않는 측정망

․기본항목(현장측정항목, 주 양/음이온), 개소별 관심항목 및 지하수 후보물질에 대해 연 4회(분기별 1회) 측정․분석

※ 개소별 관심항목 : 측정소 설치지역의 지질 또는 오염원과 관련된 항목 및 이전의 측정에서 수질기준의 80% 이상 검출되는 항목

Ⅱ. 지하수수질측정망 설치의 1. 설치현황 및 2. 운영대상 현황을 각각 별지1과 같이 한다.

Ⅲ. 지하수수질오염실태 측정, 1. 국가지하수수질측정망, 가. 지하수수질전용측정망 중 1) 지점현황(‘15년말 기준)을 별지1과 같이 한다.

Ⅲ. 지하수수질오염실태 측정, 1. 국가지하수수질측정망, 가. 지하수수질전용측정망, 4) 시료채취 및 시험방법의 [지하수수질전용측정망 시료채취량 등] 표의 하단을 다음과 같이 한다.

※ 총 69개 항목

※ ‘신규지하수 오염물질 조사연구’(국립환경과학원, '09～'11) 결과에 따라 선정한 다음의 “지하수 수질기준 후보물질”은 모든 측정망을 대상으로 3년간 조사를 실시

- '13下～'16上(망간, 아연), '14下～'17上(철, 바륨, MTBE), '15下～'18上(암모니아성질소, 보론), '16下～'19上(클로로폼, 사염화탄소, 1,2-디클로로에탄, 아질산성질소, 불소)

Ⅲ. 지하수수질오염실태 측정, 1. 국가지하수수질측정망, 나. 타기관 관측망 중 국가지하수관측망(국토교통부)을 별지1과 같이 한다.

Ⅲ. 지하수수질오염실태 측정, 2. 지역지하수수질측정망, 가. 선정기준 및 현황, 2)일반지역(시․군․구 운영)중 [일반지역 측정망 현황] 표를 별지1과 같이 한다.

Ⅳ. 지하수수질측정망 세부지점현황을 별지2와 같이 한다.

Ⅶ. 행정사항의 2. 재검토기한을 다음과 같이 한다.

2. 재검토기한

○ 환경부장관은 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2017년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부  칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.